# NASTAVENIE REŽIMOV V PRÍPADE, AK HROMADNÝ PRENOS OBSAHUJE VIACERO TYPOV ADRIES

Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach, na ktoré je potrebné prihliadať v prípade, keď sa v rámci hromadného prenosu používa viacero typov adries.
Keď hromadný prenos obsahuje viacero typov adries (napríklad cieľové umiestnenia režimu skenovania a internetového faxu), príslušné nastavenia sú povolené pre všetky adresy bez ohľadu na to, ktorá obrazovka režimu sa používa na ich konfiguráciu. Pamätajte na nasledujúce výnimky:

Pos. veľkosť | Keď je formát súboru nastavený na hodnotu [TIFF-S] v režime Internetový fax, prenos je možné vykonať len vo veľkosti A4R (8 1/2" x 11"R). Ak skenujete originál s väčšou veľkosťou než A4 (8 1/2" x 11"), pred prenosom (odoslaním) sa originál automaticky zmenší na veľkosť A4R.
Rozlíšenie (obrázok) | Strany sa odošlú pomocou nastavení nakonfigurovaných v každom režime.
Formát súboru (režim kompresie súboru) | Pre všetky cieľové umiestnenia sa použije režim kompresie nastavený pomocou položiek [Nastavenia systému] → [Nastavenie odosielania obrázkov] → [Nastavenie skenovania] → [Nastavenie skenovania] → [Režim kompresie pri vysielaní] v časti Režim nastavenia.
Farebné skenovanie | Ak je v režime skenovania farebný režim nastavený na hodnotu [Plnofarebné], originál sa odošle v režime Mono2 do cieľových umiestnení internetového faxu a vo farbe do cieľových umiestnení skenovania. Ak je zapnutý rozširujúci modul internetového faxu, klepnite na tlačidlo [Poslať rovnaký obrázok ako adresu faxu] na paneli akcií, čím odošlete originál s rovnakými nastaveniami, ako sú nastavenia platné pre adresu internetového faxu.
Počet originálov | Adresa režimu, v ktorom je zadaný počet hárkov originálu (ak existuje), je povolená.
Veľkosť skenovaného súboru | Ak sa vykoná hromadný prenos, ktorý obsahuje cieľové umiestnenia, pre ktoré bolo nastavené obmedzenie veľkosti prílohy pomocou možnosti [Maximálna veľkosť príloh e-mailu] alebo [Maximálna veľkosť údajových príloh (FTP/počítač/sieťový priečinok)] (v časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenie odosielania obrázkov] → [Nastavenie skenovania] → [Nastavenie skenovania] → [Režim kompresie pri vysielaní]), toto obmedzenie sa použije aj pre cieľové umiestnenia, pre ktoré nebolo nastavené.
2v1 | Tento režim je k dispozícii iba pre fax a internetový fax. Je spojený s režimom s príslušnou funkciou.
Výpadok farby | Tento režim je k dispozícii iba pre skener a zadávanie údajov. Je spojený s režimom s príslušnou funkciou.

Späť nahor