# SKENOVANIE TENKÉHO ORIGINÁLU(REŽIM POMALÉHO SKENOVANIA)

## Prehľad

Túto funkciu použite, keď chcete skenovať tenké originály pomocou automatického podávača dokumentov. Táto funkcia pomáha zabrániť zasekávaniu tenkých originálov.
Keď je vybratý režim pomalého skenovania, obojstranné skenovanie nie je k dispozícii.

## Ovládanie

Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov.
Pomaly nastavte vodiace lišty originálu.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV

Ak sa originály vložia príliš veľkou silou, môžu sa pokrčiť a zaseknúť.
Zadajte cieľ.

- NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA
- ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ
- POUŽÍVANIE VYHĽADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA
- MANUÁLNE ZADANIE ADRESY
- URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA
- VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA
- POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Režim pomalého skenovania].
Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.
Ak chcete zrušiť nastavenie Režim pomalého skenovania:
Klepnutím na tlačidlo [Režim pomalého skenovania] zrušte začiarknutie.
Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].
Spustite skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].
Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti KONTROLA OBRÁZKA NA PRENOS. Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.
Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
Späť nahor