# ODSTRÁNENIE PRÁZDNYCH STRÁN Z PRENOSU(PRESKOČENIE PRÁZDNEJ STRANY)

## Prehľad

Ak skenovaný originál obsahuje prázdne strany, pomocou tejto funkcie ich preskočíte a budete odosielať iba zapísané strany.
Zariadenie zisťuje prázdne strany, čím umožňuje vynechať nepotrebné prázdne hárky bez potreby kontroly originálu.

- Ak skenujete originál s jednou prázdnou stranou, v prípade obojstranného odosielania sa prázdne strany vynechajú.
- V rámci hromadného prenosu do cieľových umiestnení vrátane cieľových umiestnení faxu a internetového faxu sa táto funkcia vzťahuje iba na cieľové umiestnenia režimu skenovania.
- V závislosti od originálu niektoré strany, ktoré nie sú prázdne, môžu byť detegované ako prázdne strany a nemusia sa odoslať, a niektoré strany, ktoré sú prázdne, sa nemusia detegovať ako prázdne, a odošlú sa.

- Táto funkcia sa nedá použiť v režime internetového faxu.
- Ak klepnete na tlačidlo [Poslať rovnaký obrázok ako adresu faxu], táto funkcia sa zruší, ak je zadaná faxová adresa cieľa.

## Ovládanie

Vložte originály do automatického podávača dokumentov.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV

Zadajte cieľ.

- NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA
- ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ
- POUŽÍVANIE VYHĽADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA
- MANUÁLNE ZADANIE ADRESY
- URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA
- VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA
- POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE

Dotknite sa tlačidla [Ostatné] a potom sa dotknite tlačidla [Preskoč. prázdnu stranu].
Dotknite sa tlačidla [Preskoč. prázdnu stranu] alebo tlačidla [Presk. prázd. str. a tiene z opač.].
Zrušenie nastavenia vynechania prázdnej strany:
Klepnite na tlačidlo [Vypnúť].
Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Spustite skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].
Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti KONTROLA OBRÁZKA NA PRENOS.
Zaznie pípnutie, ktoré oznamuje dokončenie skenovania.
Po dokončení skenovania overte počet naskenovaných hárkov originálu a počet hárkov na odoslanie, a dotknutím sa tlačidla [OK] spustite prenos.

- Keď používate režim vytvorenia úlohy, po dotknutí sa tlačidla [Preč. koniec] sa zobrazí hlásenie s potvrdením.
- Na obrazovke s potvrdením sa počet naskenovaných hárkov originálu zobrazí v časti (A), počet naskenovaných strán sa zobrazí v časti (B) a počet strán na odoslanie bez prázdnych strán sa zobrazí v časti (C).
  Ak naskenujete päť hárkov originálu, ktorých súčasťou sú dve prázdne strany, pomocou funkcie duplexného skenovania, v časti (A) sa zobrazí hodnota „5“, v časti (B) sa zobrazí hodnota „10“ a v časti (C) sa zobrazí hodnota „8“.

Ak tento krok nevykonáte do jednej minúty po zobrazení vyššie uvedenej obrazovky s potvrdením, naskenovaný obrázok a nastavenia sa vymažú a zobrazí sa základná obrazovka.
Skenovanie sa automaticky ukončí a obrázok nebude vyhradený na prenos.
Späť nahor