# PREHĽAD ČISTENIA

Aby mohlo zariadenie neustále poskytovať vysokokvalitný výkon, pravidelne ho čistite.
Ak sa objavia farebné/biele čiary alebo sa zasekne papier, postupujte podľa nižšie uvedených postupov čistenia.

Keď zostanú na skenovaných obrázkoch špinavé body alebo farebné/biele čiary | Postupne čistite nasledujúce časti, pokým tam nezostanú žiadne špinavé body ani farebné/biele čiary. ČISTENIE PREDLOHOVÉHO SKLA A AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA DOKUMENTOV ČISTENIE NABÍJAČKY PT JEDNOTKY PRVÉHO PRENOSOVÉHO PÁSU
Keď sa zasekne papier v bočnom podávači: | ČISTENIE VALCA BOČNÉHO PODÁVANIA
Keď sa na origináli objavia čiary alebo špinavé body pri používaní automatického podávača dokumentov: | ČISTENIE VALCA PODÁVANIA PAPIERA
Keď sa objavia farebné čiary: | ČISTENIE LASEROVEJ JEDNOTKY ČISTENIE HLAVNEJ NABÍJACEJ KORÓNY FOTOCITLIVÉHO VALCA

Na čistenie zariadenia nepoužívajte horľavý sprej. Ak sa plyn zo spreja dostane do kontaktu s horúcimi elektrickými súčasťami alebo s fixačnou jednotkou v zariadení, hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

- Na čistenie zariadenia nepoužívajte riedidlá, benzén ani podobné prchavé čistiace látky. Tieto látky môžu spôsobiť zmenu farby plášťa alebo ho inak poškodiť.
- Pomocou mäkkej handričky opatrne utrite nečistoty z oblasti ovládacieho panela so zrkadlovým povrchom (zobrazené nižšie). Ak použijete tvrdú handru alebo budete čistenie vykonávať príliš intenzívne, hrozí riziko poškodenia povrchu.

Oblasť so zrkadlovým povrchom je zobrazená ako .
Späť nahor