# ČISTENIE HLAVNEJ NABÍJACEJ KORÓNY FOTOCITLIVÉHO VALCA

## Prehľad

Ak sa po vyčistení predlohového skla a automatického podávača dokumentov naďalej zobrazujú čierne alebo farebné čiary, pomocou čistiaceho zariadenia na čistenie jednotky vyčistite hlavnú nabíjaciu jednotku, ktorá nabíja fotocitlivý valec.

- Ak vyčistenie hlavnej nabíjacej jednotky fotocitlivého valca nevyrieši problém, vytiahnite otočný ovládač a zatlačte ho späť ešte trikrát.
- Pri čistení nabíjacej jednotky vyťahovaním a zatáčaním otočného ovládača vyťahujte a zatláčajte ovládač pomaly z jedného konca na druhý.

## Ovládanie

Otvorte predný kryt.
Posuňte zámok zásobníka na zber tonera do polohy uvoľnenia, zatláčajte zásobník nadol, pokým sa nezastaví, a potom ho pomalým nadvihovaním vyberte.
Vytiahnite čistiace zariadenie nabíjačky.
Čistič nabíjacej jednotky je pripevnený k prednému krytu zariadenia.

1. Stlačením pravej strany čističa nabíjacej jednotky ho zvesíte z háčika.
2. Preneste ho cez háčik, aby bol na bližšej strane.
3. Otočením okolo výčnelka (A) zveste čistič nabíjacej jednotky z háčika naľavo.

Vyčistite hlavnú nabíjaciu korónu.
Jemne zatlačte čistič nabíjacej jednotky úplne dovnútra a vytiahnite ho opatrne von.
Vložte ho tak, aby štítok (A) na čistiacej cieľovej strane a štítok (B) na strane čističa nabíjacej jednotky boli orientované tak, ako je zobrazené.
Opakujte krok 4 so všetkými ostatnými nabíjacími jednotkami.
Celkovo sú 4 miesta na čistenie v zariadení, ako je zobrazené.
Založte čistiace zariadenie nabíjačky do pôvodnej polohy.

1. Uchyťte čistič nabíjacej jednotky na výčnelok (A), aby sa otáčal, potom zaveste hrot (strana bez rukoväte) na háčik vľavo.
2. Zaveste pravú stranu čističa nabíjacej jednotky na háčik, aby ste ho umiestnili dozadu.
3. Zaveste čistič nabíjacej jednotky na háčik.

Nainštalujte zásobník na zber tonera.
Zásobník vkladajte zvrchu a pod uhlom. (V opačnom smere, ako ste ho vyberali.)
Zatlačte zásobník na zber tonera do zariadenia.
Zatlačte zásobník, pokým nezapadne na miesto.
Zamknite zásobník na zber tonera.
Posuňte zámok zásobníka na zber tonera do polohy zaistenia.
Zatvorte predný kryt.
Späť nahor