# NASTAVENIA SYSTÉMU

Nižšie je uvedený zoznam položiek režimu nastavenia, predvolené nastavenia a obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na každú položku.
V závislosti od parametrov zariadenia a nainštalovaných prídavných zariadení sa niektoré nastavenia nemusia dať použiť.
Celkový počet
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Celkový počet
| - | Áno | Áno
| Počet úloh
| - | Áno | Áno
| Počet zariadení
| - | Áno | Áno

Predvolené nastavenia
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Predvolené nastavenia
| Áno | Áno
| Nastavenie hodín
|  | Áno | Áno
| Určiť časové pásmo
| - | Áno | Áno
| Nastavenie dátumu a času
| - | Áno | Áno
| Synchronizovať s internetovým časom servera
| Vypnuté | Áno | Áno
| Nastavenie letného času
| Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Áno | Áno
| Vyberte typ nastavenia
| Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Áno | Áno
| Úvodný čas
| Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Áno | Áno
| Čas dokončenia
| Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Áno | Áno
| Čas nastavenia
| Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Áno | Áno
| Formát dátumu
| Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Áno | Áno
| Výber klávesnice
| Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Áno | Áno

Vytlačiť zoznam (Používateľ)
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Vytlačiť zoznam (Používateľ)
| Áno | Áno
| Zoznam všetkých vlastných nastavení
| - | Áno | Áno
| Skúšobná strana tlačiarne
| - | Áno | Áno
| Zoznam zasielacích adries
| - | Áno | Áno
| Zoznam priečinka Zakladanie dokumentov
| - | Áno | Áno

Nastavenia zásobníka papiera
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavenia zásobníka papiera
| Áno | Áno
| Automatické prepínanie zásobníka
| Zapnuté | Áno | Áno
| Zásobník 1
| Bežný, Automat. – AB (Automat. – palce) | Áno | Áno
| Zásobník 2*1、*2
| Áno | Áno
| Zásobník 3*1、*2
| Bežný, Automat. – AB (Automat. – palce)*2 | Áno | Áno
Bežný, A4 (8 1/2" x 11")*3
| Zásobník 4*1、*2
| Bežný, Automat. – AB (Automat. – palce)*2 | Áno | Áno
Bežný, A4 (8 1/2" x 11")*3
| Zásobník 5*3
| Bežný, A4 (8 1/2" x 11") | Áno | Áno
| Bočný podávač
| Bežný, Automat. – AB (Automat. – palce) | Áno | Áno
| Výber podobných veľkostí na automatické zistenie
| Automat. – AB: 216 mm x 330 mm (8 1/2" x 13") Automat. – palce: 8 1/2" x 14" | Áno | Áno
| Registrácia vlastnej veľkosti (chod pomimo)
| Vlastné 1 až 7: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Áno | Áno

*1 Keď je nainštalovaná zásuvka na papier.
*2 Keď je nainštalovaná veľkokapacitná zásuvka.
*3 Keď je nainštalovaný veľkokapacitný zásobník.
Registrácia typu papiera
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Registrácia typu papiera
| - | Áno | Áno

Prijať/presmerovať faxové údaje
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Prijať/presmerovať faxové údaje*1,*2
| Áno | Áno
| Nastavenia internetového faxu*1
| Áno | Áno
| Začatie prijímania
| - | Áno | Áno
| Tlačidlo man. prijímania na úvod. obrazovke
| Zapnuté | Áno | Áno
| Presmerovať prijaté údaje
| - | Áno | Áno

*1 Keď je nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.

*2 Keď je nainštalovaný rozširujúci modul facsimile.

Nastavenie stavu tlačiarne
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavenie stavu tlačiarne
| Áno | Áno
| Predvolené nastavenia
| Áno | Áno
| Kópie
| 1 dávky kópií | Áno | Áno
| Orientácia
| Na výšku | Áno | Áno
| Predvolená veľkosť papiera
| A4 (8 1/2" x 11") | Áno | Áno
| Predvolený výstupný zásobník
| Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Áno | Áno
| Predvolený typ papiera
| Bežný papier | Áno | Áno
| Nastavenie úvodného rozlíšenia
| 600 dpi (Vysoká kvalita) | Áno | Áno
| Zrušiť tlač prázdnej strany
| Vypnuté | Áno | Áno
| Hrúbka riadka
| 5 | Áno | Áno
| Obojstranná tlač
| 1-stranné | Áno | Áno
| Farebný režim
| Automaticky | Áno | Áno
| Tlač Nv1
| 1v1 | Áno | Áno
| Prispôsobiť strane
| Zapnuté | Áno | Áno
| Výstup
| Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Áno | Áno
| Tlač na jednotku
| Zapnuté | Áno | Áno
| Poloha zošívania
| Vypnuté | Áno | Áno
| Dierovať
| Vypnuté | Áno | Áno
| Rýchly súbor
| Vypnuté | Áno | Áno
| Nastavenie PCL
| Áno | Áno
| Nast. množiny symbolov PCL
| PC-8 | Áno | Áno
| Nastavenie znakového súboru PCL
| Interné písmo, 0: Courier | Áno | Áno
| Kód naplnenia prepojenia PCL
| 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Áno | Áno
| Širokouhlá A4
| Vypnuté | Áno | Áno
| Nastavenia súboru PostScript
| Áno | Áno
| Vytlačiť PS chyby
| Vypnuté | Áno | Áno
| Binárne spracovanie
| Vypnuté | Áno | Áno

Ovládanie zakladania dokumentov
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Ovládanie zakladania dokumentov
| - | Áno | Áno

Kontrola zariadenia USB
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Kontrola zariadenia USB
| - | Áno | Áno
| Rozpoznané zariadenia
| - | Áno | Áno
| Ovládač
| - | Áno | Áno

Prevádzkové nast.
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Prevádzkové nast.
| Nie | Áno
| Režim zväčš. obrazovky
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zvuk stlačenia klávesov
| Stredný | Nie | Áno
| Zvuk stlačenia klávesov na začiatku
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie automatického vymazania
| 60 s | Nie | Áno
| Zrušiť časovač automatického vymazania
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie času správy
| 6 s | Nie | Áno
| Nastavenie jazyka displeja multifunkčného zariadenia
| Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Nie | Áno
| Predvolené nastavenie displeja
| Domovská obrazovka | Nie | Áno
| Predvolene zobraziť obľúbené ponuky
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zobrazenie panela akcií ako predvoleného
| Zapnuté | Nie | Áno
| Zrušenie činnosti priority úlohy
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zrušenie tlače z vonkajšieho zásobníka
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie činnosti tlačidiel
| 0,0 s | Nie | Áno
| Zrušiť automatické opakovanie klávesov
| Vypnuté | Nie | Áno
| Čas na prijatie zadania klávesu pri dlhom stlačení
| 0,5 s | Nie | Áno
| Nastavenie intervalu dvojitého dotknutia
| 0,5 s | Nie | Áno
| Zablokovanie nastavenia hodín
| Vypnuté | Nie | Áno
| Režim zakázania obálok/vkladaných hárkov
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie priority klávesnice*1
| Softvérová klávesnica*1 | Nie | Áno
| Zobrazenie aktuálnej cesty v nastaveniach systému
| Zapnuté | Nie | Áno
| Zapnutie prepojenia aktuálnej cesty
| Zapnuté | Nie | Áno
| Odporúčané úsporné funkcie
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie úvodného počtu originálov
| Všetko nesprávne | Nie | Áno
| Usporiadať čísla vo vzostupnom poradí od horného ľavého rohu
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie vzorového zobrazenia
| Šablóna 1 | Nie | Áno
| Nastavenie náhľadu
| Nie | Áno
| Nastavenie kontroly prijatého údajového obrazu*3,*4
| Vypnuté | Nie | Áno
| Predvolené zobrazovanie zoznam/miniatúry
| Nie | Áno
| Údaje o prijatí faxu/I-faxu
| Miniatúra | Nie | Áno
| Obnovenie súboru z plnenia dokumentu
| Nie | Áno
| Hlavný priečinok/Priečinok rýchlych súborov
| Zoznam | Nie | Áno
| Vlastný priečinok
| Zoznam | Nie | Áno
| Nastavenia práce na diaľku
| Nie | Áno
| Softvérová operácia na diaľku
| Nie | Áno
| Operatívna autorita
| Zakázané | Nie | Áno
| Zobraziť obrazovku na zadanie hesla
| Zobraziť na PC aj na MFP | Nie | Áno
| Práca zo zadaného PC
| Nie | Áno
| Operatívna autorita
| Zakázané | Nie | Áno
| Názov hostiteľa alebo adresa IP počítača
| - | Nie | Áno
| Zobraziť obrazovku na zadanie hesla
| Zobraziť na PC aj na MFP | Nie | Áno
| Práca vykonávaná používateľom, ktorý má heslo
| Nie | Áno
| Operatívna autorita
| Zakázané | Nie | Áno
| Zobraziť obrazovku na zadanie hesla
| Zobraziť na PC aj na MFP | Nie | Áno
| Nastavenie súborov „cookie“
| Neuložené | Nie | Áno
| Zakázanie súčasného odosielania s kopírovaním.
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zakázanie súčasného odosielania s tlačou.
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie šablóny softvérovej klávesnice
| - | Nie | Áno
| Nastavenie vlastných tlačidiel*2
| Nie | Áno
| Kópia
| Nie | Áno
| Prispôsob. 1
| Súbor | Nie | Áno
| Prispôsob. 2
| Rýchly súbor | Nie | Áno
| Prispôsob. 3
| - | Nie | Áno
| Skener
| Nie | Áno
| Prispôsob. 1
| Prehľad adries | Nie | Áno
| Prispôsob. 2
| Súbor | Nie | Áno
| Prispôsob. 3
| Rýchly súbor | Nie | Áno
| Internetový fax*3
| Nie | Áno
| (Rovnaké ako skenovanie)
| Nie | Áno
| Skenovanie do USB pamäte
| Nie | Áno
| Prispôsob. 1
| - | Nie | Áno
| Prispôsob. 2
| - | Nie | Áno
| Prispôsob. 3
| - | Nie | Áno
| Vkladanie údajov*4
| Nie | Áno
| (Rovnaké ako skenovanie)
| Nie | Áno
| Nastavenie domovskej obrazovky*2
| - | Nie | Áno
| Nastavenie zobrazenia tlačidla režimu
| Zobrazenie tlačidiel režimu na obrazovke
| Zapnuté | Nie | Áno
| Zobrazenie tlačidiel režimu
| Nie | Áno
| Kópia
| Zapnuté | Nie | Áno
| Odoslať obrázok
| Zapnuté | Nie | Áno
| Zakladanie dokumentov
| Zapnuté | Nie | Áno
| Sharp OSA
| Zapnuté | Nie | Áno
| Zobrazenie tlačidiel režimu na domovskej obrazovke
| Zapnuté | Nie | Áno

*1 Ak nie je nainštalovaná externá klávesnica. : Softvérová klávesnica
*2 Túto funkciu nie je možné v zariadení nastaviť. K dispozícii je možnosť nastavenia v režime nastavenia (webová verzia).
*3 Keď je nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.
*4 Keď je nainštalovaný integračný modul aplikácie.
Ovládanie zar.
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Ovládanie zar.
| Nie | Áno
| Nastavenie detekcie veľkosti originálu
| Nie | Áno
| Kombinácia veľkostí detekcie originálu
| AB – 1 (Palec – 1) | Nie | Áno
| Zrušiť detekciu na predlohovom skle
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie podávača dokumentov
| Vypnuté | Nie | Áno
| Originálny režim doplnenia
| Všetko vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie duplexu
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie veľkokapacitnej kazety*1
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie voliteľného priečinka na papier*2
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zrušenie nastavenia zásobníka
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zakázanie finišera*3
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie vyrovnávania
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zakázanie zošívačky*3
| Vypnuté | Nie | Áno
| Úprava pozície sedlovej väzby*4
| 0,0 mm (1/2") | Nie | Áno
| Zakázanie dierovania*5
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zakázanie farebného režimu*6
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie automatického výberu papiera
| Bežný papier | Nie | Áno
| Nastavenie tandemového pripojenia
| Nie | Áno
| Adresa IP podradeného zariadenia
| 0.0.0.0 | Nie | Áno
| Číslo portu
| 50001 | Nie | Áno
| Zakázanie režimu nadradeného zariadenia
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zakázanie režimu podradeného zariadenia
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zistiť štandard v režime automatických farieb
| 3 | Nie | Áno
| Nastavenie registrácie
| - | Nie | Áno
| Optimalizácia pevného disku
| - | Nie | Áno
| Čistiaci režim tavnej jednotky valca
| - | Nie | Áno
| Nastavenie ovládania pece
| Nie | Áno
| Hmotnosť papiera
| 60 až 89 g/m2 (16 až 23 lbs) | Nie | Áno
| Vytvoriť zoznam výtlačkov
| Jednostranne | Nie | Áno
| Obmedzenie čiernych čiar
| Vypnúť | Nie | Áno
| Zobrazenie upozornenia v prípade detekcie čierneho pruhu.
| Vypnúť | Nie | Áno

*1 Keď je nainštalovaný veľkokapacitný zásobník.
*2 Keď je nainštalovaný zásobník na papier.
*3 Keď je nainštalovaný sedlový finišer alebo finišer.
*4 Keď je nainštalovaný sedlový finišer.
*5 Keď je nainštalovaný dierovací modul.
*6 Keď sa vyskytol problém s farbou.
Nastavenia funkcie kopírovania
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavenia funkcie kopírovania
| Nie | Áno
| Nastavenia úvodného stavu
| Nie | Áno
| Farebný režim
| Plnofarebný | Nie | Áno
| Zásobník papiera
| Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Nie | Áno
| Typ expozície
| Automaticky | Nie | Áno
| Pomer kópie
| 100 % | Nie | Áno
| Obojstranná kópia
| Jednu stranu na jednu stranu | Nie | Áno
| Výstup
| Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Nie | Áno
| Nastavenia kopírovania
| Nie | Áno
| Nastavenie expozície kópie
| Nie | Áno
| Farba
| 5 | Nie | Áno
| ČB
| 5 | Nie | Áno
| Nastavenie otočeného kopírovania
| Otočená kópia | Nie | Áno
| Pridať alebo zmeniť ďalšie predvolené pomery
| - | Nie | Áno
| Nastavenie maximálneho počtu kópií
| 999 | Nie | Áno
| Počiatočné nastavenie posunutia okraja
| Nie | Áno
| Strana 1
| 10 mm (1/2") | Nie | Áno
| Strana 2
| 10 mm (1/2") | Nie | Áno
| Nastavenie šírky vymazania
| Nie | Áno
| Šírka vzdialenosti okrajov
| 10 mm (1/2") | Nie | Áno
| Šírka stredovej vzdialenosti
| 10 mm (1/2") | Nie | Áno
| Nastavenie snímky karty
| Nie | Áno
| Veľkosť originálu
| X: 86 mm (3 3/8"), Y: 54 mm (2 1/8") | Nie | Áno
| Prispôsobiť strane
| Vypnuté | Nie | Áno
| Automatická sedlová väzba*
| Zapnuté | Nie | Áno
| Počiatočné nastavenie kopírovania štítkov
| 10 mm (1/2") | Nie | Áno
| Zrušenie registrácie programu/odstránenie programu
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie vonkajšieho zásobníka pri obojstrannom kopírovaní
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie automatického výberu papiera
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie automatického výberu zásobníka, ktorý podáva papier
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zablokovanie registrácie vlastného obrazu
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zablokovať odosielanie počas kopírovania
| Vypnuté | Nie | Áno
| Režim ČB skenovania 600 dpi × 600 dpi pre podávač dokumentov
| Vypnuté | Nie | Áno
| Rýchle ČB skenovanie z predlohového skla
| Zapnuté | Nie | Áno
| Automaticky vymazať pred kopírovaním
| Vypnuté | Nie | Áno
| Úprava farieb
| Nie | Áno
| Počiatočné nastavenie vyváženia farieb
| Predvolený stav od výroby | Nie | Áno
| Automatická kalibrácia farieb
| - | Nie | Áno

* Keď je nainštalovaný sedlový finišer.
Nastavenie tlačiarne
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavenie tlačiarne
| Nie | Áno
| PREDVOLENÉ NASTAVENIA
| Nie | Áno
| Zakázať tlač upozornenia
| Zapnuté | Nie | Áno
| Zakázať tlač skúšobnej strany
| Vypnuté | Nie | Áno
| Automatická zmena veľkosti A4/Letter
| Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Nie | Áno
| Úroveň sýtosti tlače
| Nie | Áno
| Farba
| 3 | Nie | Áno
| ČB
| 3 | Nie | Áno
| Nastavenie expozície CMYK
| Všetko 0 | Nie | Áno
| Nastavenie bočného zásobníka
| Nie | Áno
| Aktivovať zistenú veľkosť papiera v bočnom podávači
| Vypnuté | Nie | Áno
| Aktivovať vybraný typ papiera v bočnom podávači
| Zapnuté | Nie | Áno
| Vylúčiť bočný podávač z automatického výberu papiera
| Vypnuté | Nie | Áno
| Radenie tlačových úloh
| Zapnuté | Nie | Áno
| Zakázať priamu tlač z pamäťového zariadenia USB
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie priamej tlače zo sieťovej zložky
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zablokovať odosielanie počas tlače
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie rozhrania
| Nie | Áno
| Šestnástkový režim uloženia
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypršanie času I/O
| 60 s | Nie | Áno
| Zapnúť USB port
| Zapnuté | Nie | Áno
| Emulačné prepínanie USB portov
| Automaticky | Nie | Áno
| Zapnúť sieťový port
| Zapnuté | Nie | Áno
| Emulačné prepínanie sieťových portov
| Automaticky | Nie | Áno
| Metóda prepínania portov
| Prepnúť na koniec úlohy | Nie | Áno
| Automatická kalibrácia farieb
| - | Nie | Áno

Nastavenie odosl. obr.
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavenie odosl. obr.
| Nie | Áno
| Prevádzkové nast.
| Nie | Áno
| Predvolené nastavenia
| Nie | Áno
| Uložené nastavenie pre snímanie bolo dokončené
| Vypnuté | Nie | Áno
| Predvolené nastavenie displeja
| E-mail | Nie | Áno
| Predvolený výber adresára
| Nie | Áno
| Použiť len adresy odosielacích režimov
| Zapnuté | Nie | Áno
| Kategória zobrazená ako predvolená
| Žiadna | Nie | Áno
| Zobrazenie všetkých typov adries bez ohľadu na aktuálne zobrazený režim.
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zväčšiť adresár
| Zapnuté | Nie | Áno
| Orientácia obrázka
| Na výšku | Nie | Áno
| Nastavenie pôvodného rozlíšenia
| Nie | Áno
| Bežný skener
| Použiť nastavené rozlíšenie pri ukladaní: Vypnuté, 200 X 200 dpi | Nie | Áno
| E-mail
| Použiť nastavené rozlíšenie pri ukladaní: Vypnuté, 200 X 200 dpi | Nie | Áno
| Internetový fax*1
| Použiť nastavené rozlíšenie pri ukladaní: Vypnuté, 200 X 100 dpi | Nie | Áno
| Predvolené nastavenie expozície
| Automaticky | Nie | Áno
| Predvolený typ obrázka originálu
| Text | Nie | Áno
| Ostrosť
| 3 | Nie | Áno
| Kontrast
| 3 | Nie | Áno
| Odoslať rovnaký obraz ako v režime Fax/I-Fax
| Vypnuté | Nie | Áno
| Pri nastavení vysielania sa musí vložiť ďalší kláves pre adresy
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie zvuku ukončenia skenovania
| Stredný | Nie | Áno
| Vypnúť prepínanie poradia zobrazovania
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov
| Vypnuté | Nie | Áno
| Predvolená overovacia pečiatka*2
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie šírky vymazania
| Nie | Áno
| Šírka vzdialenosti okrajov
| 10 mm (1/2") | Nie | Áno
| Šírka stredovej vzdialenosti
| 10 mm (1/2") | Nie | Áno
| Časovo určený výstup prijatých údajov
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zapnúť/vypnúť nastavenia
| Nie | Áno
| Nastavenie zablokovania registrácie
| Nie | Áno
| Zablokovanie registrácie cieľa z ovládacieho panela
| Všetko nesprávne | Nie | Áno
| Zakázať registráciu cieľa na webovej stránke*2
| Všetko nesprávne | Nie | Áno
| Zablokovanie registrácie všetkých položiek programu
| Vypnúť | Nie | Áno
| Zrušenie registrácie programu/odstránenie programu
| Všetko nesprávne | Nie | Áno
| Zrušiť registráciu pamäťovej schránky
| Všetko nesprávne | Nie | Áno
| Zakázať registráciu cieľa pomocou globálneho vyhľadávania adresy*3
| Všetko nesprávne | Nie | Áno
| Zakázať registráciu pomocou nástrojov Network Scanner Tools*3
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zablokovanie preposielania po sieti
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie zablokovania prenosu
| Nie | Áno
| Zablokovať [Opät. poslanie] v režime Odoslanie obrázka
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zablokovať výber z adresára
| Všetko nesprávne | Nie | Áno
| Zrušiť priamy záznam
| Všetko nesprávne | Nie | Áno
| Zakázať prenos počítač – I-fax*1
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie vlastného čísla a názvu
| Nie | Áno
| Registrácia údajov odosielateľa
| - | Nie | Áno
| Registrácia výberu vlastného mena
| - | Nie | Áno
| Nastavenie skenovania
| Nie | Áno
| Nastavenie skenovania
| Nie | Áno
| Nastavenie predvoleného odosielateľa
| - | Nie | Áno
| Predvolené nastavenia farebného režimu
| Nie | Áno
| Bežný skener
| (Žiadna položka)
| Automaticky | Nie | Áno
| (Žiadna položka)
| Odtiene sivej | Nie | Áno
| Zablokovať zmenu nastavenie ČB v automatickom režime
| Vypnuté | Nie | Áno
| Spoločné pre e-maily
| (Žiadna položka)
| Automaticky | Nie | Áno
| (Žiadna položka)
| Odtiene sivej | Nie | Áno
| Zablokovať zmenu nastavenie ČB v automatickom režime
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie pôvodného formátu súboru
| Bežný skener
| Nie | Áno
| Typ súboru
| PDF | Nie | Áno
| Čierna a biela
| MMR (G4) | Nie | Áno
| Farebne/Odtiene sivej
| Stredný | Nie | Áno
| Zvýr. čierne znaky
| Vypnuté | Nie | Áno
| Určené strany v súbore
| Vypnuté | Nie | Áno
| Počet strán
| 1 | Nie | Áno
| E-mail
| Nie | Áno
| Typ súboru
| PDF | Nie | Áno
| Čierna a biela
| MMR (G4) | Nie | Áno
| Farebne/Odtiene sivej
| Stredný | Nie | Áno
| Určené strany v súbore
| Vypnuté | Nie | Áno
| Počet strán
| 1 | Nie | Áno
| Režim kompresie pri vysielaní
| Nie | Áno
| Čierna a biela
| MH (G3) | Nie | Áno
| Farebne/Odtiene sivej
| Stredný | Nie | Áno
| Zvýr. čierne znaky
| Vypnuté | Nie | Áno
| Maximálna veľkosť príloh e-mailu (e-mail)
| Neobmedzene | Nie | Áno
| Maximálna veľkosť údajových príloh (FTP/počítač/sieťový priečinok)
| Neobmedzene | Nie | Áno
| Nastavenie Bcc
| Nie | Áno
| Zapnúť Bcc
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zobrazenie adresy Bcc na obrazovke stavu úlohy
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnúť funkciu skenovania
| Nie | Áno
| PC skenovanie
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie predvolenej adresy
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenia internetového faxu*1
| Nie | Áno
| Predvolené nastavenia
| Nie | Áno
| Automaticky prebúdzaná tlač
| Zapnuté | Nie | Áno
| Nastavenie kompresie
| MH (G3) | Nie | Áno
| Nastavenie hlasitosti reproduktora
| Nie | Áno
| Príjem signálu
| Stredný | Nie | Áno
| Signál chyby komunikácie
| Stredný | Nie | Áno
| Tlač originálu na správu transakcie
| Vytlačiť len správu o chybe | Nie | Áno
| Nastavenie výberu tlače správy o transakcii
| Nie | Áno
| Samostatné odosielanie
| Vytlačiť len správu o chybe | Nie | Áno
| Vysielanie
| Vytlačiť všetky správy | Nie | Áno
| Prijímania
| Netlačiť | Nie | Áno
| Nastavenie výberu tlače správy o aktivite
| Nie | Áno
| Automatická tlač pri zaplnenej pamäti
| Vypnuté | Nie | Áno
| Tlačiť denne v určenom čase
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie výberu tlače obsahu textu
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie odosielania
| Nie | Áno
| Nastavenie zapnutia/vypnutia správy o prijatí I-faxu
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie vypršania času požiadavky na správu o prijatí I-faxu
| 1 hodina | Nie | Áno
| Početnosť opätovného posielania v prípade chyby prijatia
| 2-krát | Nie | Áno
| Maximálna veľkosť príloh e-mailu
| Neobmedzene | Nie | Áno
| Nastavenie striedavého odosielania
| Všetky zapnuté | Nie | Áno
| Vytlačenie čísla strany v prijímacom zariadení
| Zapnuté | Nie | Áno
| Opakovaná voľba v prípade obsadenej linky
| Opakovanie voľby. Počet: 2, interval: 3 min. | Nie | Áno
| Opakovaná voľba v prípade chyby komunikácie
| Opakovanie voľby. Počet: 1, interval: 3 min. | Nie | Áno
| Nastavenia príjmu
| Nie | Áno
| Nastavenie obmedzenia automatického prijatia
| Zapnuté | Nie | Áno
| Nastavenie duplexného prijatia
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastaviť adresu na presmerovanie údajov
| - | Nie | Áno
| Priamy SMTP
| Vypnuté | Nie | Áno
| Pridajte aj názov hostiteľa alebo adresu IP
| Vypnuté | Nie | Áno
| Názov hostiteľa alebo adresa IP
| - | Nie | Áno
| Redukovaná tlač príjmu vo veľkosti Letter *4
| Vypnuté | Nie | Áno
| Tlač času a dátumu prijatia
| Vypnuté | Nie | Áno
| Redukovaná A3 RX *4
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie vypršania času komunikácie cez POP3
| 60 s | Nie | Áno
| Nastavenie intervalu kontroly prijatia
| 5 min. | Nie | Áno
| Nastavenia faxového výstupu
| Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. | Nie | Áno
| Počet výtlačkov
| - | Nie | Áno
| Nast. zoš.
| - | Nie | Áno
| Povoliť/zamietnuť poštové alebo doménové nastavenie
| Nie | Áno
| Povoliť/zamietnuť poštové alebo doménové nastavenie
| Všetko nesprávne | Nie | Áno

*1 Keď je nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.
*2 Ak je nainštalovaná jednotka overovacej pečiatky.
*3 Keď je povolená sieť.
*4 Táto funkcia nie je k dispozícii v niektorých krajinách a oblastiach.
Nastavenie zakladania dokumentov
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavenie zakladania dokumentov
| Nie | Áno
| Predvolené nastavenie režimu
| Režim zdieľania | Nie | Áno
| Nastavenie metódy triedenia
| Dátum | Nie | Áno
| Nastavenie právomoci správcu
| Nie | Áno
| Odstrániť súbor
| Vypnuté | Nie | Áno
| Odstrániť priečinok
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zmena hesla
| Vypnuté | Nie | Áno
| Odstrániť všetky rýchle súbory
| Nie | Áno
| Odstrániť teraz
| - | Nie | Áno
| Odstrániť rýchle súbory pri zapnutí.
| Zapnuté | Nie | Áno
| Orientácia obrázka
| Na výšku | Nie | Áno
| Predvolené nastavenia farebného režimu
| Automaticky | Nie | Áno
| Predvolené nastavenie expozície
| Automaticky | Nie | Áno
| Predvolený typ obrázka originálu

Text Nie Áno

| Nastavenie úvodného rozlíšenia

600 X 600 dpi Nie Áno

| Nastavenie pomeru kompresie farebných údajov

Stredná kompresia Nie Áno

| Nastavenie zvuku ukončenia skenovania

Stredný Nie Áno

| Predvolený výstupný zásobník*1

Odlišuje sa v závislosti od konfigurácie zariadenia. Nie Áno

| Zablokovanie opätovnej tlače text/razítko

Vypnuté Nie Áno

| Nastavenie dávkovej tlače

Nie Áno

| Výber [Všetci používatelia] nie je povolený.

Zapnuté Nie Áno

| Výber [Neznámy používateľ] nie je povolený.

Zapnuté Nie Áno

| Nastavenie šírky vymazania

Nie Áno

| Šírka vzdialenosti okrajov

10 mm (1/2") Nie Áno

| Šírka stredovej vzdialenosti

10 mm (1/2") Nie Áno

| Nastavenie snímky karty

Nie Áno

| Veľkosť originálu

X: 86 mm (3 3/8"), Y: 54 mm (2 1/8") Nie Áno

| Prispôsobiť veľkosti uloženia

Vypnuté Nie Áno

| Nastavenie uloženia/odstránenia po tlači súboru

Uložiť Nie Áno

| Nastavenie skenovania do externého pamäťového zariadenia

Nie Áno

| Predvolené nastavenia farebného režimu

Text Nie Áno

| Nastavenie pôvodného formátu súboru

PDF Nie Áno

| Čierna a biela

MMR (G4) Nie Áno

| Farebne/Odtiene sivej

Nie Áno

| Kompresný pomer

Stredný Nie Áno

| Zvýrazniť čierne písmo

Vypnuté Nie Áno

| Určené strany v súbore

Vypnuté Nie Áno

| Predvolené nastavenie expozície

Automaticky Nie Áno

| Predvolený typ obrázka originálu

Automaticky Nie Áno

| Nastavenie úvodného rozlíšenia

200 X 200 dpi Nie Áno

| Zablokovať ukladanie na externú pamäť

Vypnuté Nie Áno

| Východzie nastavenie PDF formátu na prehliadanie v PC

Nie Áno

| Čierna a biela

Nie Áno

| Režim kompresie

MMR (G4) Nie Áno

| Farebne/Odtiene sivej

Nie Áno

| Kompresný pomer

Stredný Nie Áno

| Kópia

Vypnuté Nie Áno

| Použiť rozlíšenie pri vykonávaní úlohy

Vypnuté Nie Áno

| Tlačiareň

Vypnuté Nie Áno

| Použiť rozlíšenie pri vykonávaní úlohy

Vypnuté Nie Áno

| Skener

Vypnuté Nie Áno

| Použiť rozlíšenie pri vykonávaní úlohy

Vypnuté Nie Áno

| Internetový fax

Vypnuté Nie Áno

| Použiť rozlíšenie pri vykonávaní úlohy

Vypnuté Nie Áno

| Skenovať na HDD

Vypnuté Nie Áno

| Použiť rozlíšenie pri vykonávaní úlohy

Vypnuté Nie Áno

| Možnosti výstupu dokumentu

Nie Áno

| Tlač

Nie Áno

| Kópia

Zapnuté Nie Áno

| Tlačiareň

Zapnuté Nie Áno

| Odoslať naskenovaný dokument

Vypnuté Nie Áno

| Odosielanie pomocou internetového faxu (vrátane PC-I-faxu) *2

Vypnuté Nie Áno

| Skenovať na HDD

Zapnuté Nie Áno

| Odoslať naskenovaný dokument

Nie Áno

| Kópia

Vypnuté Nie Áno

| Tlačiareň

Vypnuté Nie Áno

| Odoslať naskenovaný dokument

Zapnuté Nie Áno

| Odosielanie pomocou internetového faxu (vrátane PC-I-faxu) *2

Vypnuté Nie Áno

| Skenovať na HDD

Zapnuté Nie Áno

| Odoslať internetový fax*2

Nie Áno

| Kópia

Vypnuté Nie Áno

| Tlačiareň

Vypnuté Nie Áno

| Odoslať naskenovaný dokument

Vypnuté Nie Áno

| Odoslať internetový fax (Vrátane PC-I faxu)

Zapnuté Nie Áno

| Skenovať na HDD

Vypnuté Nie Áno

| Auto. vymazanie nastavenia súborov

Všetko nesprávne Nie Áno

| Zákaz ukladania do externého pamäťového zariadenia

*1 Keď je nainštalovaná jednotka výstupného zásobníka.
*2 Keď je nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.
Tlač zoznamu (Správca)
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Tlač zoznamu (Správca)
| Nie | Áno
| Zoznam nastavení správcu
| - | Nie | Áno
| Správa o činnosti odosielania obrázka
| - | Nie | Áno
| Zoznam na prijatie/presmerovanie údajov
| - | Nie | Áno
| Zoznam webových nastavení*1
| - | Nie | Áno
| Zoznam množiny metaúdajov*2
| - | Nie | Áno

*1 Keď je povolená sieť.
*2 Keď je nainštalovaný integračný modul aplikácie.
Nastavenie Sharp OSA
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavenie Sharp OSA
| Nie | Áno
| Nastavenie externého konta*1
| Nie | Áno
| Ovládanie externého konta
| Vypnuté | Nie | Áno
| Povoliť autentifikáciu externým serverom
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenia ovládača USB*2
| Nie | Áno
| Externá klávesnica
| Použite interný ovládač | Nie | Áno
| Čít./Zázn. kariet
| Použite interný ovládač | Nie | Áno
| USB pamäť
| Použite interný ovládač | Nie | Áno
| Úroveň zakódovania
| Žiadna | Nie | Áno
| Nastavenie priority úloh
| - | Nie | Áno

*1 Keď je nainštalovaný modul externého konta.
*2 Keď je nainštalovaný modul externého konta alebo komunikačný modul aplikácie.
Zapnúť/vypnúť nastavenia
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| POVOLIŤ/ZAKÁZAŤ NASTAVENIA
| Nie | Áno
| Nastavenie stavu tlačiarne
| Nie | Áno
| Zrušiť tlač prázdnej strany
| Vypnuté | Nie | Áno
| Kontrola používateľa
| Nie | Áno
| Zrušenie tlače zo strany nesprávneho používateľa
| Vypnuté | Nie | Áno
| Prevádzkové nast.
| Nie | Áno
| Zrušiť časovač automatického vymazania
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zrušenie činnosti priority úlohy
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zrušenie tlače z vonkajšieho zásobníka
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zrušiť automatické opakovanie klávesov
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zablokovanie nastavenia hodín
| Vypnuté | Nie | Áno
| Režim zakázania obálok/vkladaných hárkov
| Vypnuté | Nie | Áno
| Ovládanie zar.
| Nie | Áno
| Vypnutie podávača dokumentov
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie duplexu
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie veľkokapacitnej kazety*1
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie voliteľného priečinka na papier*2
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zrušenie nastavenia zásobníka
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zakázanie finišera*3
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie vyrovnávania
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zakázanie zošívačky*3
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zakázanie dierovania*4
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zakázanie farebného režimu*5
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zakázanie režimu nadradeného zariadenia
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zakázanie režimu podradeného zariadenia
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenia funkcie kopírovania
| Nie | Áno
| Zrušenie registrácie programu/odstránenie programu
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie vonkajšieho zásobníka pri obojstrannom kopírovaní
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie automatického výberu papiera
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zablokovanie registrácie vlastného obrazu
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zablokovať odosielanie počas kopírovania
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie tlačiarne
| Nie | Áno
| Zakázať tlač upozornenia
| Zapnuté | Nie | Áno
| Zakázať tlač skúšobnej strany
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vylúčiť bočný podávač z automatického výberu papiera
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zakázanie priamej tlače z pamäťového média USB
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnutie priamej tlače zo sieťovej zložky
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zablokovať odosielanie počas tlače
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie odosl. obr.
| Nie | Áno
| Vypnúť prepínanie poradia zobrazovania
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie zablokovania registrácie
| Nie | Áno
| Zablokovanie registrácie cieľa z ovládacieho panela
| Všetko nesprávne | Nie | Áno
| Zakázať registráciu cieľa na webovej stránke*6
| Všetko nesprávne | Nie | Áno
| Zrušenie registrácie programu/odstránenie programu
| Nie | Áno
| Zablokovanie registrácie všetkých položiek programu
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zrušiť registráciu pamäťovej schránky
| Všetko nesprávne | Nie | Áno
| Zakázať registráciu cieľa pomocou globálneho vyhľadávania adresy*6
| Všetko nesprávne | Nie | Áno
| Zakázať registráciu pomocou nástrojov Network Scanner Tools*6
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zablokovanie preposielania po sieti*6
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie zablokovania prenosu
| Nie | Áno
| Zablokovať [Opät. poslanie] v režime Odoslanie obrázka
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zablokovať výber z adresára
| Všetko nesprávne | Nie | Áno
| Zrušiť priamy záznam
| Všetko nesprávne | Nie | Áno
| Zakázať prenos počítač – I-fax*7
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnúť funkciu skenovania
| Nie | Áno
| PC skenovanie
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie zakladania dokumentov
| Nie | Áno
| Zablokovanie opätovnej tlače text/razítko
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie dávkovej tlače
| Nie | Áno
| Výber [Všetci používatelia] nie je povolený.
| Zapnuté | Nie | Áno
| Výber [Neznámy používateľ] nie je povolený.
| Zapnuté | Nie | Áno
| Zablokovať ukladanie na externú pamäť
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenia prehľadávania webu*8
| Nie | Áno
| Vypnúť zadávanie URL
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zakázať doplnkové úpravy obľúbených položiek
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vypnúť registráciu/úpravu domovskej stránky
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zablokovať tlač z režimu prezeranie webu
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zablokovať zobrazenie histórie
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie zabezpečenia
| Nie | Áno
| Nastavenie tlače skrytej vzorky
| Nie | Áno
| Zrušiť priamy záznam
| Vypnuté | Nie | Áno

*1 Keď je nainštalovaný veľkokapacitný zásobník.
*2 Keď je nainštalovaný zásobník na papier.
*3 Keď je nainštalovaný sedlový finišer alebo finišer.
*4 Keď je nainštalovaný dierovací modul.
*5 Keď sa vyskytol problém súvisiaci s farbou.
*6 Keď je povolená sieť.
*7 Keď je nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.
*8 Keď je nainštalovaný rozširujúci modul prehľadávania webu.
Zálohovanie údajov
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Zálohovanie údajov
| Nie | Áno
| Skladovacia záloha
| - | Nie | Áno
| Kopírovanie zariadenia
| - | Nie | Áno
| Poslať adresár ďalej
| - | Nie | Áno

Produktový kľúč
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Kód Product Key*
| Nie | Áno
| Sériové číslo
| - | Nie | Áno
| Súprava písma čiarového kódu
| - | Nie | Áno
| Rozširujúci modul internetového faxu
| - | Nie | Áno
| E-mailové upozornenie a stav
| - | Nie | Áno
| Aplikačný integračný modul
| - | Nie | Áno
| Komunikačný modul aplikácie
| - | Nie | Áno
| Modul externého konta
| - | Nie | Áno
| Rozširujúci modul XPS
| - | Nie | Áno
| Rozširujúci modul na prehľadávanie webu
| - | Nie | Áno

* Niektoré nastavenia sa nemusia dať použiť v závislosti od nainštalovaných prídavných zariadení.
Uloženie/volanie systémových nastavení
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Uloženie/volanie systémových nastavení
| Nie | Áno
| Obnoviť výrobné nastavenia
| - | Nie | Áno
| Uložiť aktuálne nastavenie
| - | Nie | Áno
| Obnoviť nastavenie
| - | Nie | Áno

Späť nahor