# SKENOVANIE TENKÝCH ORIGINÁLOV(REŽIM POMALÉHO SKENOVANIA)

## Prehľad

Ak chcete skenovať tenké originály pomocou automatického podávača dokumentov, môžete použiť túto funkciu, ktorá zabraňuje nesprávnemu podaniu tenkých originálov.
Režim pomalého skenovania je potrebné nastaviť pred skenovaním originálu.
Režimy 2-stranný na 2-stranný a 2-stranný na 1-stranný automatického obojstranného kopírovania sa nedajú použiť.
Trvalé skenovanie originálov v režime pomalého skenovania:
V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Ovládanie zariadenia] → [Režim podávania originálov].

## Ovládanie

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Režim pomalého skenovania].
Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.
Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].
Zrušenie režimu pomalého skenovania:
Klepnutím na tlačidlo [Režim pomalého skenovania] zrušte začiarknutie.
Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov a klepnite na tlačidlo [Náhľad].

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV

Ak sa originály vložia príliš veľkou silou, môžu sa pokrčiť a zaseknúť.
Klepnutím na tlačidlo [Farebné kopírovanie] alebo [ČB kopírovanie] spustíte kopírovanie.
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Zhotovenie dvoch alebo viacerých dávok kópií:
Dotknite sa tlačidla zobrazenia kópií a zadajte počet kópií.
Späť nahor