# NASTAVENIA SPRÁVY

Funkcie sieťového skenera je možné nastaviť.
Rozšírené nastavenia
Zakázať voľbu odpovedať na
[Názov prístroja] a [Adresa odpovede] sa používajú na označenie cieľa spätnej správy. Ak sú zapnuté nastavenia správy používateľa a obe možnosti [Zakázať voľbu odpovedať na.] sú nastavené na , použije sa spiatočný cieľ [Adresy zariadenia] aj [Adresy odpovede].
Pomenovanie súborov
K názvu súboru skenovaných obrazových údajov pridá znakový reťazec začiarknutého políčka.

- Ak odosielate údaje do rovnakého cieľa dva alebo viac ráz, nastavte [Jedinečný identifikátor] na , aby sa neprepísali predtým odoslané údaje novými.
- Ak do počítača v zámorí odosielate údaje pomocou funkcie internetový fax, nastavte [Meno odosielateľa] na .

Predvolený predmet
Zadajte predmet e-mailu, aby sa odoslal počas e-mailového prenosu sieťového skenera.
Automaticky pridávať informácie o práci do textu správy
Keď sa e-mail odošle, informácia o úlohe sa pridá do textu e-mailu automaticky.
Automaticky pridať pätu do tela mailovej správy
Keď sa e-mail odošle, päta e-mailu sa pridá automaticky.
Registrácia päty mailu
Zadajte text, ktorý sa má vytlačiť ako päta e-mailu.
Späť nahor