# ÚPRAVA FARIEB

Nasledovné nastavenia sa týkajú kopírovania.
Predvolené nastavenia vybrané pomocou týchto nastavení sa uplatnia pri všetkých funkciách zariadenia (nielen pri funkcii kopírovania).
Nasledujúce nastavenia sa vzťahujú na farbu.
Počiatočné nastavenie vyváženia farieb
Hodnoty vyváženia farieb získané pomocou funkcie „Vyváženie farieb“ v inom režime sa dajú uložiť do programu (1 až 48) a tieto hodnoty je možné načítať a uložiť ako úvodné nastavenie vyváženia farieb*. Tento prvok sa používa, keď chcete opakovane používať nastavenie vyváženia farieb pre určitú obľúbenú farbu alebo pre korekciu, keď sa vo vyvážení farieb vyskytne zmena.

*
  Ak vyberiete možnosť „Vyváženie farieb“ v inom režime, zobrazia sa predvolené hodnoty.

Návrat na predvolené výrobné nastavenia
Týmto sa vykoná návrat uložených hodnôt vyváženia farieb k predvoleným hodnotám nastaveným od výroby (všetky hodnoty vyváženia farieb sú „0“ pre 8 stupňov každej farby).
AUTOMATICKÁ KALIBRÁCIA FARIEB
Slúži na automatickú korekciu farieb v prípade, ak je farba vo farebných kópiách vypnutá. Zariadenie vytlačí skúšobný hárok, ktorý sa naskenuje a farby sa automaticky skorigujú.
Po stlačení tlačidla [Vykonať] a vytlačení skúšobného hárka sa objaví výzva k spusteniu automatickej kalibrácie. Umiestnite skúšobný hárok na predlohové sklo tak, ako je to zobrazené nižšie (aby tenká čiara na okraji strany bola naľavo).
Na skúšobný hárok položte papier na kopírovanie (asi päť hárkov) s rovnakou veľkosťou ako skúšobný hárok, opatrne zatvorte automatický podávač dokumentov a stlačte tlačidlo [Vykonať].

- Pred vykonaním automatickej kalibrácie farieb skontrolujte, či je nastavenie registrácie správne. V prípade nesprávnej úpravy registrácie vykonajte kroky uvedené v časti Nastavenie registrácie.
- Ak sú farby po vykonaní Automatickej kalibrácie farieb stále posunuté, môže sa farba zlepšiť zopakovaním Automatickej kalibrácie farieb.

Späť nahor