# NASTAVENIA INTERNETOVÉHO FAXU

Funkcie internetového faxu je možné nastaviť.
Nastavenia príjmu
Príjem internetového faxu
Povolí funkcie prijímania internetového faxu.
Server POP3
Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera POP3.
Číslo portu
Zadajte číslo portu servera POP3. Predvolené nastavenie je port č. 110.
Overovanie POP
Overovací protokol (vrátane APOP) sa používa na overenie na serveri POP3.
Meno používateľa
Zadajte meno používateľa. Na prijímanie internetových faxov je potrebné špeciálne používateľské konto.
Heslo
Zadajte heslo.
Ak chcete zmeniť heslo, vyberte možnosť [Zmena hesla] a zadajte nové heslo do textového poľa.
Časový limit komunikácie POP3
Nastavte časový limit pre komunikáciu na serveri POP3.
Nastavenie intervalu kontroly prijatia
Zadajte potvrdzovací cyklus na serveri POP3.
Povoliť SSL
Umožňuje komunikáciu POP cez SSL alebo POP cez TLS príkazom STLS. Táto možnosť vyžaduje, aby server podporoval komunikáciu POP cez SSL alebo príkaz STLS.
Ak chcete povoliť komunikáciu POP cez SSL, nastavte položku Číslo portu na číslo portu komunikácie POP cez SSL.
Ak chcete povoliť komunikáciu POP cez TLS, nastavte položku Číslo portu na rovnaké číslo ako pri normálnej komunikácii POP3.
Test pripojenia
Pripojenie sa server POP3 overte stlačením tlačidla [Vykonať].
Predvolené nastavenia
Nastavenie vlastného mena a čísla I-faxu
Nastavte tieto možnosti na uloženie mena odosielateľa a zdrojovej adresy na použitie pre komunikáciu prostredníctvom internetového faxu. Uložené meno odosielateľa a zdrojová adresa budú vytlačené navrchu prijatého faxu.
Meno odosielateľa
Zadajte predvolené meno odosielateľa.
Vlastná adresa I-fax
Zadajte predvolenú zdrojovú adresu.
Priame nastavenie SMTP
Číslo portu (príjem)
Zadajte prijímacie číslo portu na priamu komunikáciu SMTP. Predvolené nastavenie je port č. 25.
Časový limit
Zadajte časový limit.
Číslo portu (odosielanie)
Zadajte prenosové číslo portu na priamu komunikáciu SMTP. Predvolené nastavenie je port č. 25.
Časový limit
Zadajte časový limit.
Späť nahor