# NASTAVENIA PROTOKOLU

Vyberte všeobecné nastavenia siete.
Je možné nastaviť informáciu o stave TCP/IP, NetWare, EtherTalk a NetBIOS.
TCP/IP
Nastavenie TCP/IP
TCP/IP
Ak chcete používať toto zariadenie v TCP/IP sieti, musí byť toto nastavenie zapnuté.
Nastavenie IPv4
Keď sa zariadenie používa v sieti TCP/IP (IPv4), použite toto nastavenie na nakonfigurovanie adresy IP zariadenia.
DHCP/BOOTP
Toto nastavenie použite, ak chcete aby sa adresa IP získala automaticky pomocou protokolov DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)/BOOTP (Bootstrap Protocol). Pri aktivácii tohto nastavenia nie je potrebné manuálne zadávať adresu IP.
Ak sa používa protokol DHCP/BOOTP, adresa IP priradená tomuto zariadeniu sa môže automaticky zmeniť. Ak sa adresa IP zmení, nebude možné tlačiť.
Ak sa zariadenie používa v sieti TCP/IP, nezabudnite zapnúť funkciu Zapnúť protokol TCP/IP.
RARP
Nastavte túto možnosť, ak chcete používať protokol RARP.
Adresa IPv4
Zadajte adresu IP tohto zariadenia.
Maska podsiete
Zadajte masku IP podsiete.
Predvolená brána
Zadajte predvolenú adresu brány.
Nastavenie IPv6
Keď sa zariadenie používa v sieti TCP/IP (IPv6), použite toto nastavenie na nakonfigurovanie adresy IP zariadenia.
IPv6
Aktivujte toto nastavenie.
DHCPv6
Toto nastavenie sa používa pri automatickom získaní adresy IP pri používaní protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Pri aktivácii tohto nastavenia nie je potrebné manuálne zadávať adresu IP.
Manuálna adresa/Dĺžka prefixu
Zadajte adresu IP a dĺžku prefixu (0 až 128) zariadenia.
Predvolená brána
Predvolená brána

- Ak sa používa DHCPv6, adresa IP priradená tomuto zariadeniu sa môže automaticky zmeniť. Ak sa adresa IP zmení, nebude možné tlačiť.

- Ak sa zariadenie používa v sieti TCP/IP, určite zapnite nižšie uvedenú funkciu Povoliť TCP/IP.
- V prostredí s IPv6 môže tento prístroj používať protokol LPD alebo IPP.

Príkaz ping
Skontroluje, či zariadenie môže komunikovať s počítačom v sieti.
Zadajte adresu IP požadovaného počítača a stlačte tlačidlo [Vykonať]. Zobrazí, či daný počítač odpovedal alebo nie.
NetWare
Nastavenie NetWare
NetWare
Ak chcete používať toto zariadenie v sieti NetWare, musí sa zapnúť toto nastavenie.
Typ rámca
Vyberte typ rámca.
Nastavenia: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II
Typ prevádzky
Vyberte režim prevádzky.
Nastavenia: PSERVER, RPRINTER
Názov tlačiarne
Zadajte názov tlačiarne.
Nastavenie servera PSERVER
Názov tlačového servera
Zadajte názov tlačového servera.
Prihlasovacie heslo
Zadajte prihlasovacie heslo.
Ak chcete zmeniť heslo, nastavte možnosť [Zmena hesla] na .
Interval kontroly
Zadajte interval kontroly úlohy.
Režim viazania
Zvoľte túto možnosť, ak chcete používať režim Bindery.
Názov súborového servera 1 – 8
Zadajte názov súborového servera.
Strom NDS
Zadajte názov stromu NDS.
Kontext NDS
Zadajte kontext NDS.
Nastavenie tlačiarne RPRINTER
Názov tlačového servera 1 – 8
Zadajte názov tlačového servera.
Časový limit úlohy
Zadajte časový limit úlohy.
EtherTalk
Nastavenie siete EtherTalk
EtherTalk
Ak chcete používať toto zariadenie v sieti EtherTalk, musí sa zapnúť toto nastavenie.
Názov zóny
Zadajte názov zóny.
Názov tlačiarne
Zadajte názov tlačiarne.
NetBIOS
Konfigurácia NetBIOS
NBT/WINS
Ak chcete používať toto zariadenie v sieti NetBIOS, musí sa zapnúť toto nastavenie.
Po zmene nastavení je potrebné zariadenie reštartovať, až potom začnú platiť. Informácie o reštartovaní zariadenia nájdete v časti ZAPNUTIE ZARIADENIA.
Späť nahor