# MANUÁLNE ZADANIE ADRESY

Na základnej obrazovke režimu klepnite na tlačidlo [Textové pole].
Klepnutím na tlačidlo [Textové pole] na základnej obrazovke internetového faxu zobrazte obrazovku, v ktorej chcete vybrať typ adresy. Klepnite na tlačidlo [Internetový fax] alebo [Priamy SMTP].
Zadajte adresu cieľa

- V režime zadávania údajov vyberte režim cieľového umiestnenia a zadajte cieľovú adresu.
- Pokiaľ ide o režim Skenovať do siete, zobrazí sa obrazovka na zadávanie sieťového priečinka. Pozrite časť URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA.

- Ak chcete prepínať medzi možnosťami [Komu], [Cc] a [Bcc], klepnite na tlačidlo .
- Položku [Bcc] môžete vybrať, ak je povolená možnosť [Nastavenie odosielania obrázkov] → [Nastavenie skenovania] → [Nastavenie skenovania] → [Nastavenie Bcc] → [Zapnúť Bcc] v časti [Nastavenia systému].
- V režime internetového faxu sa obrazovka žiadosti o potvrdenie príjmu zobrazí vtedy, keď je povolená položka [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia internetového faxu] → [Nastavenia skenovania] → [Nastavenia odosielania] → „Nastavenie zapnutia/vypnutia správy o prijatí I-faxu“ v časti [Nastavenia systému]. Ak chcete prijať správu, dotknite sa tlačidla [Áno]. Ak nechcete prijať správu, dotknite sa tlačidla [Nie]. (Ak sa používa funkcia Priamy SMTP, potvrdzovanie prenosu sa nerobí.)

Späť nahor