# NASTAVENIE ZABEZPEČENIA

Nižšie je uvedený zoznam položiek režimu nastavenia, predvolené nastavenia a obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na každú položku.
V závislosti od parametrov zariadenia a nainštalovaných prídavných zariadení sa niektoré nastavenia nemusia dať použiť.
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavenie zabezpečenia
| Zmena hesla
| - | Nie | Áno
| Ovládanie portov
| Nie | Áno
| Serverový port
| Nie | Áno
| HTTP
| Zapnuté | Nie | Áno
| Číslo portu
| 80 | Nie | Áno
| HTTPS
| Zapnuté | Nie | Áno
| Číslo portu
| 443 | Nie | Áno
| FTP tlač
| Zapnuté | Nie | Áno
| Číslo portu
| 21 | Nie | Áno
| Tlač nespracovaných údajov
| Zapnuté | Nie | Áno
| Číslo portu
| 9100 | Nie | Áno
| LPD
| Zapnuté | Nie | Áno
| Číslo portu
| 515 | Nie | Áno
| IPP
| Zapnuté | Nie | Áno
| Číslo portu
| 631 | Nie | Áno
| IPP-SSL
| Vypnuté | Nie | Áno
| Číslo portu
| 443 | Nie | Áno
| Príjem tandemového výstupu
| Zapnuté | Nie | Áno
| Číslo portu
| 50001 | Nie | Áno
| PC skenovanie
| Povoliť | Nie | Áno
| Číslo portu
| 52000 | Nie | Áno
| Panel diaľkového ovládania
| Zapnuté | Nie | Áno
| Číslo portu
| 5900 | Nie | Áno
| SNMPD
| Zapnuté | Nie | Áno
| Telnet
| Zapnuté | Nie | Áno
| NBT/WINS
| Vypnuté | Nie | Áno
| JCP
| Vypnuté | Nie | Áno
| RARP
| Vypnuté | Nie | Áno
| SMTP
| Zapnuté | Nie | Áno
| WSD
| Zapnuté | Nie | Áno
| Rozšírenie zariadenia USB*1
| Zapnuté | Nie | Áno
| Sharp OSA (rozširujúca platforma)
| Nie | Áno
| HTTP
| Zapnuté | Nie | Áno
| Číslo portu
| 10080 | Nie | Áno
| HTTPS
| Zapnuté | Nie | Áno
| Číslo portu
| 10443 | Nie | Áno
| Klientsky port
| Nie | Áno
| HTTP
| Zapnuté | Nie | Áno
| HTTPS
| Zapnuté | Nie | Áno
| FTP
| Zapnuté | Nie | Áno
| FTPS
| Zapnuté | Nie | Áno
| SMTP
| Zapnuté | Nie | Áno
| SMTP-SSL
| Zapnuté | Nie | Áno
| POP3
| Zapnuté | Nie | Áno
| POP3-SSL
| Zapnuté | Nie | Áno
| SNMP-TRAP
| Zapnuté | Nie | Áno
| Oznámiť koniec úlohy
| Zapnuté | Nie | Áno
| LDAP
| Zapnuté | Nie | Áno
| LDAP-SSL
| Zapnuté | Nie | Áno
| SMB/WINS
| Zapnuté | Nie | Áno
| SNTP
| Zapnuté | Nie | Áno
| mDNS
| Zapnuté | Nie | Áno
| Odoslať tandemový výstup
| Zapnuté | Nie | Áno
| Zálohovanie údajov (odoslanie)
| Povoliť*4 | Nie | Áno
| Nastavenie filtra
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie filtra adresy IP
| Nie | Áno
| Režim filtra
| Povolené | Nie | Áno
| Filtrovať adresy 1 až 4
| Nie | Áno
| Spustiť adresy IP
| 0.0.0.0 | Nie | Áno
| Ukončiť adresy IP
| 0.0.0.0 | Nie | Áno
| Nastavenie filtra adresy MAC
| Nie | Áno
| Filtrovať adresy 1 až 10
| 0 | Nie | Áno
| Nastavenie SSL
| Nie | Áno
| Serverový port
| Nie | Áno
| HTTPS
| Zapnuté | Nie | Áno
| IPP-SSL
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zmeniť prístup na webové stránky zariadenia z HTTP na HTTPS
| Vypnuté | Nie | Áno
| Klientsky port
| Nie | Áno
| HTTPS
| Zapnuté | Nie | Áno
| FTPS
| Zapnuté | Nie | Áno
| SMTP-SSL
| Zapnuté | Nie | Áno
| POP3-SSL
| Zapnuté | Nie | Áno
| LDAP-SSL
| Zapnuté | Nie | Áno
| Úroveň zakódovania
| Nízky | Nie | Áno
| Informácie o certifikácii
| - | Nie | Áno
| Nastavenie IEEE802.1X
| Nie | Áno
| Overovanie IEEE802.1X
| Vypnuté | Nie | Áno
| Metóda overovania EAP
| EAP-TLS | Nie | Áno
| Meno používateľa EAP
| - | Nie | Áno
| Heslo
| - | Nie | Áno
| Overovanie servera
| Zapnuté | Nie | Áno
| Časový limit EAP
| 10 s | Nie | Áno
| Počet opakovaní EAP
| 3-krát | Nie | Áno
| Informácie o certifikácii
| - | Nie | Áno
| Nastavenie vymazania údajov*2
| Vypnúť | Nie | Áno
| Uvoľnite uzamk. manip. so súb./prieč.*2
| - | Nie | Áno
| Nastavenie Ipsec
|  | Nie
| IPsec
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie IKEv1
|  | Nie
| Predbežne zdieľaný kľúč
| - | Nie | Áno
| Životnosť SA (čas)
| 28800 s | Nie | Áno
| Životnosť SA (veľkosť)
| 28 800 kB (10 mm (1/2")) | Nie | Áno
| Životnosť IKE
| 30 s | Nie | Áno
| Pravidlá IPsec
| - | Nie | Áno
| Tlač skrytého obrazca
| Nie | Áno
| Predvolené nastavenia
| Nastavenie tlače skrytej vzorky
| Štandardné | Nie | Áno
| Farba tlače
| Čierna | Nie | Áno
| Expozícia
| Štandardné | Nie | Áno
| Veľkosť písma
| 48 bodov | Nie | Áno
| Uhol
| 0 stupňov | Nie | Áno
| Štýl písma
| Štandardné | Nie | Áno
| Vzorka kamufláže
| Šablóna 1 | Nie | Áno
| Spôsob tlače
| Vystupovanie znakov | Nie | Áno
| Nastavenie obsahu tlače
| Nie | Áno
| Prednastavené slovo
| Povoliť, NEKOPÍROVAŤ | Nie | Áno
| Predvolený text
| ZAP. | Nie | Áno
| Sériové číslo jednotky
| Vypnuté | Nie | Áno
| ID úlohy konta
| Vypnuté | Nie | Áno
| Prihlasovacie meno/číslo používateľa
| Vypnuté | Nie | Áno
| Kontrola č.
| Vypnuté | Nie | Áno
| Dátum/čas
| Vypnuté | Nie | Áno
| Zrušiť priamy záznam
| Vypnuté | Nie | Áno
| Kontrast
| Nie | Áno
| Čierna
| 5 | Nie | Áno
| Purpurová
| 5 | Nie | Áno
| Azúrová
| 5 | Nie | Áno
| Registrácia vlastného textu
| - | Nie | Áno
| Tlač informácií o sledovaní
| - | Nie | Áno
| Nastavenie informácie o tlači sledovania
| Vypnuté | Nie | Áno
| Informácie o tlači
| Nie | Áno
| Sériové číslo jednotky
| Zapnuté | Nie | Áno
| Text
| Vypnuté | Nie | Áno
| ID úlohy konta
| Zapnuté | Nie | Áno
| Prihlasovacie meno/číslo používateľa
| Zapnuté | Nie | Áno
| Dátum/čas
| Zapnuté | Nie | Áno
| Zvoľte farbu tlače
| Čierna | Nie | Áno
| Pozícia tlače
| Nie | Áno
| Vertikálna poloha
| Nie | Áno
| Tlač na hornú stranu papiera
| Vypnuté | Nie | Áno
| Tlač na spodnú stranu papiera
| Zapnuté | Nie | Áno
| Horizontálna poloha
| Nie | Áno
| Tlač na ľavú stranu papiera
| Zapnuté | Nie | Áno
| Tlač na pravú stranu papiera
| Vypnuté | Nie | Áno
| Vybrať úlohu na tlač
| Nie | Áno
| Kópia
| Zapnuté | Nie | Áno
| Tlačiareň
| Zapnuté | Nie | Áno
| Výtlačky (Zakladanie dokumentov)
| Zapnuté | Nie | Áno
| Príjem internetového faxu*3
| Zapnuté | Nie | Áno
| Vytvoriť zoznam výtlačkov
| Zapnuté | Nie | Áno
| Inic. priv. dáta/Dáta v stroji
| - | Nie | Áno

*1 Zobrazuje sa iba vtedy, keď je povolený kód Product Key komunikačného modulu aplikácie alebo externého modulu počítadla.
*2 Zobrazuje sa, ak je povolená súprava zabezpečenia údajov
*3 Zobrazuje sa, ak je povolená funkcia internetového faxu.
*4 Je zakázané, ak je nainštalovaná súprava zabezpečenia údajov.

Späť nahor