# RÔZNE NASTAVENIA

Nastaviť môžete rôzne zariadenia pripojené k tomuto zariadeniu.
Nastavenie detekcie veľkosti originálu
Jednu z 8 skupín štandardných veľkostí originálu uvedených nižšie môžete vybrať na detekciu pomocou funkcie zisťovania veľkosti originálu.

Výber | Zistiteľné veľkosti originálu
--- | ---
Predlohové sklo | Zásobník podávača dokumentov (automatický podávač dokumentov)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" x 17", 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 x 330 mm (8 1/2" x 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8 1/2" × 11", 216 × 330 mm (8 1/2" × 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11" × 17", 8 1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8 1/2" × 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 x 340 mm (8 1/2" x 13 2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8 1/2" × 11", 216 × 340 mm (8 1/2" × 13 2/5")
AB-5 | 216 x 343 mm (8 1/2" x 13 1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8 1/2" × 11", 216 × 343 mm (8 1/2" × 13 1/2")
Palec – 1 | 11" x 17", 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 5 1/2" x 8 1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 5 1/2" x 8 1/2"
Palec – 2 | 11" × 17", 216 × 330 mm (8 1/2" × 13"), 8 1/2" × 11", 8 1/2" × 11"R, 5 1/2" × 8 1/2" | A3, A4, 11" × 17", 216 × 330 mm (8 1/2" × 13"), 8 1/2" × 11", 8 1/2" × 11"R, 5 1/2" × 8 1/2"
Palec – 3 | 11" x 17", 8 1/2" x 13 2/5" (216 x 340 mm), 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 5 1/2" x 8 1/2" | A3, A4, 11" × 17", 8 1/2" × 13 2/5 (216 x 340 mm), 8 1/2" × 11", 8 1/2" × 11"R, 5 1/2" × 8 1/2"

Zrušiť detekciu na predlohovom skle
Detekciu veľkosti originálu na predlohovom skle je možné vypnúť. Po dokončení sa budú všetky originály uložené na predlohovom skle považovať za originály špeciálnej veľkosti.
Vypnutie podávača dokumentov
Toto nastavenie sa používa na zablokovanie používania automatického podávača dokumentov, ako napríklad v prípade jeho nesprávnej činnosti. (Keď sa zapne toto nastavenie, stále je ešte možné skenovanie s použitím predlohového skla.)
Originálny režim doplnenia
Nasledujúce režimy podávania originálov sa dajú nastaviť tak, aby predvolene fungovali v režime kopírovania, odosielania obrázkov, skenovania na pevný disk ako aj v režime ukladania do externého pamäťového zariadenia. Keď sa často používa určitý režim, táto možnosť odstraňuje potrebu vyberať daný režim v iných režimoch vždy vtedy, keď ho potrebujete použiť.

- Originál zmiešanej veľkosti (Rovnaká šírka (len režim kopírovania)/Odlišná šírka)
- Režim pomalého skenovania
- Preskoč. prázdnu stranu*

* Okrem faxového režimu a režimu internetového faxu.
Vypnutie duplexu
Používa sa na zablokovanie obojstrannej tlače, ako napríklad pri poruche duplexného modulu.
Zakázanie kazety s veľkou kapacitou
Toto nastavenie sa používa na zablokovanie používania veľkokapacitného zásobníka, napríklad v prípade poruchy.
Zakázanie voliteľného zásobníka na papier
Toto nastavenie sa používa na vypnutie voliteľného zásobníka na papier, napríklad v prípade poruchy.
Zrušenie nastavenia zásobníka
Toto nastavenie sa používa na zablokovanie nastavenia zásobníka (s výnimkou bočného zásobníka).
Zakázanie finišera
Toto nastavenie sa používa na zablokovanie používania finišera alebo sedlového finišera, napríklad v prípade poruchy.
Vypnutie vyrovnávania
Slúži na zakázanie odsadenia.
Vypnutie zošívačky
Toto nastavenie sa používa na zablokovanie používania zošívania, napríklad v prípade poruchy zošívacej jednotky finišera alebo sedlového finišera.
Úprava polohy sedlovej väzby
Toto nastavenie sa používa na úpravu polohy zošitia (poloha sedlového prehnutia), keď je nainštalovaný sedlový finišer a používa sa funkcia sedlovej väzby.
Hodnotu je možné upravovať v prírastkoch po 0,2 mm v rozsahu +/–5,0 mm zo základnej polohy každej veľkosti papiera.
Zakázanie dierovania
Toto nastavenie sa používa na zablokovanie používania dierovania, napríklad v prípade poruchy dierovacieho modulu finišera alebo sedlového finišera.
Zakázanie farebného režimu
(Keď sa vyskytol problém s farbou)
Keď sa vyskytol problém s farbou a z tohto dôvodu nie je možné tlačiť, používanie farebného režimu je možné dočasne zablokovať. Čiernobiela tlač bude aj naďalej možná.
Táto funkcia sa používa len ako núdzové opatrenie. Keď sa toto nastavenie zapne, môže ho zrušiť len servisný technik. Obráťte sa na predajcu alebo na zástupcu najbližšieho autorizovaného servisu (kontakty sú uvedené v Stručnom návode na obsluhu) a požiadajte technika o zrušenie nastavení a odstránenie problému.
Nastavenie automatického výberu papiera
Dajú sa zadefinovať typy papiera*, ktoré vyberie funkcia automatického výberu papiera. Vyberte jedno z nasledovných nastavení:

- Bežný papier
- Bežný a recyklovaný papier
- Recyklovateľný papier

Funkcia automatického výberu papiera nevyberie žiadne iné typy papiera ako typy papiera zadefinované v rámci tohto nastavenia.

*
  Typ papiera nastavený pre každý zásobník papiera výberom položky [Nastavenia systému] v časti Režim nastavenia → [Nastavenia zásobníka papiera].

Nastavenie tandemového pripojenia
Keď sa používajú dve zariadenia ako sieťové tlačiarne pomocou protokolu TCP/IP, použite toto nastavenie na konfiguráciu čísla portu a adresy IP zariadenia, ktoré sa používa ako tandemové podradené zariadenie.
Zakázanie režimu nadradeného zariadenia
Ak chcete zakázať tandemový prenos, povoľte toto nastavenie. (Toto nastavenie sa spravidla nevyžaduje.)
Zakázanie režimu podradeného zariadenia
Ak chcete zakázať tandemový príjem, povoľte toto nastavenie. (Toto nastavenie sa spravidla nevyžaduje.)
Ak chcete používať tandemovú funkciu v prípade, že je povolené overovanie používateľa, v podradenom a nadradenom zariadení sa musia používať rovnaké heslá a prihlasovacie meno. Ak nepoužívate rovnaké prihlasovacie meno a heslo, počet strán sa nemusí pridať do počtu príslušného používateľa alebo môže tlačiť iba nadradené zariadenie.
Predvolene nastavené číslo portu je [50001]. Toto číslo portu zmeňte iba v prípade, že máte problémy s týmto nastavením.
Zistiť štandard v režime automatických farieb
Keď je farebný režim v režime kopírovania nastavený na možnosť Automaticky, prah rozlíšenia na zistenie, či sú originály farebné alebo čiernobiele, sa dá nastaviť na jednu z 5 úrovní. Pri nastavení na možnosť [Bližšie k ČB] sa originály ľahšie rozpoznajú ako čiernobiele. Pri nastavení na možnosť [Bližšie k farbe] sa originály ľahšie rozpoznajú ako farebné.
Nastavenie registrácie
Nastaviť môžete rôzne zariadenia pripojené k tomuto zariadeniu.
Ak sa pri vykonávaní farebnej tlače farby nachádzajú mimo tlačeného povrchu, možno nastaviť tlačové pozície farieb.
Ak chcete zosvetliť vybratú farbu, dotknutím sa tlačidla [Automatické nastavenie] upravte expozíciu. Po dotknutí sa tlačidla sa zobrazí hlásenie. Dotknite sa tlačidla [Vykonať].
Optimalizácia pevného disku
Nastaviť môžete rôzne zariadenia pripojené k tomuto zariadeniu.
Táto funkcia optimalizuje pevný disk zariadenia defragmentovaním údajov. Ak prebieha nejaká úloha, objaví sa hlásenie a optimalizácia nezačne, pokiaľ sa úloha nedokončí. Počas optimalizácie nie je možné vykonávať nasledovné operácie:

- Prístup do režimu nastavenia (webová verzia) a príjem tlačených údajov
- Použitie tlačidiel na ovládacom paneli
- Vypnutie napájania hlavným vypínačom zariadenia.
- Automatické vypnutie

Po ukončení optimalizácie sa zariadenie automaticky reštartuje.
Keď sa často používa funkcia zakladania dokumentov a tlač súborov sa zdá byť pomalšia, môže optimalizácia pevného disku zlepšiť výkon zariadenia.
Čistiaci režim tavnej jednotky valca
Použite túto funkciu na vyčistenie tavnej jednotky valca, keď sa na tlačenej strane papiera začnú objavovať bodky, alebo iné nečistoty. Pri použití tejto funkcie je vytlačený "V" papier, pričom sa prečistí tavná jednotka.
V prípade, že pri prvom použití tejto funkcie nedôjde k zlepšeniu, skúste akciu opakovať.
Nastavenie ovládania pece
Používa sa na ovládanie teploty fixovania tonera v závislosti od hmotnosti papiera.
Tieto nastavenia sa použijú na bežný papier, recyklovaný papier, dierovaný papier, predtlačený papier, hlavičkový papier, farebný papier a iné typy papiera.
Môžete vybrať možnosť 60 až 89 g/m2 alebo 90 až 105 g/m2 (16 až 23 lbs alebo 23+ až 28 lbs).

- Dbajte na to, aby ste používali iba papier v rovnakom rozsahu hmotností, ako je nastavené na tomto mieste. Nemiešajte papier v zásobníku s bežným alebo iným papierom, ktorý je mimo tohto rozsahu.
- Po zmene nastavení je potrebné zariadenie reštartovať, až potom začne platiť. Informácie o reštartovaní zariadenia nájdete v časti ZAPNUTIE ZARIADENIA v časti PRED POUŽITÍM ZARIADENIA.

Vytlačiť zoznam
Na určenie tlače [Jednostranne] alebo [Obojstranne] v položke Tlač zoznamu.
Obmedzenie čiernych čiar
Slúži na určenie, či sa použije alebo nepoužije obmedzenie čiernych čiar.
Možnosť redukcie čierneho pruhu môžete použiť s funkciami Skenovať originál, Kopírovať, Odoslanie obrázka a Skenovať na HDD.
Ak je možnosť redukcie čierneho pruhu zapnutá, vyberte akúkoľvek z nasledujúcich možností.

- Spracovať tenké čierne pruhy
- Normálne
- Spracovať tenké a hrubé čierne pruhy

Zobrazenie upozornenia v prípade detekcie čierneho pruhu.
Túto možnosť nastavte, aby sa zobrazovalo upozornenie pri detekcii čiernych pruhov podávačom dokumentov.
Späť nahor