# ČINNOSTI SPOLOČNÉ PRE VŠETKY REŽIMY

## DIEROVACÍ MODUL

Toto zariadenie je možné nainštalovať na finišeri alebo sedlovom finišeri na dierovanie výstupného papiera.
Likvidácia odpadu z dierovania.
Odpad z dierovania sa zbiera v nádobe na odpad po dierovaní.
Ak chcete vyprázdniť nádobu na odpad po dierovaní, postupujte podľa pokynov na obsluhu.

## DIEROVACÍ MODUL

- Finišer je nainštalovaný
- Finišer (veľký zásobník) je nainštalovaný
- Sedlový finišer je nainštalovaný
- Sedlový finišér (veľký zásobník) je nainštalovaný

Finišer je nainštalovaný
< celkovo 4 krokov >
Otvorte kryt.
Chyťte rukoväť nádoby na odpad po dierovaní, jemne nádobu vytiahnite a odpad vyhoďte.
Vyhoďte odpad po dierovaní do plastového vrecka alebo iného kontajnera a dávajte pozor, aby sa odpad neroztrúsil.
Zatlačte nádobu opatrne späť na svoje miesto.
Zatvorte kryt.
Finišer (veľký zásobník) je nainštalovaný
< celkovo 4 krokov >
Otvorte predný kryt dierovacieho modulu.
Vytiahnite nádobu na odpad po dierovaní a vyhoďte odpad.
Vyhoďte odpad po dierovaní do plastového vrecka alebo iného kontajnera a dávajte pozor, aby sa odpad neroztrúsil.
Zasuňte nádobu späť na svoje miesto.
Ak nebude nádoba na odpad po dierovaní riadne vymenená, nebude možná tlač s použitím funkcie dierovania.
Zatvorte kryt dierovacieho modulu.
Sedlový finišer je nainštalovaný
< celkovo 4 krokov >
Otvorte predný kryt.
Vytiahnite nádobu na odpad po dierovaní a vyhoďte odpad.
Vyhoďte odpad po dierovaní do plastového vrecka alebo iného kontajnera a dávajte pozor, aby sa odpad neroztrúsil.
Zasuňte nádobu späť na svoje miesto.
Zatvorte predný kryt.
Sedlový finišer (veľký zásobník) je nainštalovaný
< celkovo 4 krokov >
Otvorte predný kryt dierovacieho modulu.
Vytiahnite nádobu na odpad po dierovaní a vyhoďte odpad.
Vyhoďte odpad po dierovaní do plastového vrecka alebo iného kontajnera a dávajte pozor, aby sa odpad neroztrúsil.
Zasuňte nádobu späť na svoje miesto.
Ak nebude nádoba na odpad po dierovaní riadne vymenená, nebude možná tlač s použitím funkcie dierovania.
Zatvorte kryt dierovacieho modulu.
Späť nahor