# ZOZNAM TECHNICKÝCH ÚDAJOV OVLÁDAČA TLAČIARNE

Funkcia | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1
--- | --- | --- | --- | ---
Často používané funkcie | Kópie | 1 – 999 | 1 – 999 | 1 – 999 | 1 – 999
Orientácia | Áno | Áno | Áno | Áno
Nv1 | Počet strán | 2, 4, 6, 8, 9 alebo 16 | 2, 4, 6, 8, 9 alebo 16 | 2, 4, 6, 9 alebo 16 | 2, 4, 6, 9 alebo 16
Poradie | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné
Orámovanie | Zap./Vyp. | Zap./Vyp. | Áno | Voliteľné
Obojstranná tlač | Áno | Áno | Áno | Áno
Prispôsobiť strane | Áno | Áno | Nie |
Okraj väzby | Voliteľné | Voliteľné | Nie | Áno
Čiernobiela tlač | Áno | Áno | Áno | Áno
Zošitie*2 | Áno | Áno | Áno | Áno
Dierovať *2 | Áno | Áno | Áno | Áno
Papier | Veľkosť papiera | Áno | Áno | Áno | Áno
Vlastný papier | Veľkosť 7 | Veľkosť 7 | Áno | Áno
Výber papiera | Áno | Áno | Áno | Áno
Výstupný zásobník | Áno | Áno | Áno | Áno
Užitočné funkcie tlačiarne | Kopírovanie brožúry/Sedlová väzba *3 | Áno | Áno | Áno | Áno
Posun okraja | 0,00 mm až 3,05 cm | 0,00 mm až 3,05 cm | Áno | Áno
Tlač plagátov | Áno | Áno | Nie | Nie
Nastaviť polohu tlače | Áno | Nie | Nie | Nie
Otočiť o 180 stupňov | Áno | Áno | Áno | Áno
Priblíženie/Priblíženie XY | Áno*4 | Áno | Áno*4 | Áno*4
Hrúbka riadka | Áno | Nie | Nie | Nie
Zrkadlový obraz | Nie | Áno | Áno | Nie
Špeciálne funkcie | Iný papier | Áno | Áno | Áno*5 | Áno*5
Priehľadné vkladané hárky | Áno | Áno | Nie | Áno
Kópia | Áno | Áno | Nie | Nie
Tlač štítkov | Áno | Áno*6 | Nie | Nie
Rozdelenie kapitol | Áno | Nie | Nie | Nie
Prekladanie strán | Áno | Nie | Nie | Nie
Prehnúť *3 | Prehnúť v polovici/ Prehnúť viaceré hárky | Prehnúť v polovici | Prehnúť v polovici | Prehnúť v polovici
Tlač rozloženia | Áno | Nie | Nie | Nie
TLAČ VZORKY | Áno | Nie | Nie | Nie
Spracujte obrázky JPEG pomocou ovládača | Áno | Áno | Nie | Nie
Vyhladzovanie | Áno | Áno | Nie | Nie
Tandemová tlač | Áno | Áno | Nie | Áno
Pozdržanie | Áno | Áno | Nie | Áno
ZAKLADANIE DOKUMENTOV | Áno | Áno | Nie | Áno
Tlačiť a odoslať | Áno | Áno | Nie | Nie
Zrušiť tlač prázdnej strany | Áno | Nie | Nie | Nie
FUNKCIA NASTAVENIA FAREBNÉHO REŽIMU | Nastavenie farby | Áno | Áno | Nie | Áno*7
Text na čiernom podklade/Vektory na čierno | Áno | Áno | Nie | Nie
Rozšírené nastavenia farieb | Áno | Áno | Áno | Áno
Nastavenie tlače farby | Áno | Nie | Nie | Nie
FUNKCIE NA KOMBINÁCIU TEXTU A OBRÁZKOV | Vodotlač | Áno | Áno | Áno | Áno
Obrazová pečiatka | Áno | Áno | Nie | Nie
Prekrytie | Áno | Áno | Nie | Nie
Rozlíšenie | Režim tlače | Normálne /Vysoká kvalita/ Extrémne jemné | Normálne /Vysoká kvalita/ Extrémne jemné | Normálne /Vysoká kvalita/ Extrémne jemné | Normálne /Vysoká kvalita/ Extrémne jemné
Výber režimu grafiky | Áno | Nie | Nie | Nie
Úspora tonera*8 | Áno | Áno | Áno | Áno
Písmo | Dostupné trvalé typy písma | 80 písiem | 136 písiem | 136 písiem | 35 písiem
Vyberateľný typ písma na prevzatie | Bitová mapa, True Type, Grafika | Bitová mapa, True Type, Grafika | Bitová mapa, True Type, Grafika | Nie*9
Ďalšie funkcie | Automatická konfigurácia | Áno | Áno | Nie | Áno
Overovanie používateľa | Áno | Áno | Nie | Áno

*1 Technické údaje každej funkcie vo Windows PPD a Macintosh PPD sa líšia v závislosti od verzie operačného systému a aplikácie.
*2 Ak je nainštalovaný finišer alebo sedlový finišer (vyžaduje sa aj dierovací modul, aby bolo možné použiť funkciu dierovania.)
*3 Ak je nainštalovaný sedlový finišer
*4 Horizontálny a vertikálny pomer nie je možné nastaviť samostatne.
*5 Je možné vložiť len obálky.
*6 Nastaví sa iba veľkosť posunu údajov textového reťazca vytvorených v aplikácii.
*7 Nemožno použiť v systéme Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 a 10.8.
*8 Toto nastavenie nemusí v niektorých aplikáciách a operačných systémoch fungovať.
*9 TrueType a Type1 je možné vybrať v niektorých verziách tlačiarne LaserWriter.
Späť nahor