# ÚPRAVA ČERVENEJ/ZELENEJ/MODREJ V KÓPIÁCH(RGB)

## Prehľad

Táto funkcia slúži na zvýšenie odstupňovania alebo zosvetlenie každej z troch zložiek farby –R (červená), G (zelená) a B (modrá).
Funkciu RGB je potrebné nastaviť pred skenovaním originálu.

## Ovládanie

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [RGB].
Dotknite sa tlačidla farby, ktorú chcete použiť.
Pomocou tlačidiel alebo posunutím posúvača nastavte sfarbenie.
Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Upraviť možno len jednu farbu. (Ak upravíte jednu farbu a potom klepnete na inú farbu, úprava prvej farby sa zruší.)
Zrušenie nastavenia úpravy RGB:
Klepnite na tlačidlo [Off].
Položte originál a klepnite na tlačidlo [Náhľad].
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Skontrolujte obrázok náhľadu na obrazovke s náhľadom.
Skontrolujte, či nastavenia vedú k požadovaným výsledkom.
Zrušenie všetkých nastavení:
Klepnite na tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY].
Klepnutím na tlačidlo [Farebné kopírovanie] spustíte kopírovanie.
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Zhotovenie dvoch alebo viacerých dávok kópií:
Dotknite sa tlačidla zobrazenia kópií a zadajte počet kópií.
Späť nahor