# SKENOVANIE ORIGINÁLOV RÔZNYCH VEĽKOSTÍ(ORIGINÁL ZMIEŠANEJ VEĽKOSTI)

## Prehľad

Táto funkcia kopíruje originály rôznych veľkostí naraz aj vtedy, keď sú originály veľkosti B4 (8 1/2" x 14") zmiešané s originálmi veľkosti A3 (11" x 17").
Pri skenovaní originálov zariadenie automaticky zistí veľkosť každého originálu a použije papier vhodný pre danú veľkosť.
Ak sú originál zmiešanej veľkosti skombinovaný s automatickým výberom pomeru, pomer je nastavený jednotlivo pre každý originál s ohľadom na vybranú veľkosť papiera, povoľujúc tlač na jednotnú veľkosť papiera.
Keď je funkcia Originál zmiešanej veľkosti skombinovaná s možnosťou Automatický výber pomeru
(Sú vybraté možnosti Automatický výber pomeru a A3 (11" x 17"))
K dispozícii sú dve nastavenia originálov zmiešanej veľkosti.

Rovnaká šírka | Odlišná šírka
--- | ---
Toto nastavenie použite v prípade originálov s rozdielnymi veľkosťami, ale s rovnakými dĺžkami strán. Originály vložené do zásobníka podávača dokumentov so stranami s rovnakou dĺžkou zarovnané naľavo. A3 a A4 B4 a B5 A4R a A5 11" × 17" a 8 1/2" × 11" 8 1/2" × 14" a 8 1/2" × 11"R 8 1/2" × 14" a 5 1/2" × 8 1/2" 8 1/2" × 13" a 8 1/2" × 11"R 8 1/2" × 13" a 5 1/2" × 8 1/2" 8 1/2" × 11"R a 5 1/2" × 8 1/2" | Toto nastavenie sa používa v prípade, ak majú originály rozdielne veľkosti a nemajú strany rovnakej dĺžky. Toto nastavenie je možné použiť iba v rámci nasledujúcich kombinácií veľkosti: A3 a B4 A3 a B5 B4 a A4 A4 a B5 B4 a A4R B4 a A5 B5 a A4R B5 a A5 11" × 17" a 8 1/2" × 14" 11" × 17" a 8 1/2" × 13" 11" × 17" a 5 1/2" × 8 1/2"

Funkciu Originál zmiešanej veľkosti je potrebné nastaviť pred skenovaním originálu.

- Ak v zariadení MX-4141N/MX-5141N vyberiete položku [Odlišná šírka], môžete používať režimy automatického obojstranného kopírovania 2-stranný na 2-stranný a 2-stranný na 1-stranný.
- Keď vyberiete možnosť [Odlišná šírka], funkciu zošívania nie je možné použiť.
- Funkciu Originál zmiešanej veľkosti nie je možné používať na kopírovanie originálov, ktoré majú rovnakú veľkosť, ale sú vložené s rôznou orientáciou (A4 a A4R (8 1/2" x 11" a 8 1/2" x 11"R) a pod.).

[Nastavenia systému] v časti Režim nastavenia → [Ovládanie zariadenia] → [Režim podávania originálov]
Vyberte toto nastavenie, ak chcete vždy skenovať originály zmiešanej veľkosti.

## Ovládanie

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Originál zmiešanej veľkosti].
V prípade originálov zmiešanej veľkosti nastavte položku Originál na možnosť Automaticky.
Dotknite sa tlačidla [Rovnaká šírka] alebo tlačidla [Odlišná šírka] (podľa vhodnosti vzhľadom na originály).
Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Zrušenie nastavenie originálu zmiešanej veľkosti:
Klepnite na tlačidlo [Vyp.].
Vložte originál na predlohové sklo prednou stranou nahor a dotknite sa tlačidla [Náhľad]
Vložte originál podľa pokynov na obrazovke originálu zmiešanej veľkosti.
Klepnutím na tlačidlo [Farebné kopírovanie] alebo [ČB kopírovanie] spustíte kopírovanie.
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Zhotovenie dvoch alebo viacerých dávok kópií:
Dotknite sa tlačidla zobrazenia kópií a zadajte počet kópií.
Späť nahor