# PRIDANIE ZAREGISTROVANÉHO OBRÁZKA DO ORIGINÁLU(VLASTNÝ OBRÁZOK)

## Prehľad

Táto funkcia pridáva obrázok zaregistrovaný v zariadení do originálu na vytvorenie kópie.
K dispozícii sú nasledujúce dva typy vlastných obrázkov.

- Vlastná pečiatka (plnofarebný obrázok pečiatky)
- Vlastná vodotlač (obrázok pečiatky s vodotlačou v odtieňoch sivej)

Vlastná pečiatka
Vlastná vodotlač

- Obrázok je potrebné vopred zaregistrovať z ovládača tlačiarne do zariadenia.
  Informácie o spôsobe registrovania obrázkov nájdete v časti REGISTRÁCIA VLASTNÉHO OBRÁZK.
- Vlastný obrázok pečiatky sa kopíruje podľa hárkov, nie podľa originálov. Ak je povolená funkcia 2v1 alebo 4v1, používateľské pečiatky sa skopírujú pre každú dávku strán.
- Vlastný obrázok pečiatka sa kopíruje so zaregistrovanou veľkosťou. Veľkosť ostane nezmenená aj v prípade, ak zväčšíte alebo zmenšíte pomer kópie.
- Rôzny vlastný obrázok nie je možné určiť pre každú stranu.
- Keď klepnete na tlačidlo [ČB kopírovanie], vytvorí sa čiernobiela kópia aj v prípade, že ste vybrali vlastnú pečiatku.
- Ak bude obrázok presahovať zadaný papier v závislosti od zaregistrovanej veľkosti alebo pozície, prebytočná časť sa neskopíruje.

Vlastný obrázok je možné kombinovať spolu s tandemovým kopírovaním.
Kópia pečiatky sa použije v prípade, ak je vlastný obrázok s rovnakým názvom zaregistrovaný v nadradenom a podradenom zariadení.
Ak tento obrázok nie je zaregistrovaný, kópia sa zhotoví bez vlastného obrázka.
Kombinované použitie s ďalšími funkciami je uvedené v tabuľke nižšie.

Kombinovaná funkcia | Operácie s vlastnými obrázkami
--- | ---
Posun okraja | Posun sa vykoná rovnakým smerom ako obrázok originálu.
Zmazať | Bežná opečiatkovaná kópia.
Kopírovanie dvojstrany | Opečiatkovaná kópia podľa hárka.
Kop. brožúrku | Bežná opečiatkovaná kópia.
Vytvorenie úlohy | Bežná opečiatkovaná kópia.
Obálky/vkladané hárky | Založené na nastavení vlastného obrázka.
Priehľadné vkladané hárky | Bežná opečiatkovaná kópia.
2v1 | Opečiatkovaná kópia podľa hárka.
Kopírovanie knihy | Bežná opečiatkovaná kópia.
Kopírovanie štítkov | Bežná opečiatkovaná kópia bez ohľadu na nastavenie posunu obrázka.
Snímka karty | Opečiatkovaná kópia podľa hárka.
Zrkadlový obraz | Bežná opečiatkovaná kópia bez obrátenia zrkadlového obrazu.
Zameniť ČB | Slúži na vytlačenie obrázka bežným spôsobom bez zámeny ČB. Pri tlači na tmavé pozadie je však nastavená nasledovná podmienka. Vlastná pečiatka: Tlačí sa bielou Vlastná vodotlač: Tlačí sa bez vybielenia
Široký papier A3 | Bežná opečiatkovaná kópia.
Centrovanie | Bežná opečiatkovaná kópia bez zarovnania na stred.
Nast. farby | Vytvorenie opečiatkovanej kópie použitím zaregistrovaných údajov.
Pečiatka | Vytvorenie opečiatkovanej kópie v ponuke Pečiatka.
Opakovanie fotografie | Nie je možné kombinovať.
Zväčšenie viacerých strán | Nie je možné kombinovať.
Tlač vzorky | Vytvorenie opečiatkovanej kópie v rámci tlače vzorky.
Opakovať rozloženie | Nie je možné kombinovať.
Poloha obrázka | Tlačí obrázok v pôvodnej polohe bez ohľadu na nastavenie polohy obrázka.
Rozdeliť knihu | Opečiatkovaná kópia podľa hárka.

## Ovládanie

Položte originál a klepnite na tlačidlo [Náhľad].
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Vlastný obrázok].
Dotknite sa tlačidla [Vlastná pečiatka] alebo [Vlastná vodotlač].
Dotknutím sa tlačidla [Vybrať obrázok] vyberte obrázok.
Z dostupného výberu vyberte požadovaný obrázok miniatúry.
Nastavte možnosť [Tlačiť stranu] alebo [Originál].
Vlastná pečiatka

Tlačiť stranu | Nastavte stránky na tlač opečiatkovanej kópie. Prvá strana alebo Všetky strany
Pozícia tlače | Zadajte pozíciu opečiatkovanej kópie.
Originály | ORIENTÁCIA UMIESTNENIA ORIGINÁLU | Zadajte orientáciu originálu.
Obojstranný typ originálu | Zadajte okraj väzby obojstranného originálu. Kniha alebo Blok
Uhol | Zadajte hodnotu rohu obrázka. 0 stupňov, –90 stupňov, 90 stupňov alebo 180 stupňov

Vlastná vodotlač

Farba tlače | Zadajte farbu vodotlače na obrázku. Čierna, R (červená), G (zelená), B (modrá), azúrová, purpurová alebo žltá
Tlač vzorky | Zadajte tlač vzorky vodotlače na obrázku. Priehľadný: vytvorí priehľadný obrázok originálu na opečiatkovanej kópii. Prekrytie: skryje vodotlač pridanú do obrázka originálu na opečiatkovanej kópii.
Expozícia | Vyberte úroveň expozície vodotlače spomedzi deviatich úrovní.
Tlačiť stranu | Nastavte stránky na tlač opečiatkovanej kópie. Prvá strana alebo Všetky strany
Pozícia tlače | Zadajte pozíciu opečiatkovanej kópie.
Originály | ORIENTÁCIA UMIESTNENIA ORIGINÁLU | Zadajte orientáciu originálu.
Obojstranný typ originálu | Zadajte okraj väzby obojstranného originálu. Kniha alebo Blok
Uhol | Zadajte hodnotu rohu obrázka. 0 stupňov, –90 stupňov, 90 stupňov alebo 180 stupňov

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Zrušenie nastavení vlastného obrázka:
Klepnite na tlačidlo [Vypnúť].
Skontrolujte obrázok náhľadu na obrazovke s náhľadom.
Skontrolujte, či nastavenia vedú k požadovaným výsledkom.
Zrušenie všetkých nastavení:
Klepnite na tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY].
Klepnutím na tlačidlo [Farebné kopírovanie] alebo [ČB kopírovanie] spustíte kopírovanie.
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Zhotovenie dvoch alebo viacerých dávok kópií:
Dotknite sa tlačidla zobrazenia kópií a zadajte počet kópií.
Späť nahor