# AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV

## Prehľad

V tejto časti je vysvetlené, ako vkladať originály do automatického podávača dokumentov.

- Ak je to potrebné, vložte spolu originály rôznych veľkostí do automatického podávača dokumentov. V takomto prípade použite v každom režime funkciu Iné na nastavenie originálov so zmiešanou veľkosťou.
- Pred vložením originálov do zásobníka s podávačom dokumentov, musíte z originálov odstrániť akékoľvek zošívacie sponky alebo svorky na papier.
- Ak sa na origináloch nachádzajú vlhké miesta od korekčného laku, atramentu alebo lepidla, pred začatím kopírovania počkajte, kým originály vyschnú predtým. V opačnom prípade sa môže znečistiť vnútro zariadenia alebo predlohové sklo.
- Nepoužívajte nasledovné originály. Môže dôjsť k nesprávnej detekcii veľkosti originálu, originál by sa mohol zaseknúť a mohli by sa vytvoriť šmuhy.
  Cez podávač dokumentov sa nesmú podávať priehľadné fólie ani iný priehľadný materiál určený ako záložné kópie, pauzovací papier, prepisovací papier, termopapier alebo originály s páskou s tepelným prenosom farby. Originály podávané podávačom by nemali by poškodené, pokrčené, zložené, voľne zlepené alebo s vyrezanými otvormi. Originály s viac ako dvoma alebo troma vydierovanými otvormi sa nemusia podať správne.
- Pri používaní originálov s dvoma alebo troma otvormi originály umiestnite tak, aby okraj s otvormi bol v polohe mimo podávacej štrbiny zásobníka s podávačom dokumentov.

Povolené veľkosti originálov

Minimálna veľkosť originálu | Maximálna veľkosť originálu
--- | ---
Štandardná veľkosť (minimálna veľkosť, ktorú je možné automaticky zistiť) 148 mm (pozdĺžna) x 210 mm alebo A5 5 1/2" (pozdĺžna) x 8 1/2" (priečna) Neštandardná veľkosť (minimálna veľkosť, ktorú je možné zadať manuálne) 131 mm (pozdĺžna) x 140 mm (priečna) 5 1/8" (pozdĺžna) x 5 1/2" (priečna) | Nie je možné použiť štandardnú veľkosť (maximálna veľkosť, ktorú je možné automaticky zistiť) 297 mm (pozdĺžna) x 420 mm (priečna) alebo A3 11" (pozdĺžna) x 17" (priečna) A3W (12" x 18"). Neštandardná veľkosť (maximálna veľkosť, ktorú možno zadať manuálne) Režim kopírovania: 297 mm (pozdĺžne) x 432 mm (priečne) 11 5/8" (pozdĺžne) x 17" (priečne) Režim odoslania obrázka: 297 mm (pozdĺžne) x 1 000 mm (priečne) 11" (pozdĺžne) x 39 3/8" (priečne)

Ak je originál neštandardnej veľkosti, pozrite ďalej uvedené príslušné vysvetlenie pre režim, ktorý používate.

- KOPÍRKA „ZADANIE VEĽKOSTI ORIGINÁLU“
- ODOSIELANIE OBRÁZKOV ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU POMOCOU ČÍSELNÝCH HODNÔT

Povolené hmotnosti originálov

MX-4141N/MX-5141N | 1-stranné skenovanie: 9 lbs až 34 lbs (35 g/m2 až 128 g/m2) Obojstranné skenovanie: 15 lbs až 34 lbs (50 g/m2 až 128 g/m2)
MX-4140N/MX-5140N | 1-stranné skenovanie: 9 lbs až 34 lbs (35 g/m2 až 128 g/m2) Obojstranné skenovanie: 15 lbs až 28 lbs (50 g/m2 až 105 g/m2)

Na skenovanie originálov od 35 g/m2 do 49 g/m2 (9 až 14 libier) použite možnosť Pomalý režim skenovania v ponuke Ostatné. Skenovanie bez použitia režimu pomalého skenovania môže spôsobiť zasekávanie originálov.
Keď je vybraný režim pomalého skenovania, nie je možné automatické obojstranné skenovanie.

## Ovládanie

Skontrolujte, či na predlohovom skle nezostal žiaden originál.
Vložte originál.
MX-4140N/MX-5140N: Možno vložiť až 100 hárkov.
MX-4141N/MX-5141N: Možno vložiť až 150 hárkov.
Po dokončení skenovania v automatickom podávači dokumentov vyberte originály zo zásobníka výstupu originálov.
Späť nahor