# SKENOVANIE ORIGINÁLOV RÔZNYCH VEĽKOSTÍ(ORIGINÁL ZMIEŠANEJ VEĽKOSTI)

## Prehľad

Naskenujte originály rôznych veľkostí naraz – napríklad originály veľkosti B4 (8 1/2" x 14") spolu s originálmi veľkosti A3 (11" x 17").
Počas skenovania originálov zariadenie automaticky deteguje veľkosť každého originálu.
Túto funkciu je možné použiť iba spolu s kombináciami veľkostí originálov uvedených nižšie.

- A3 a B4, A3 a B5, B4 a A4, A4 a B5
- A4R a B5, B4 a A4R, B4 a A5, B5 a A5
- 11" × 17" a 8 1/2" × 14", 11" × 17" a 8 1/2" × 13", 11" × 17" a 5 1/2" × 8 1/2"

- Keď vyberiete možnosť Originál zmiešanej veľkosti, formát skenovania originálu nie je možné určiť.
- Po výbere veľkosti skenovania originálu nie je možné určiť originál zmiešanej veľkosti.
- Keď je povolená funkcia Originál zmiešanej veľkosti, obojstranné skenovanie nie je k dispozícii. (okrem zariadenia MX-4141N/MX-5141N)
- Keď je povolená funkcia Originál zmiešanej veľkosti, funkciu Otočiť nie je možné použiť.

Táto funkcia nie je k dispozícii, ak je možnosť [Nastavenia systému] → [Ovládanie zariadenia] → [Nastavenie detekcie veľkosti originálu] v časti Režim nastavenia nastavená na hodnotu AB – 3.

## Ovládanie

Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov.
Originály vkladajte so zarovnanými rohmi vo vzdialenom ľavom rohu zásobníka podávača dokumentov.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV

Zadajte cieľ.

- NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA
- ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ
- POUŽÍVANIE VYHĽADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA
- MANUÁLNE ZADANIE ADRESY
- URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA
- VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA
- POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE

Klepnite na tlačidlo [Originál zmiešanej veľkosti]. V opačnom prípade klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Originál zmiešanej veľkosti].
V prípade originálov zmiešanej veľkosti nastavte položku Originál na možnosť Automaticky.
Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.
Ak chcete zrušiť nastavenie Originál zmiešanej veľkosti:
Klepnutím na tlačidlo [Originál zmiešanej veľkosti] zrušte začiarknutie.
Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].
Spustite skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].
Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti KONTROLA OBRÁZKA NA PRENOS. Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.
Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
Späť nahor