# PRESKAKOVANIE PRÁZDNYCH STRÁN V ORIGINÁLI(PRESKOČENIE PRÁZDNEJ STRANY)

## Prehľad

Ak skenovaný originál obsahuje prázdne strany, pomocou tejto funkcie ich preskočíte a budete kopírovať iba zapísané strany.
Zariadenie zisťuje prázdne strany, čím umožňuje vynechať nepotrebné kópie bez potreby kontroly originálu.

- Ak skenujete originál s jednou prázdnou stranou, v prípade obojstranného kopírovania sa prázdne strany vynechajú.
- V závislosti od originálu niektoré strany, ktoré nie sú prázdne, môžu byť detegované ako prázdne strany a nemusia sa skopírovať, a niektoré strany, ktoré sú prázdne, sa nemusia detegovať ako prázdne skopírujú sa.

## Ovládanie

Položte originál a klepnite na tlačidlo [Náhľad].
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Dotknite sa tlačidla [Ostatné] a potom sa dotknite tlačidla [Preskoč. prázdnu stranu].
Dotknite sa tlačidla [Preskoč. prázdnu stranu] alebo tlačidla [Presk. prázd. str. a tiene z opač.].
Zrušenie nastavenia Preskoč. prázdnu stranu:
Klepnite na tlačidlo [Vyp.].
Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Skontrolujte obrázok náhľadu na obrazovke s náhľadom.
Skontrolujte, či nastavenia vedú k požadovaným výsledkom.
Zrušenie všetkých nastavení:
Klepnite na tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY].
Klepnite na tlačidlo [Farebné kopírovanie] alebo [ČB kopírovanie].
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Zhotovenie dvoch alebo viacerých dávok kópií:
Dotknite sa tlačidla zobrazenia kópií a zadajte počet kópií.
Prečítajte si hlásenie s potvrdením a klepnutím na tlačidlo [Vykonať] spustite kopírovanie.
Na obrazovke s potvrdením sa počet naskenovaných hárkov originálu zobrazí v časti (A), počet naskenovaných strán sa zobrazí v časti (B) a počet kópií bez prázdnych strán sa zobrazí v časti (C). Ak napríklad pomocou funkcie obojstranného skenovania naskenujete päť hárkov originálu, ktorých súčasťou sú dve prázdne strany, v časti (A) sa zobrazí hodnota „5“, v časti (B) sa zobrazí hodnota „10“ a v časti (C) sa zobrazí hodnota „8“.
Späť nahor