# VÝMENA ZÁSOBNÍKA NA ZBER TONERA

## Prehľad

Zásobník na zber tonera slúži na zhromažďovanie nadbytočného tonera vytvoreného počas tlače. Keď sa zásobník na zber tonera naplní, zobrazí sa hlásenie Vymeňte použitý zásobník na toner.

- Zásobník na zber tonera nevhadzujte do ohňa. Toner sa môže z kazety uvoľniť a spôsobiť popáleniny.
- Zásobník na zber tonera uchovávajte mimo dosahu malých detí.

## Ovládanie

Otvorte predný kryt.
Uvoľnite použitý zásobník na zber tonera.
Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na zber tonera.
Zásobník na zber tonera sa vysunie, ako je to znázornené na obrázku nižšie. Počkajte, kým sa zásobník nezastaví.
Ponechajte náhradný čistič, ktorý sa nepoužil.
Uložte ho naľavo od nového zásobníka na zber tonera.
Vyberte zásobník na zber tonera.
Uchopte zásobník na zber tonera obidvoma rukami a pomaly ho nadvihnite.
Položte zásobník na zber tonera na rovný povrch.
Pred položením zásobníka na zber tonera uložte na povrch hárok papiera alebo novín.

- Otvory nesmerujte nadol – v opačnom prípade toner vytečie.

Odstráňte tesnenie okolo otvorov.
Uchopte každé tesnenie za okraj a potiahnite ho k sebe.
Tesnenia sú štyri. Všetky tesnenia odstráňte.
Upchajte otvory.
Uchopte všetky čierne tesnenia za okraj a ich zasunutím do otvorov na zásobníku upchajte otvory.

- Tesnenia sú štyri. Upchajte všetky otvory.
- Vybraté zásobníky na zber tonera uchovávajte v plastovom vrecku (nevyhadzujte ich). Zozbiera ich servisný technik.

Nainštalujte nový zásobník na zber tonera.
Zásobník vkladajte zvrchu a pod uhlom. (V opačnom smere, ako ste ho vyberali.)
Zatlačte zásobník na zber tonera do zariadenia.
Zatláčajte zásobník, pokým nezapadne na miesto.
Zatvorte predný kryt.
Späť nahor