# HORE

Táto časť popisuje názvy a funkcie jednotlivých častí na hornej strane zariadenia.
×
Podávací valček na papier
Tento valček otáčaním automaticky podáva originál.
×
Kryt oblasti podávania dokumentov
Otvorte tento kryt, ak chcete vytiahnuť zaseknutý originál alebo vyčistiť podávací valček papiera.
×
Vodiace lišty originálov
Pomáhajú zaistiť správne naskenovanie originálu. Vodiace lišty nastavte podľa šírky originálu.
- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
×
Zásobník podávača dokumentov
Originál umiestnite do tohto zásobníka. Jednostranné originály sa musia umiestniť lícom hore.
- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
×
Zásobník výstupu originálu
Do tohto zásobníka sa vysúvajú naskenované originály.
×
Skenovacia oblasť
Tu sa skenujú originály vložené do zásobníka podávača dokumentov.
- ČISTENIE PREDLOHOVÉHO SKLA A AUTOMATICKÉHO PODÁVAČA DOKUMENTOV
×
Detektor veľkosti originálov
Táto jednotka zistí veľkosť originálu položeného na predlohové sklo.
- PREDLOHOVÉ SKLO
×
Predlohové sklo
Na skenovanie kníh alebo iných hrubých originálov, ktoré nemôžu prejsť cez automatický podávač dokumentov, použite toto sklo.
- PREDLOHOVÉ SKLO
Klepnutím na názov vyskočia detaily.
Späť nahor