# REGISTRÁCIA VLASTNEJ VEĽKOSTI (BOČNÝ)

V tejto časti sú vysvetlené nastavenia zásobníka papiera a typu papiera.
Ak často používate papier neštandardnej veľkosti v bočnom podávači, zaregistrujte túto veľkosť vopred.
Registrácia veľkosti papiera vás zbaví problémov s nastavovaním veľkosti vždy vtedy, keď ju budete potrebovať použiť.
Je možné zaregistrovať až tri veľkosti papiera.
Dotknite sa tlačidla ([Vlastné 1] až [Vlastné 7]), do ktorého chcete zaregistrovať alebo v ňom zmeniť veľkosť papiera. Zobrazí sa obrazovka registrácie.
Vyberte, či chcete zadať veľkosť v mm (Vstupná veľkosť – AB) alebo palcoch (Vstupná veľkosť – palce) a potom nastavte rozmery X a Y papiera.
„Vstupná veľkosť – AB“
Smer X je možné nastaviť v rozsahu od 140 mm (alebo 148 mm, ak je nainštalovaný finišer) do 432 mm. Predvolené nastavenie je 420 mm.
Smer Y je možné nastaviť v rozsahu od 90 mm do 297 mm. Predvolené nastavenie je 297 mm.
„Vstupná veľkosť – palce“
Smer X je možné nastaviť v rozsahu od 5 1/2" (alebo 5 7/8", ak je nainštalovaný finišer) do 17". Predvolené nastavenie je 17".
Smer Y je možné nastaviť v rozsahu od 3 5/8" do 11 5/8". Predvolené nastavenie je 11".
Späť nahor