# NASTAVENIA ÚVODNÉHO STAVU

Nasledovné nastavenia sa týkajú kopírovania.
Predvolené nastavenia vybrané pomocou týchto nastavení sa uplatnia pri všetkých funkciách zariadenia (nielen pri funkcii kopírovania).
Nastavenia kopírovacieho zariadenia sú obnovené do pôvodného stavu, keď sa zapne tlačidlo [Napájanie], keď sa klepne na tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY] alebo ak uplynul interval na automatické vymazanie. Tieto nastavenia sa používajú na zmenu predvolených nastavení pre režim kopírovania.
Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť:

Položka | Popis
--- | ---
Farebný režim | Nakonfigurujte predvolené nastavenia farebného režimu.
Zásobník papiera | Určte zásobník papiera, ktorý je vybraný ako predvolený.
Typ expozície | Nakonfigurujte predvolené nastavenia režimu expozície.
Pomer kópie | Určte pomer kopírovania, ktorý sa vyberie ako predvolený.
Obojstranná kópia | Nakonfigurujte nastavenia režimu obojstranného kopírovania, ktoré sa vyberú ako predvolené. Ak sa toto nastavenie použije na zmenu predvoleného nastavenia pre duplexnú funkciu na nastavenie iné ako „1-str. na 1-str.“ a duplexná funkcia alebo automatický podávač dokumentov je nefunkčný alebo je zablokovaný, obnoví sa nastavenie „1-str. na 1-str.“.
Výstup | Nastavte metódu výstupu tlače a výstupný zásobník, ktorý sa predvolene vyberie.
Návrat na predvolené možnosti | Týmto sa vrátia všetky položky do predvolených nastavení od výroby.

Späť nahor