# ODOSIELANIE OBRÁZKA V REŽIME SKENOVANIA

## Prehľad

V režime skenovania môžete odoslať obrázok (režimy Skenovať do e-mailu, Skenovať na FTP, Skenovanie do stolového počítača a Skenovať do sieťového priečinka).

- Ak sa pamäť počas skenovania originálov zaplní, objaví sa hlásenie a skenovanie sa zastaví.
- Pri vykonávaní skenovania do e-mailu dávajte pozor, aby ste neposielali príliš veľký súbor. Veľké môžu byť hlavne viacstranové súbory. Keď posielate viacstranový súbor alebo iný veľký súbor, môže byť potrebné znížiť počet skenovaných strán alebo zmenšiť posielanú veľkosť.

Pod detektor veľkosti originálu nedávajte žiadne predmety. Zatvorením automatického podávača dokumentov, keď sa pod ním nachádza predmet, môžete poškodiť dosku detekcie veľkosti originálu a zabrániť tak správnej detekcii veľkosti originálu.

## Ovládanie

Vložte originál.
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

- Keď vkladáte originály, orientujte ich podľa nižšie uvedeného popisu.

- *Ak chcete vkladať veľký originál na výšku, vložte ho podľa vyššie uvedeného zobrazenia v časti Orientácia na šírku a v kroku 5 zadajte orientáciu vkladania.
- Originály veľkosti A5 (5 1/2" x 8 1/2") vkladajte s orientáciou na výšku (). Ak dokument takejto veľkosti vložíte s orientáciou na šírku (horizontálnou) (), výsledkom bude zistenie nesprávnej veľkosti. Pokiaľ ide o originál veľkosti A5R (5 1/2" x 8 1/2"R), zadajte veľkosť originálu manuálne.

Zadajte cieľ.

- NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA
- ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ
- POUŽÍVANIE VYHĽADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA
- MANUÁLNE ZADANIE ADRESY
- URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA
- VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA
- POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE

Ikona na tlačidle naznačuje typ cieľa uloženého v tlačidle.
: skenovať do emailu
: skenovať na FTP
: skenovať do sieťového priečinka
: Skenovanie do stolového počítača

- Ak sa obrazovka po dotknutí sa tlačidla predvoľby zmení bez dotknutia sa tlačidla , znamená to, že cieľové umiestnenie tlačidla, ktorého ste sa dotkli, je automaticky zadané.
- Pri vykonávaní skenovania do e-mailu môžete poslať aj kópie (Cc) alebo skryté kópie (Bcc) do iných cieľov. Klepnutím na tlačidlo vyberte ciele.
- Je možné zadať viac cieľov.
- Ak chcete zmeniť [Predmet], [Názov súboru], [Meno odpovede] alebo [Text správy], klepnite na príslušné pole na zadávanie alebo klepnite na položku [Voľby].

- Zmeňte predmet, názov súboru, meno odpovede alebo text e-mailu pri prenose naskenovaného materiálu.

Klepnite na tlačidlo [Originál].
Dotknite sa tlačidla vhodnej orientácie.
Zadajte orientáciu originálu vloženého v kroku 1.
Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .

- Môžete zmeniť expozíciu, rozlíšenie, formát súboru, farebný režim a ďalšie nastavenia. Dotknite sa príslušných tlačidiel.

- AUTOMATICKÉ SKENOVANIE OBIDVOCH STRÁN ORIGINÁLU (OBOJSTRANNÝ ORIGINÁL)
- SKENOVANÁ VEĽKOSŤ A POSIELANÁ VEĽKOSŤ (ZVÄČŠIŤ/ZMENŠIŤ)
- ZMENA EXPOZÍCIE A TYPU OBRÁZKA ORIGINÁLU
- ZMENA ROZLÍŠENIA
- ZMENA FORMÁTU V REŽIME SKENOVANIA ALEBO ZADÁVANIA ÚDAJOV
- ZMENA FAREBNÉHO REŽIMU

- Klepnutie na tlačidlo [Ostatné] umožní konfiguráciu rôznych funkcií, napríklad spoločné odosielanie dvoch strán originálu ako jedného hárka alebo strán originálu s rôznymi veľkosťami.

Spustite skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].
Ak chcete pred odoslaním originálu overiť náhľad obrázka, klepnite na tlačidlo [Náhľad].

- Ak bol originál vložený do zásobníka s podávačom dokumentov, zaznie po dokončení skenovania pípnutie a začne sa prenos.
- Ak je originál umiestnený na predlohové sklo, objaví sa na dotykovom paneli tlačidlo [Preč. koniec]. Ak je originál len jedna strana, prejdite na krok 7. Ak chcete skenovať viac strán, prejdite na krok 6.

Ak je formát súboru nastavený na možnosť [PDF/Šifrovať], [PDF/Šifrovať/Zvýrazniť čierne písmo], [PDF/Šifrovať/Vysoká kompresia] alebo [PDF/Šifrovať/Vysoká kompresia/Extrémne jemné], po klepnutí na tlačidlo [Štart] budete vyzvaní na zadanie hesla.
Stlačte tlačidlo [Záznam], aby sa otvorila obrazovka klávesnice, zadajte heslo (maximálne 32 znakov) a dotknite sa tlačidla [OK]. Príjemca musí použiť heslo zadané na tomto mieste, aby otvoril zašifrovaný súbor PDF.
Na zrušenie šifrovania súboru PDF sa dotknite tlačidla [Zrušiť]. Objaví sa obrazovka na nastavenie formátu, aby ste mohli zmeniť typ súboru.
Vyberte nový typ súboru a dotknutím sa tlačidla [Štart] spustite prenos.
Ak bol originál vložený na predlohové sklo, nahraďte ho ďalším originálom a dotknite sa tlačidla [Štart].
Opakujte tento postup, kým nie sú naskenované všetky originály.
Klepnite na tlačidlo [Preč. koniec].
Ozve sa pípnutie, ktoré signalizuje dokončenie operácie.

- Ak sa po zobrazení obrazovky s potvrdením nevykoná v priebehu jednej minúty žiaden úkon, skenovanie sa automaticky ukončí a prenos sa zarezervuje.
- Na zmenu expozície, rozlíšenia, skenovanej veľkosti a posielanej veľkosti pre každú naskenovanú stranu originálu stlačte tlačidlo [Zmeniť nastav.]. Keď sa však v časti Iné vyberie možnosť Snímka karty, počas skenovania strany originálu s párnym číslom zmeňte iba expozíciu.

Späť nahor