# TLAČ ZADEFINOVANÝCH STRÁN NA INÝ PAPIER(INÝ PAPIER)

## Prehľad

V prostredí systému Windows
Na papier, ktorý je odlišný od ostatných strán je možné vytlačiť prednú a zadnú obálku a zadefinované strany dokumentu.
Táto funkcia sa používa v prípade, že chcete tlačiť prednú a zadnú obálku na ťažký papier alebo chcete vložiť farebný papier alebo iný typ papiera k zadefinovaným stranám.
V prípade potreby je možné ako vkladný hárok vložiť papier, kde sa nič nevytlačí.
V prostredí počítača Macintosh
Predná a zadná obálka sa dajú vytlačiť pomocou papiera, ktorý je odlišný od ostatných strán. Táto funkcia sa dá použiť napríklad vtedy, keď chcete na hrubý papier tlačiť len prednú obálku a poslednú stranu.
V prostredí systému Macintosh je možné použiť túto funkciu iba v systéme Mac OS X 10.4.11, 10.5 až 10.5.8, 10.6 až 10.6.8 alebo 10.7 až 10.7.2.

## Ovládanie

Windows
Kliknite na kartu [Špeciálne režimy].
Vyberte [Iný papier] a kliknite na tlačidlo [Nastavenie].
Vyberte nastavenia vloženia papiera.

- Vyberte polohu vloženia, zdroj papiera a spôsob tlače zo zodpovedajúcich ponúk.
- Kliknutím na tlačidlo [Pridaj] zobrazíte vybrané nastavenia v časti Informácie.
- Po ukončení nastavenia kliknite na tlačidlo [Uložiť] v časti Vlastné nastavenie, čím dané nastavenie uložíte

- Keď je v časti Zdroj papiera vybraný [Bočný podávač], nezabudnite vybrať Typ papiera a do bočného zásobníka vložiť tento typ papiera.
- Keď je možnosť [Iná strana] vybraná pre položku Poloha vloženia, zadajte polohu vloženia priamym zadaním čísla strany. Vložky však nemožno následne vkladať na rovnakej strane. Keď je výber Spôsob tlače nastavený na možnosť [Obojstranná tlač], zadaná strana a nasledujúca strana budú vytlačené na prednej a zadnej strane papiera, a preto sa nepoužije nastavenie vkladania na strane vytlačenej na rube.

Macintosh
Vyberte možnosť [Funkcie tlačiarne] a vyberte [Iný papier].
Vyberte nastavenia vloženia obálky.
Vyberte nastavenie tlače, zásobníka papiera a typ papiera pre prednú a zadnú obálku.
Späť nahor