# ČASŤ OBRÁZKA JE OREZANÁ

Keď sa vám nepodarí problém vyriešiť pomocou riešení v tomto návode, stlačte tlačidlo [Napájanie] a potom prepnite hlavný vypínač do polohy . Počkajte aspoň 10 sekúnd a potom prepnite hlavný vypínač do polohy . Keď sa farba indikátora napájania zmení na zelenú, stlačte tlačidlo [NAPÁJANIE].
Ak farba pozadia zobrazenia stavu úlohy v pravom hornom rohu dotykového panela nie je sivá, nevypínajte hlavný vypínač a neodpájajte napájací kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu pevného disku alebo k strate ukladaných alebo prijímaných dát.

Kontrola | Riešenie
--- | ---
Zodpovedá veľkosť papiera, zadaná v tlačovej úlohe, veľkosti papiera vloženej do zásobníka? | Skontrolujte, či nastavenie veľkosti papiera zodpovedá veľkosti papiera vloženého do zásobníka. Windows: Nastavenie sa vyberá na karte [Výber papiera] ovládača tlačiarne. Keď je vybratá možnosť [Prispôsobiť veľkosti papiera], skontrolujte vložený papier a nastavenie veľkosti papiera. Macintosh: Nastavenie sa vyberá v ponuke [Page Setup].
Je nastavenie orientácie tlače (na výšku alebo na šírku) správne? | Nastavte orientáciu tlače podľa tlačeného obrázka. Windows: Nastavenie sa vyberá na karte [Hlavné] ovládača tlačiarne. Macintosh: Nastavenie sa vyberá v ponuke [Page Setup].
Sú v aplikácii v nastaveniach rozloženia dokumentu zadané správne okraje? | V nastaveniach rozloženia v aplikácii vyberte vhodnú veľkosť papiera. Keď okraj obrázka presahuje za tlačovú oblasť zariadenia, okraj bude orezaný.

Späť nahor