# SKENOVANIE ORIGINÁLU AKO DVOCH OSOBITNÝCH STRÁN(SKENOVANIE DVOJSTRANY)

## Prehľad

Ľavú a pravú stranu originálu je možné naskenovať ako dve osobitné (samostatné) strany. Táto funkcia je užitočná vtedy, keď chcete postupne skenovať každú stranu knihy alebo iného zviazaného dokumentu.
Keď používate funkciu skenovania dvojstrany, originál musí byť umiestnený na predlohovom skle.

Veľkosť naskenovaného originálu | Odoslaný obrázok
--- | ---
A3 (11" x 17") x 1 strana | A4 (8 1/2" x 11") × 2 strany

- Táto funkcia je k dispozícii, keď je nastavenie veľkosti originálu nakonfigurované na možnosť [Automaticky].
- Pamätajte, že funkcie Vymazanie stredu a Vymazanie okraja a stredu nie je možné použiť.

## Ovládanie

Položte originál na predlohové sklo.

- PREDLOHOVÉ SKLO

Zarovnajte stred originálu s príslušnou značkou veľkosti ().
Zadajte cieľ.

- NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA
- ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ
- POUŽÍVANIE VYHĽADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA
- MANUÁLNE ZADANIE ADRESY
- URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA
- VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA
- POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Sken. dvojstr.].
Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.
Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].
Zrušenie nastavenia Skenovanie dvojstrany:
Klepnutím na tlačidlo [Skenovanie dvojstrany] zrušte začiarknutie.
Spustite skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].
Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti KONTROLA OBRÁZKA NA PRENOS. Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.
Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart].
Tento postup opakujte, až kým sa nenaskenujú všetky strany a potom stlačte tlačidlo [Preč. koniec].
Pípnutie znamená, že sa ukončil prenos.
Späť nahor