# AUTOMATICKÝ VÝBER FAREBNÉHO REŽIMU NEPRACUJE SPRÁVNE

Keď sa vám nepodarí problém vyriešiť pomocou riešení v tomto návode, stlačte tlačidlo [Napájanie] a potom prepnite hlavný vypínač do polohy . Počkajte aspoň 10 sekúnd a potom prepnite hlavný vypínač do polohy . Keď sa farba indikátora napájania zmení na zelenú, stlačte tlačidlo [NAPÁJANIE].
Ak farba pozadia zobrazenia stavu úlohy v pravom hornom rohu dotykového panela nie je sivá, nevypínajte hlavný vypínač a neodpájajte napájací kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu pevného disku alebo k strate ukladaných alebo prijímaných dát.

Kontrola | Riešenie
--- | ---
Skenujete jeden z nasledujúcich typov originálu? Keď nie je nastavený čiernobiely režim: Sú na papieri farby alebo je papier zafarbený? Keď nie je nastavený farebný režim: Je farba na origináli veľmi svetlá? Je farba na origináli veľmi tmavá, skoro čierna? Je sfarbená len veľmi malá časť originálu? | Keď je farebný režim nastavený na Automatický, po stlačení tlačidla [Farebné kopírovanie] zariadenie zistí, či je originál čierno-biely alebo farebný. Keď je však použitý originál podobný originálu zobrazenému naľavo, automatická detekcia nemusí dávať správny výsledok. V takom prípade zadajte farebný režim manuálne.

Späť nahor