# POVOLIŤ/ZAKÁZAŤ NASTAVENIA

Nasledujúce nastavenia zapínajú alebo vypínajú určité funkcie.
Nastavenie stavu tlačiarne
Zrušiť tlač prázdnej strany
Vypne tlač prázdnej strany.
KONTROLA POUŽÍVATEĽA
Zrušenie tlače zo strany nesprávneho používateľa
Môže byť zakázaná tlač používateľmi, ktorých informácie nie sú uložené v tomto zariadení, ako napríklad tlač bez zadania platných informácií o používateľovi v ovládači tlačiarne alebo tlač súboru na serveri FTP v režime nastavenia (webová verzia).
Prevádzkové nast.
Zrušiť časovač automatického vymazania
Vypne režim automatického vymazávania.
Zrušenie činnosti priority úlohy
Funkcia priority úlohy sa dá vyradiť. Ak je vypnutý, tlačidlo [Priorita] sa nezobrazí na obrazovke so stavom úloh.
Zrušenie tlače z vonkajšieho zásobníka
Vypne tlač z vonkajšieho zásobníka (tlač inej úlohy pred úlohou, ktorá bola zastavená*, pretože v žiadnom zásobníku nie je papier potrebný na danú úlohu).
*Táto možnosť sa ignoruje, ak sa papier minul počas úlohy.
Zrušiť automatické opakovanie klávesov
Vypne funkciu automatického opakovania klávesov.
Zablokovanie nastavenia hodín
Zakáže zmenu dátumu a času.
Režim zakázania obálok/vkladaných hárkov
Zakáže používanie funkcie obálok a príloh.
Ovládanie zar.
Vypnutie podávača dokumentov
Toto nastavenie sa používa na zablokovanie používania automatického podávača dokumentov, ako napríklad v prípade jeho nesprávnej činnosti. (Keď sa zapne toto nastavenie, stále je ešte možné skenovanie s použitím predlohového skla.)
Vypnutie duplexu
Používa sa na zablokovanie obojstrannej tlače, ako napríklad pri poruche duplexného modulu.
Zakázanie kazety s veľkou kapacitou
Toto nastavenie sa používa na zablokovanie používania veľkokapacitného zásobníka, napríklad v prípade poruchy.
Zakázanie voliteľného zásobníka na papier
Toto nastavenie sa používa na vypnutie voliteľného zásobníka na papier, napríklad v prípade poruchy.
Zrušenie nastavenia zásobníka
Vypne nastavenia zásobníka.
Zakázanie finišera
Toto nastavenie sa používa na zablokovanie používania finišera alebo sedlového finišera, napríklad v prípade poruchy.
Vypnutie vyrovnávania
Slúži na zakázanie odsadenia.
Vypnutie zošívačky
Toto nastavenie sa používa na zablokovanie používania zošívania, napríklad v prípade poruchy zošívacej jednotky finišera alebo sedlového finišera.
Zakázanie dierovania
Toto nastavenie sa používa na zablokovanie používania dierovania, napríklad v prípade poruchy dierovacieho modulu finišera alebo sedlového finišera.
Zakázanie farebného režimu
Keď sa vyskytol problém súvisiaci s farbami a tlač nie je možná, použitie farebného režimu sa dá dočasne zablokovať. Čiernobiela tlač bude však aj naďalej možná.
Táto funkcia sa používa len ako núdzové opatrenie.
Keď sa toto nastavenie zapne, môže ho zrušiť len servisný technik. Obráťte sa na predajcu alebo na zástupcu najbližšieho autorizovaného servisu (kontakty sú uvedené v Stručnom návode na obsluhu) a požiadajte technika o zrušenie nastavení a odstránenie problému.
Zakázanie režimu nadradeného zariadenia
Vypne režim hlavného zariadenia pre tandemovú tlač.
(Toto nastavenie sa spravidla nevyžaduje.)
Zakázanie režimu podradeného zariadenia
Vypne režim podradného zariadenia pre tandemovú tlač.
(Toto nastavenie sa spravidla nevyžaduje.)
Nastavenia kopírovania
Zrušenie registrácie programu/odstránenie programu
Vypne registráciu programu.
Vypnutie vonkajšieho zásobníka pri obojstrannom kopírovaní
Zakáže používanie bočného podávača v prípade, ak zhotovujete obojstranné kópie.
Bočný zásobník sa často používa na podávanie hárkov so samolepkami, priehľadných fólií a iných špeciálnych médií, pre ktoré je obojstranné kopírovanie zakázané.
Ak sa niektorý z týchto špeciálnych typov papierov dostane do jednotky obracania papiera, môže dôjsť k zaseknutiu alebo poškodeniu jednotky.
Ak sa často používajú špeciálne médiá, pre ktoré je obojstranné kopírovanie zakázané, odporúča sa zapnúť toto nastavenie.
Vypnutie automatického výberu papiera
Zakáže funkciu Automatický výber papiera.
Keď je toto nastavenie zapnuté, nevykoná sa automatický výber papiera, ktorý má rovnakú veľkosť ako originál na predlohovom skle alebo v automatickom podávači dokumentov.
Zablokovanie registrácie vlastného obrazu
Vypne registráciu vlastných obrázkov.
Zablokovať odosielanie počas kopírovania
Zakáže funkciu odosielania obrázkov počas kopírovania.
Nastavenie tlačiarne
Zakázať tlač upozornenia
Zakáže tlač strany s oznámením.
Zakázať tlač skúšobnej strany
Zakáže tlač skúšobnej strany.
Keď je toto nastavenie zapnuté, na tlač skúšobných strán nie je možné použiť možnosť „Skúšobná strana tlačiarne“ v režime nastavenia.
Vylúčiť bočný podávač z automatického výberu papiera
Keď je pre výber typu papiera nastavená možnosť [Automaticky], bočný podávač je vylúčený zo zásobníkov, ktoré sa dajú vybrať.
To sa odporúča, keď sa do bočného podávača často vkladá špeciálny papier.
Zakázanie priamej tlače z pamäťového média USB
Zakáže funkciu priamej tlače súboru v pamäťovom zariadení USB.
Vypnutie priamej tlače zo sieťovej zložky
Zakáže priamu tlač zo sieťového priečinka.
Zablokovať odosielanie počas tlače
Zakáže funkciu odosielania obrázkov počas tlače.
Nastavenie odosl. obr.
Vypnúť prepínanie poradia zobrazovania
Vypne zmenu postupnosti zobrazovania (poradie vyhľadávania čísel, vzostupne, zostupne) v adresári a inde.
Ak je nastavené, zobrazenie sa nezoradí ani keď kliknete na kartu na obrazovke adresára.
Po vybraní tohto nastavenia sa bude ďalej používať aktuálne vybrané poradie zobrazenia.
Nastavenie zablokovania registrácie
Zablokovanie registrácie cieľa z ovládacieho panela
Zakáže ovládanie adries z tohto zariadenia.
Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- Skupinovo (Priamy záznam)
- Skupinovo (Telefónny zoznam)

Vybrať všetko: Slúži na výber všetkých položiek.
Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.
Zablokovať registráciu cieľa na webovej stránke
Zakáže ukladanie cieľového umiestnenia z režimu nastavenia (webová verzia).
Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- Skupinovo (Priamy záznam)
- Skupinovo (Telefónny zoznam)
- Jednotlivo

Vybrať všetko: Slúži na výber všetkých položiek.
Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.
Zrušenie registrácie programu/odstránenie programu
Vypne používanie adresára, keď je program uložený.
Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- E-mail
- FTP
- Stolový počítač
- Sieťový priečinok
- Internetový fax (Vrátane priameho SMTP)

Vybrať všetko: Slúži na výber všetkých položiek.
Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.
Zablokovanie registrácie všetkých položiek programu
Zakáže používať telefónny zoznam, keď je uložený program.
ADRESÁR
Zakáže používanie adresára v každom režime.
Priamy záznam
Zakáže používanie adresára funkciám v každom režime.
Zrušiť registráciu pamäťovej schránky
Zakáže všetky typy registrácie pamäťovej schránky.
Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:
Pamäť voľby, Dôverné, Prenos vysielania (priamy záznam), Prenos vysielania (Telefónny zoznam)
Vybrať všetko: Slúži na výber všetkých položiek.
Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.
Zrušiť registráciu cieľa cez globálne vyhľadávanie adresy
Zablokuje správu adries z vyhľadávania v globálnom adresári.
Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:
E-mail, Internetový fax, Fax
Vybrať všetko: Slúži na výber všetkých položiek.
Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.
Vypnite registráciu pomocou nástroja Network Scanner Tool
Zablokuje správu adries z programu Network Skener Tools.
Zablokovanie preposielania po sieti
Táto možnosť zakáže vstupné smerovanie.
Nastavenie zablokovania prenosu
Tieto nastavenia sa používajú na zablokovanie nasledovných operácií prenosu.
Zablokovať [Opät. poslanie] v režime Odoslanie obrázka
Toto nastavenie vyradí tlačidlo [Opät. poslanie] na základnej obrazovke režimu odosielania obrázkov.
Zablokovať výber z adresára
Zakáže výber cieľových umiestnení z adresára.
Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- E-mail
- FTP
- Stolový počítač
- Sieťový priečinok
- Internetový fax (Vrátane priameho SMTP)

Vybrať všetko: Slúži na výber všetkých položiek.
Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.
Zrušiť priamy záznam
Zakáže priame zadávanie cieľových adries a iných položiek.
Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- E-mail
- Sieťový priečinok
- Stolový počítač
- Sieťový priečinok
- Internetový fax (Vrátane priameho SMTP)

Vybrať všetko: Slúži na výber všetkých položiek.
Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.
Zablokovať prenos PC-I-Fax
Zablokuje prenos PC-I-Fax.
Nastavenie zakladania dokumentov
Zablokovanie opätovnej tlače text/razítko
Keď uložený súbor načítate a vytlačíte, funkcie tlače nebudú k dispozícii.
Táto funkcia zabraňuje rozporom v dátume medzi údajmi originálu, výstupnými údajmi a inými položkami.
Nastavenie dávkovej tlače
Keď sa súbory tlačia dávkovou tlačou, toto nastavenie sa používa na zablokovanie výberu tlačidla [Všetci používatelia] a tlačidla [Neznámy používateľ] na obrazovke s výberom používateľov.
Nastavenia zapnutia/vypnutia ovládajú rovnaké parametre ako nastavenia zapnutia/vypnutia v ostatných nastaveniach. Nastavenia sú navzájom prepojené (zmena jedného nastavenia zmení to druhé).
Zablokovať ukladanie na externú pamäť
Ukladanie do externého pamäťového zariadenia nie je k dispozícii.
NASTAVENIE ZABEZPEČENIA
Toto nastavenie sa používa na nastavenie funkcií na zlepšenie bezpečnosti.
Nastavenie tlače skrytej vzorky
Zakáže priame zadávanie vzoru pozadia a iné.
Späť nahor