# OBOJSTRANNÉ KOPÍROVANIE NEFUNGUJE

Keď sa vám nepodarí problém vyriešiť pomocou riešení v tomto návode, stlačte tlačidlo [Napájanie] a potom prepnite hlavný vypínač do polohy . Počkajte aspoň 10 sekúnd a potom prepnite hlavný vypínač do polohy . Keď sa farba indikátora napájania zmení na zelenú, stlačte tlačidlo [NAPÁJANIE].
Ak farba pozadia zobrazenia stavu úlohy v pravom hornom rohu dotykového panela nie je sivá, nevypínajte hlavný vypínač a neodpájajte napájací kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu pevného disku alebo k strate ukladaných alebo prijímaných dát.

Kontrola | Riešenie
--- | ---
Je vo vybranom zásobníku nastavený taký typ papiera, ktorý nie je možné použiť na obojstranné kopírovanie? | Skontrolujte Nastavenia zásobníka v režime nastavenia. Ak je začiarknuté políčko [Vypnúť duplex], obojstranné kopírovanie pomocou tohto zásobníka nebude možné. Zmeňte nastavenie typu papiera na typ, ktorý je možné použiť na obojstrannú tlač. V časti Režim nastavenia nastavte [Nastavenia systému] → [Nastavenia zásobníka papiera] → [Nastavenia zásobníka] → [Vypnúť duplex] na .
Používate špeciálnu veľkosť alebo typ papiera? | Informácie o typoch a veľkostiach papiera, ktoré je možné použiť na obojstranné kopírovanie, nájdete v časti TECHNICKÉ ÚDAJE v Stručnom návode na obsluhu.
Kopírujete s nastavením, ktoré nepovoľuje obojstranné kopírovanie? | Obojstranné kopírovanie je vo všeobecnosti možné podľa potreby kombinovať s inými režimami, niektoré kombinácie však nie sú možné. Keď je nastavená zakázaná kombinácia, objaví sa hlásenie na dotykovom paneli.
Boli funkcie zablokované správcom? | Niektoré funkcie mohli byť v režime nastavenia zablokované. Poraďte sa so správcom. Keď je aktivované overovanie používateľa, môže byť požadovaná funkcia vo vašom používateľskom nastavení zakázaná. Poraďte sa so správcom.

Späť nahor