# NASTAVENIE ROZVRHU ZAP./VYP.

Ovládací panel zariadenia sa môže zapnúť alebo vypnúť v preddefinovanom čase. Je možné nastaviť až tri (3) schémy. Nastavenie 1, Nastavenie 2, Nastavenie 3 sa vykonajú v tomto poradí, ak sú nastavené na rovnaký deň v týždni alebo na rovnakú hodinu.

- Funkcia plánovania nepodporuje nastavenia správy spotreby v režime predhrievania a režime automatického vypnutia.
- Predvolený čas vypnutia podlieha nasledujúcim obmedzeniam:

- Ak zariadenie pracuje kvôli vykonávaniu aktuálnej úlohy alebo z iných dôvodov, vypne sa až po ukončení úlohy.
- Zariadenie nemôže prijať žiadne tlačové úlohy.
- Zariadenie môže prijať výstupné úlohy, ako napríklad výstupy prijatých faxových údajov.
- Ak je povolené nastavenie Časovo určený výstup prijatých údajov, ich výstup sa vykoná po ďalšom zapnutí zariadenia.

- Ak je zapnuté aj nastavenie správy spotreby, nastavenia rozvrhu zapnutia/vypnutia majú prioritu.
- Ak je zadaný rovnaký čas, nastavenia sa použijú v poradí Nastavenie 1, Nastavenie 2 a Nastavenie 3.
- Napájanie sa nevypne v nasledujúcich prípadoch:

- Vykonáva sa funkcia „Automatické odstránenie po zapnutí“.
- Počas vykonávania optimalizácie pevného disku alebo počas reštartu po zmene režimu nastavenia.
- Predvolený čas zapnutia/vypnutia nastane do jednej minúty od potvrdenia nastavenia.

Späť nahor