# PREVÁDZKOVÉ NASTAVENIA

Režim zväčš. obrazovky
Táto možnosť slúži na zobrazenie veľkých znakoch na obrazovke.
sa zobrazí v systémovej oblasti, keď je zapnutý Režim veľkých znakov.
Zvuk stlačenia klávesov
Slúži na ovládanie úrovne zvuku pri dotyku tlačidla alebo na vypnutie tohto zvuku. Môžete tiež nechať zaznieť tri pípnutia pri nastavení počiatočných hodnôt pomeru v režime kopírovania alebo pri nastavení expozície v ktoromkoľvek režime.

Obrazovka, na ktorej je nastavenie účinné | Počiatočná hodnota
--- | ---
Obrazovka nastavenia pomeru na základnej obrazovke režimu kopírovania | Pomer 100 %
Obrazovka nastavenia expozície na základnej obrazovke režimu kopírovania | Úroveň expozície: 3 (stredná)
Obrazovka nastavenia expozície na základnej obrazovke režimu faxu, internetového faxu a režimu sieťového skenera
Obrazovka s nastavením expozície pre skenovanie na HDD v režime zakladania dokumentov

###### Zvuk stlačenia klávesov na začiatku

Pri určení expozície na obrazovke úpravy expozície každého režimu zaznie pri dosiahnutí referenčnej hodnoty 3-krát pípnutie.
Nastavenie automatického vymazania
Dobu do aktivácie automatického vymazania je možné nastaviť na akýkoľvek počet sekúnd od 10 do 240 v prírastkoch po 10 sekundách.
Pokiaľ sa zariadenie nepoužije v rámci tu nastaveného času, funkcia automatického vymazania vymaže akékoľvek nastavenia, ktoré boli nastavené a vráti obrazovku na základnú obrazovku režimu kopírovania alebo na obrazovku so stavom úloh.
Zrušiť časovač automatického vymazania
Používa sa na vyradenie funkcie automatického vymazania.
Nastavenie času správy
Dobu, po ktorú sa budú hlásenia zobrazovať na dotykovom paneli (dobu do automatického vymazania hlásenia), je možné nastaviť na akýkoľvek počet sekúnd od 1 do 12.
Nastavenie jazyka displeja multifunkčného zariadenia
Jazyk, ktorý sa zobrazí na dotykovom paneli, je možné zmeniť na akýkoľvek iný jazyk.
Keď je aktivované overovanie používateľa a jazyk displeja je určený v skupine obľúbených činností, danému nastaveniu je udelená priorita.
Predvolené nastavenie displeja

Nastavte obrazovku, ktorá sa zobrazí po spustení funkcie automatického mazania a prihlásenia.
Môžete si vybrať spomedzi možností Kopírovanie, E-mail, Sieťový priečinok, FTP/počítač, Internetový fax, Fax, Zadávanie údajov, Adresár, Zakladanie dokumentov, Domovská obrazovka alebo obrazovka Sharp OSA*.

* Keď je nainštalovaný komunikačný modul aplikácie.

Predvolene zobraziť obľúbené ponuky
Slúži na určenie prvotného zobrazenia položky Obľúbené pri výbere režimu.
Zobrazenie panela akcií ako predvoleného
Určte, či sa na obrazovke zobrazí aj panel akcií.
Zrušenie činnosti priority úlohy
Funkcia priority úlohy sa dá vyradiť. Keď sa to urobí, tlačidlo [Priorita] sa neobjaví na obrazovke so stavom úloh.
Zrušenie tlače z vonkajšieho zásobníka
Toto nastavenie sa používa na zablokovanie tlače z bočného podávača (tlače inej úlohy pred úlohou, ktorá bola zastavená*, pretože v žiadnom zásobníku nie je papier potrebný pre danú úlohu).
* Táto možnosť nezahŕňa prípady, keď sa papier minul počas úlohy.
Nastavenie činnosti tlačidiel
Toto nastavenie určuje, ako dlho musí byť tlačidlo na ovládacom paneli stlačené, pokiaľ sa zaregistruje vstup daného tlačidla. Tento čas sa dá nastaviť od 0 do 2 sekúnd s 0,5-sekundovými prírastkami.
Predĺžením nastavenia času sa dá zabrániť vstupu tlačidla pri jeho náhodnom stlačení. Nezabudnite však, že pri výbere dlhšieho nastavenia je potrebné venovať viac pozornosti stláčaniu tlačidiel, aby sa zaručila registrácia vstupu tlačidiel.
Zrušiť automatické opakovanie klávesov
Používa sa na vypnutie opakovania tlačidiel.
Opakovanie tlačidiel spôsobuje nepretržitú zmenu nastavenia počas dotknutia sa tlačidla, nielen po každom dotknutí sa tlačidla.
Doba detekcie dlhého dotyku
Vyberte čas, po uplynutí ktorého systém deteguje dlhé dotknutie sa tlačidla.
Interval rýchlosti dvojitého dotknutia sa
Vyberte interval, kedy systém zistí, že ste sa dvakrát dotkli tlačidla.
Zablokovanie nastavenia hodín
Zakáže zmenu dátumu a času.
Režim zakázania obálok/vkladaných hárkov
Zakáže používanie funkcie obálok a príloh.
Nastavenie priority klávesnice
Slúži na výber softvérovej klávesnice alebo externej klávesnice na zadávanie znakov v prípade, ak je pripojená externá klávesnica.
Zobrazenie aktuálnej cesty v nastaveniach systému
Keď sa používa Režim nastavenia zariadenia, poloha ponuky sa zobrazí v hornej časti dotykového panela v hierarchickej forme.
Zapnutie prepojenia aktuálnej cesty
Ak je zapnutá možnosť „Zobrazenie aktuálnej cesty v Nastaveniach systému“, povolí sa prepojenie aktuálnej cesty.
Odporúčané úsporné funkcie

Zobrazí odporúčané nastavenia kopírovania alebo tlače pre kópiu, opakovanú tlač zakladania dokumentov a priamu tlač.

Zobrazí obrazovku s nastaveniami kopírovania/tlače na dosiahnutie úspory papiera pri použití funkcií kopírovania, tlače so zakladaním dokumentov a priamej tlače.

Nastavenie úvodného počtu originálov
Slúži na určenie, či je funkcia Počet originálov v časti Iné povolená pre každú funkciu.
KOPÍROVANIE

- KOPÍROVANIE

ODOSIELANIE OBRÁZKOV

- Skener
- Internetový fax
- Vkladanie údajov

ZAKLADANIE DOKUMENTOV

- Skenovať na HDD
- Uložiť do externého pamäťového zariadenia

Usporiadať čísla vo vzostupnom poradí od horného ľavého rohu
Slúži na usporiadanie číselných tlačidiel vo vzostupnom poradí z hornej ľavej pozície.
Nastavenie vzorového zobrazenia
Farebnú vzorku si môžete vybrať na dotykovom paneli spomedzi siedmich farebných vzoriek.
Môžete zobraziť vzor vybratej šablóny.
Nastavenie náhľadu

### Prijaté kontrol. nastav. údajového obrazu

Vyberte, či sa má zobrazovať náhľad prijatých faxov a internetových faxov.
Možnosť sa zobrazí, ak je nainštalovaný rozširujúci modul facsimile alebo rozširujúci modul internetový fax.

### Predvolené zobrazovanie zoznam/miniatúry

Údaje o prijatí faxu/I-faxu: vyberte, či bude predvoleným formátom zobrazenia obrazovky prijatého faxu/I-faxu zoznam alebo miniatúry.

### Obnovenie súboru z plnenia dokumentu

- Hlavný priečinok/Priečinok rýchlych súborov: vyberte, či bude predvoleným formátom zobrazenia obrazovky hlavného priečinka a dočasného priečinka pre zakladanie dokumentov zoznam alebo miniatúry.
- Vlastný priečinok: vyberte, či bude predvoleným formátom zobrazenia obrazovky vlastného priečinka pre zakladanie dokumentov zoznam alebo miniatúry.

Nastavenia práce na diaľku
Nakonfigurujte nastavenia potrebné pre prácu so zariadením na diaľku z počítača pripojeného k rovnakej sieti.
Softvérová operácia na diaľku

- Prevádzková autorita: Používa sa, keď je pri práci so zariadením na diaľku využívaný vzdialený softvér.
- Zobraziť obrazovku na zadanie hesla: Keď sa na diaľkové ovládanie zariadenia používa vzdialený softvér, na obrazovke zariadenia, počítača alebo v obidvoch zariadeniach sa môže zobraziť obrazovka na zadanie hesla.

Práca zo zadaného PC

- Prevádzková autorita: Používa sa na povolenie diaľkového ovládania zariadenia pomocou určeného počítača.
- Názov hostiteľa a adresa IP počítača: Zadajte názov hostiteľa alebo adresu IP počítača, ktorý chcete pripojiť k zariadeniu. Zadajte maximálne 127 znakov.
- Zobraziť obrazovku na zadanie hesla: Keď sa na diaľkové ovládanie zariadenia používa určený počítač, na obrazovke zariadenia, počítača alebo v obidvoch zariadeniach sa môže zobraziť obrazovka na zadanie hesla.

Práca vykonávaná používateľom, ktorý má heslo

- Prevádzková autorita: Táto možnosť sa používa na povolenie diaľkového ovládania zariadenia pre používateľa s heslom. Informácie o hesle poskytne servisný technik.
- Zobraziť obrazovku na zadanie hesla: Keď používateľ s heslom diaľkovo ovláda zariadenie, môže sa pre tohto používateľa zobraziť obrazovka na zadanie hesla (na obrazovke zariadenia, počítača alebo na obidvoch zariadeniach).

## Nastavenie Cookie

Zadajte, či chcete súbory cookie uložiť alebo odstrániť pri používaní technológie Sharp OSA alebo prezeraní webových stránok.
Ak je vybratá možnosť Neuchovávať Cookie, prijaté súbory cookie sa po skončení operácií odstránia.
Späť nahor