# NASTAVENIE VSTUPNÉHO SMEROVANIA

## Prehľad

Údaje prijaté faxom a internetovým faxom sa môžu poslať ďalej podľa uloženej tabuľky presmerovania.
Ak je táto funkcia zapnutá, môžete prijaté internetové faxy poslať ďalej na určenú e-mailovú adresu aj bez ich vytlačenia.
Registrácia tabuľky presmerovania
Môžete uložiť alebo upraviť tabuľku presmerovania údajov, ktorá obsahuje nastavenie presmerovania prijatých údajov.
Je možné uložiť až 50 tabuliek presmerovania.
V jednej tabuľke presmerovania je možné uložiť až 500 súborov kombinácií čísel odosielateľov a zdrojových adries.
Vo všetkých tabuľkách presmerovania údajov môže byť spolu uložených až 1 000 cieľov.
Môže byť uložených až 100 cieľov údajov FTP/počítača/sieťového priečinka.

Položka | Popis
--- | ---
Názov tabuľky presmerovania | Zadajte názov tabuľky presmerovania.
Výber prijímacej linky | Vyberie prijímaciu údajovú linku
Číslo odosielateľa/Nastavenie adresy | Vyberte faxové číslo alebo adresu internetového faxu. Pred vybratím čísla odosielateľa alebo adresy uložte cieľové číslo alebo adresu. Ak chcete poslať ďalej všetky prijaté údaje, vyberte možnosť [Poslať ďalej všetky prijaté údaje].
Pridanie | Zadá výber.
Číslo/adresa odosielateľa použitá v tabuľke presmerovania | Zobrazí adresu, ktorá bola vybratá stlačením tlačidla [Pridať].
Vymazať | Odstráni zvolenú adresu.
Cieľ 1/2/3 | Môžete nastaviť dátum a cieľ presmerovania. Podmienky presmerovania: Nastavte podmienky presmerovania údajov. Deň v týždni: Vyberte deň v týždni na začatie presmerovania údajov. Čas presmerovania: Nastavte čas na začatie presmerovania údajov. Čas začiatku: Nastavte čas na začatie presmerovania údajov. Čas konca: Nastavte čas ukončenia presmerovania údajov. Formát: Vyberte formát presmerovaných údajov.
Nastavenia cieľa | Zobrazuje adresy, ktoré môžu byť nastavené ako cieľ. Vyberte cieľ tak, že ich nastavíte na .
Nastavenia cieľa (Priamy záznam) | Zadajte názov cieľa priamo. Pridajte cieľ do zoznamu stlačením tlačidla [Pridať k adresátom presmerovania].

Registrácia čísla/adresy odosielateľa
Uloží nové číslo odosielateľa alebo adresu, ktorá bude použitá na vstupné smerovanie.

Položka | Popis
--- | ---
Zadávaná adresa | Zobrazí zadanú adresu alebo číslo odosielateľa.
Faxové číslo | Zadajte faxové číslo, ktoré sa má uložiť ako číslo odosielateľa. Ak zadávate viaceré čísla odosielateľa, oddeľte ich bodkočiarkou (;) alebo čiarkou (,). Keď stlačíte tlačidlo [Globálne vyhľadávanie adresy], zobrazí sa obrazovka globálneho vyhľadávania adresy.
Adresa I-faxu | Zadajte adresu internetového faxu, ktorá sa má uložiť ako číslo odosielateľa. Ak zadávate viaceré čísla odosielateľa, oddeľte ich bodkočiarkou (;) alebo čiarkou (,). Keď stlačíte tlačidlo [Globálne vyhľadávanie adresy], zobrazí sa obrazovka globálneho vyhľadávania adresy.
Vymazať | Odstráni vybraté číslo alebo adresu odosielateľa.
Pridať do zoznamu | Zobrazí zadané číslo odosielateľa do zoznamu.

Nastavenia správy
Uloží nastavenia správy, ktoré budú použité na vstupné smerovanie.

Položka | Popis
--- | ---
Vstupné smerovanie | Nastaví funkciu vstupného smerovania.
Zakázať registráciu tabuľky presmerovania | Vypne registráciu tabuľky presmerovania.
Zakázať zmenu alebo odstránenie tabuľky presmerovania | Vypne zmenu tabuľky presmerovania.
Zakázať zmenu podmienky presmerovania | Vypne zmenu podmienok presmerovania údajov.
Vypnúť dočasné nastavenie presmerovania na ovládacom paneli | Vypne dočasné nastavenie presmerovania údajov zo zariadenia.
Nastavenie štýlu tlače | Nastaví štýl tlače prijatých údajov. Ak ste vybrali možnosť [Vždy uložiť] alebo [Uložiť len pri poruche], zadajte názov súboru.
Predvoľba znaku | Nastavte znaky, ktoré sa pridajú k názvu pri ukladaní súboru. Ak je Znak 1 a Znak 2 nastavený v možnosti Pomenovanie súborov č. 1 až č. 7, nastavené znaky sa pridajú k názvu súboru. Môžete zadať až 64 znakov s plnou alebo polovičnou šírkou.
Pomenovanie súborov č. 1 až č. 7 | Nastavte informácie obsiahnuté v názve súboru pri ukladaní súboru.
Pri uložení v adresári zmeňte meno odosielateľa na meno kontaktu. | Ak je odosielateľ údajov uložený v adresári, informácie o odosielateľovi sa zmenia na meno uložené v adresári.

## Ovládanie

Zapnite funkciu [Vstupné smerovanie].
V ponuke stlačte položku [Nastavenia správy].
Na obrazovke nastavenia zapnite funkciu [Vstupné smerovanie].
Uložte číslo alebo adresu odosielateľa.
V ponuke stlačte položku [Číslo odosielateľa/Registrácia adresy].
Zadajte cieľové číslo alebo adresu, ktorú chcete uložiť.
Ak chcete poslať ďalej všetky prijaté údaje, nemusíte zvlášť ukladať číslo a adresu odosielateľa.
Uloženie tabuľky presmerovania
V ponuke stlačte položku [Nastavenie vstupného smerovania].
Na zobrazenej obrazovke stlačte tlačidlo [Pridať].
Keď sa zobrazí obrazovka [Registrácia tabuľky], uložte tabuľku presmerovania.
Zapnite uloženú tabuľku presmerovania.
V ponuke stlačte položku [Nastavenie vstupného smerovania].
Nastavte názov tabuľky presmerovania, ktorú chcete povoliť, na hodnotu . Ak chcete určiť podmienky presmerovania, vyberte položku [Presmerovať podľa podmienok presmerovania 1-3] a položku [Vždy preposlať] alebo [Preposlať vo vybraný deň a čas]. Ak vyberiete možnosť [Preposlať vo vybraný deň a čas], môžete vopred nastaviť dátum a čas presmerovania údajov.
Späť nahor