# VONKAJŠOK

Táto časť popisuje názvy a funkcie jednotlivých vonkajších častí zariadenia.
×
Automatický podávač dokumentov
Automaticky podáva a skenuje viaceré originály. Dajú sa naraz automaticky naskenovať obidve strany obojstranných originálov.
- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
×
Predný kryt
Po otvorení tohto krytu môžete prepnúť hlavný spínač do polohy Zap. alebo Vyp. alebo vymeniť tonerovú kazetu.
- ZAPNUTIE ZARIADENIA
– VÝMENA TONEROVEJ KAZETY
×
Výstupný zásobník (stredový zásobník)*
Vytlačený papier vychádza do tohto zásobníka.
×
Ovládací panel
Tento panel obsahuje tlačidlo [Napájanie], tlačidlo/indikátor [Úspora energie], tlačidlo [Domovská obrazovka], hlavné tlačidlo napájania a dotykový panel. Dotykový panel použite na obsluhu každej z týchto funkcií.
- OVLÁDACÍ PANEL
×
Pravý zásobník*
Nastavený tak, aby papier vystupoval do tohto zásobníka tak, ako je potrebné. Nastavením originálov prijatých faxom alebo internetovým faxom na výstup do tohto zásobníka ich môžete oddeliť od výstupu papiera z kopírovania.
×
Finišer*
Zošíva papier.
Je možné nainštalovať aj dierovací modul, aby dieroval výstupný papier.
- FINIŠER
×
Sedlový finišer*
Zošíva a prehýba papier. Je možné nainštalovať aj dierovací modul, aby dieroval výstupný papier.
- SEDLOVÝ FINIŠER
×
Jednotka podávania papiera*
Táto jednotka funguje medzi zariadením a sedlovým finišerom a podáva vytlačený papier do sedlového finišera.
×
USB port (typ A)
Používa sa na pripojenie zariadenia USB, napríklad pamäťového média USB k zariadeniu.
Používajte tienený kábel USB.
Podporuje USB 2.0 (Vysoká rýchlosť).
×
Klávesnica
Použite ju ako náhradu za softvérovú klávesnicu zobrazenú na dotykovom paneli. Keď sa nepoužíva, môžete ju uložiť pod ovládací panel.
×
Zásobník 1
Uložte do tohto zásobníka papier.
- VKLADANIE PAPIERA DO ZÁSOBNÍKA
×
Zásobník 2*
Uložte do tohto zásobníka papier.
- VKLADANIE PAPIERA DO ZÁSOBNÍKA
×
Zásobník 3*
Uložte do tohto zásobníka papier.
- VKLADANIE PAPIERA DO ZÁSOBNÍKA
×
Zásobník 3*
Uložte do tohto zásobníka papier.
- ZÁSOBNÍK 3 A 4 (STOJAN/ZÁSOBNÍK NA 500 A 2 000 HÁRKOV PAPIERA)
×
Zásobník 4*
Uložte do tohto zásobníka papier.
- VKLADANIE PAPIERA DO ZÁSOBNÍKA
×
Zásobník 4*
Uložte do tohto zásobníka papier.
- ZÁSOBNÍK 3 A 4 (STOJAN/ZÁSOBNÍK NA 500 A 2 000 HÁRKOV PAPIERA)
×
Zásobník 5 (MX-LC11)*
Uložte do tohto zásobníka papier.
- VKLADANIE PAPIERA DO VEĽKOKAPACITNÉHO ZÁSOBNÍKA
×
Bočný podávač
Tento zásobník sa používa na ručné vkladanie papiera.
Keď vkladáte papier väčšej veľkosti než A4R alebo 8-1/2" x 11"R, vytiahnite podperu.
- VKLADANIE PAPIERA DO BOČNÉHO PODÁVAČA
Klepnutím na názov vyskočia detaily.
* Voliteľné Späť nahor