# DIEROVACÍ MODUL

## Prehľad

Toto zariadenie je možné nainštalovať na finišeri alebo sedlovom finišeri na dierovanie výstupného papiera.
Likvidácia odpadu z dierovania.
Odpad z dierovania sa zbiera v nádobe na odpad po dierovaní.
Ak chcete vyprázdniť nádobu na odpad po dierovaní, postupujte podľa pokynov na obsluhu.

## Ovládanie

- Finišer je nainštalovaný
- Sedlový finišer je nainštalovaný

Finišer je nainštalovaný
Otvorte kryt.
Za súčasného stláčania páčky doľava posuňte finišer doľava, kým sa nezastaví.
Opatrne vysúvajte finišer, kým sa nezastaví.
Chyťte rukoväť nádoby na odpad po dierovaní, jemne nádobu vytiahnite a odpad vyhoďte.
Vyhoďte odpad po dierovaní do plastového vrecka alebo iného kontajnera a dávajte pozor, aby sa odpad neroztrúsil.
Zatlačte nádobu opatrne späť na svoje miesto.
Za súčasného stláčania páčky doľava posuňte finišer doľava, kým sa nezastaví.
Opatrne vysúvajte finišer, kým sa nezastaví.
Zatvorte kryt.
Sedlový finišer je nainštalovaný
Otvorte predný kryt.
Vytiahnite nádobu na odpad po dierovaní a vyhoďte odpad.
Vyhoďte odpad po dierovaní do plastového vrecka alebo iného kontajnera a dávajte pozor, aby sa odpad neroztrúsil.
Zasuňte nádobu späť na svoje miesto.
Zatvorte predný kryt.
Späť nahor