# ČÍTANIE ZOZNAMU ÚLOH

Význam každej ikony úlohy a zobrazeného hlásenia v časti Stav je nasledovný:

- Ikony označujúce typ úlohy
- Zobrazené hlásenia v časti Stav

Ikony označujúce typ úlohy

| Tlačová úloha (RGB/CMYK) |  | Kopírovacia úloha
| Úloha skenovania do e-mailu |  | Úloha skenovania na FTP
| Úloha skenovania do sieťového priečinka |  | Úloha skenovania do počítača
| Úloha prenosu internetového faxu (vrátane priameho SMTP) |  | Úloha prenosu PC-I-Fax
| Úloha skenovania súboru na HDD a jeho vytlačenia |  | Úloha prijatia internetového faxu (vrátane priameho SMTP)
| Úloha hromadného odosielania* Úloha vstupného smerovania |  | Úloha Tandemové kopírovanie/tlačová úloha
| Opätovná tlač viacerých súborov (ako zoskupených do jedného súboru) |  | Úloha skenovania OSA

* Objaví sa v úlohe viacnásobného vysielania.

Zobrazené hlásenia v časti Stav
Prebiehajúca úloha

Zobrazenie | Stav
--- | ---
„Tlačí“ | Prebieha tlačová úloha
„Kopíruje“ | Prebieha úloha kopírovania
„Pripája sa“ | Pripojenie
„Zasiela sa“ | Odosielanie
„Prijíma sa“ | Prijímania
„Tel“ | Hovor s druhou stranou pomocou rozširujúceho telefónu
„Zastavené“ | Úloha bola zastavená.
„Prebieha komunikácia RÝCHLY“ | Prebieha komunikácia typu RÝCHLY
„Prázdny toner“ | Prázdny toner
„Minul sa papier“ | Prázdny zásobník papiera
„Zaseknutý papier“ | Zaseknutý papier
„Čaká sa“ | Čaká
„Zahrieva sa“ | Zahrieva sa
„Limit“ | Bol dosiahnutý limit konta
„Chyba“ | Pri vykonávaní úlohy sa vyskytla chyba.

Rezervovaná úloha

Zobrazenie | Stav
--- | ---
„Čaká sa“ | Úloha čaká na vykonanie.
„Režim opak“ | Úloha sa vykonáva znova v dôsledku chyby pri komunikácii alebo inému problému.
„Čaká sa na potvrdenie prenosu“ | Čaká sa na potvrdenie prenosu internetového faxu
Zobrazuje sa deň a čas | Úloha s načasovaným prenosom (zobrazuje sa zadaný čas)

Dokončená úloha

Zobrazenie | Stav
--- | ---
„OK“ | Normálne ukončenie
„Odoslanie OK“ | Prenos bol ukončený.
[V pamäti] | Príjem je dokončený, ale fax sa nevytlačil. Prijaté údaje (každá strana) sa nevytlačili ani nepresmerovali. (Prijaté údaje sa neodstránili.)
„Prijaté“ | Vytlačené prijaté faxové údaje. Fax bol prijatý. Prijaté údaje (každý súbor) sa uložili.
„Prepos. OK“ | Prijaté údaje/Prijaté údaje (každý súbor) sa poslali ďalej.
„Prebieha komunikácia RÝCHLY“ | Prebieha komunikácia typu RÝCHLY
„Zastavené“ | Úloha bola zastavená.
„Odstrániť“ | Odstránené prijaté údaje na obrazovke kontroly obrázka.
„Počet úspešných cieľov prenosu/Celkový počet cieľov OK“ | Dokončenie hromadného prenosu, sériovej výzvy alebo operácie vstupného smerovania. Ak z celkového počtu 5 cieľových umiestnení bol prenos do 3 z nich úspešný, zobrazí sa hodnota „003/005 OK“.
„Bez odozvy“ | Došlo k chybe, pretože z cieľa neprišla žiadna odpoveď.
„Zaneprázdnená“ | Vyskytla sa chyba, pretože druhá strana bola zaneprázdnená.
„SPRÁVA OK“ | Bola prijatá odpoveď o úspešnom prijatí
„SPRÁVA NG“ | Bola prijatá odpoveď o chybe pri doručení
„BEZ SPRÁVY“ | Uplynul čas na prijatie potvrdenia o doručení
„E-mail prijatý“ | Bol prijatý e-mail iný ako internetový fax
„Odmietnuté“ | Fax bol odoslaný zo strany, ktorá bola blokovaná funkciou nevyžiadaných faxov.
„NGxxxxxx“ | Prenos/príjem neboli úspešné, pretože nastala chyba pri komunikácii (v xxxxxx sa objaví 6 miestny kód chyby).
„Chyba“ | Pri vykonávaní úlohy sa vyskytla chyba.

Späť nahor