# NASTAVENIE TLAČOVÉHO PORTU

LPD
Zadajte dátum vypršania profilu.
Nastavenie LPD
LPD
Nastavte túto možnosť, ak chcete používať LPD.
Časový limit
Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 0 sekúnd.
Použiť plagát
Nastavte túto možnosť, ak chcete používať nápis. Predvolené nastavenie je „Neplatné“.
Raw
Nastavenie tlače nespracovaných údajov
Tlač nespracovaných údajov
Nastavte túto možnosť, ak chcete používať tlač RAW. Predvolené nastavenie je „Platné“.
Číslo portu
Zadajte číslo portu. Predvolené nastavenie je port č. 9100.
Časový limit
Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 90 sekúnd.
Použiť obojsmerné
Na používanie obojsmernej komunikácie nastavte túto možnosť na .
WSD
Nastavenie WSD
Tlač WSD
Nastavte túto možnosť, ak chcete používať tlač WSD.
Použiť výberové vysielanie
Nastavte túto možnosť, ak chcete používať funkciu „multicast discovery“.
Po zmene nastavení je potrebné zariadenie reštartovať, až potom začnú platiť. Informácie o reštartovaní zariadenia nájdete v časti ZAPNUTIE ZARIADENIA.
Späť nahor