# RÔZNE NASTAVENIA

Nastavenie zakladania dokumentov je popísané nižšie.
Dotknite sa tlačidla [Nastavenie zakladania dokumentov] na nakonfigurovanie nastavení.
Všeobecné informácie
Predvolené nastavenie režimu
Určuje, ktorý režim (Zdieľanie alebo Dôverné) sa použije ako predvolený režim v prípade ukladania súboru.
Keď je vybratá možnosť [Dôverný režim], políčko [Dôverné] bude nastavené na možnosť na informačnej obrazovke zakladania.
Nastavenie metódy triedenia
Slúži na výber poradia zobrazenia súborov uložených v hlavnom priečinku, vlastnom priečinku a v Priečinku rýchlych súborov. Vyberte jedno z nasledovných nastavení:

- Názov súboru
- Meno používateľa
- Dátum

Nastavenie právomoci správcu
Pre súbory a používateľské priečinky, ktoré sú chránené heslom, toto nastavenie umožňuje zadať namiesto hesla pre prístup k súboru alebo priečinku heslo správcu.
Taktiež môžete podľa potreby zmeniť predvolený pomer.
Odstrániť všetky rýchle súbory
Odstráni všetky súbory z priečinka Rýchly súbor s výnimkou chránených súborov.
Odstrániť teraz
Dotknutím sa tohto tlačidla sa okamžite spustí odstraňovanie všetkých súborov.
Odstrániť rýchle súbory pri zapnutí.
Používa sa na automatické vymazanie všetkých súborov v Priečinku rýchlych súborov (s výnimkou chránených súborov) po zapnutí tlačidla [Napájanie].
Orientácia obrázka
Slúži na zmenu orientácie obrázka.
Predvolené nastavenia farebného režimu
Slúži na výber predvolených nastavení pre čiernobiele a farebné dokumenty v prípade, ak používate funkciu Skenovanie na HDD.
Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť.

- Automaticky
- Plnofarebný
- Odtiene sivej
- Mono2

Predvolené nastavenie expozície
Predvolené nastavenie expozície pre zakladanie dokumentov sa dá nakonfigurovať.
Vyberte možnosť [Automaticky] alebo [Manuálne].
Ak vyberiete možnosť [Manuálne], nastavte expozíciu na jednu z 5 úrovní.
Predvolený typ obrázka originálu
Vopred vyberte typ originálu, aby sa umožnilo skenovanie pri rozlíšení vhodnom pre daný originál.
Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť.

- Text/tlačená fotografia
- Text/fotografia
- Text
- Fotografia
- Tlačená fotografia
- Mapa

Ak je expozícia nastavená na hodnotu [Automaticky], predvolený typ originálu nemožno vybrať.
Nastavenie úvodného rozlíšenia
Ako predvolené prenosové rozlíšenie možno vybrať jedno z nasledujúcich rozlíšení.

- 100 X 100 dpi
- 150 X 150 dpi
- 200 X 200 dpi
- 300 X 300 dpi
- 400 X 400 dpi
- 600 X 600 dpi

Nastavenie zvuku ukončenia skenovania
Toto nastavenie upravuje hlasitosť pípnutia, ktoré zaznie po dokončení skenovania. Pípnutie sa dá aj vypnúť.
Predvolený výstupný zásobník
Slúži na výber predvoleného výstupného zásobníka na tlač súboru uloženého pomocou funkcie Skenovať na HDD.
Zobrazené položky sa odlišujú v závislosti od konfigurácie zariadenia.
Zablokovanie opätovnej tlače text/razítko
Keď uložený súbor načítate a vytlačíte, funkcie tlače nebudú k dispozícii.
Táto funkcia zabraňuje rozporom v dátume medzi údajmi originálu, výstupnými údajmi a inými položkami.
Nastavenie dávkovej tlače
Keď sa súbory tlačia dávkovou tlačou, toto nastavenie sa používa na zablokovanie výberu tlačidla [Všetci používatelia] a tlačidla [Neznámy používateľ] na obrazovke s výberom používateľov.
Nastavenie šírky vymazania
Slúži na nastavenie predvolenej šírky vymazania pre funkciu vymazania.
Zadajte hodnotu od 0 mm (0") do 25 mm (1") s prírastkom po 3 mm (1/8") na vymazanie okraja a vymazanie stredu.
Nastavenie snímky karty
Používa sa na nastavenie predvolenej veľkosti originálu pre funkciu snímky karty.
Zadajte hodnotu od 25 mm (1") do 216 mm (8 1/2") s prírastkom po 3 mm (1/8") pre rozmer originálu X (horizontálny) a Y (vertikálny).
Prispôsobiť veľkosti uloženia
Slúži na zobrazenie tlačidla [Prispôsobiť veľkosti uloženia] na obrazovke snímky karty.
Nastavenie uloženia/odstránenia po tlači súboru
Vyberte, či sa súbor po tlači má alebo nemá uložiť alebo vymazať.
Nastavenie skenovania do externého pamäťového zariadenia
Predvolené nastavenia farebného režimu
Automaticky, Plnofarebne, Odtiene sivej, Mono2
Nastavenie pôvodného formátu súboru
Môžete nastaviť úvodný formát súboru na uloženie do externého pamäťového zariadenia.
Typ súboru
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Kompakt. PDF*2, 5, Kompakt. PDF (Extrémne jemné)*2, 5, Kompakt. PDF/A*4, Kompakt. PDF/A (Extrémne jemné)*4, Zašifrovať PDF, Zašifrovať/Kompakt. PDF*3, 5, Zašifrovať/Kompakt. PDF (Extrémne jemné)*3, 5, XPS
*1 Keď je vybratá možnosť [Čierna a biela], formát je [TIFF].
*2 Keď je vybratá možnosť [Čierna a biela], formát je [PDF].
*3 Keď je vybratá možnosť [Čierna a biela], formát je [Zakód PDF].
*4 Keď je vybratá možnosť [Čierna a biela], formát je [PDF/A].
*5 Keď je nainštalovaný rozširujúci modul funkcie skenera
Čierna a biela
Kompresný režim: Žiadny, MH (G3), MMR (G4)
Farebne/Odtiene sivej
Kompresný pomer: Nízky, Stredný, Vysoký, Zvýrazniť čierne písmená
Určené strany v súbore
Slúži na vytvorenie osobitného súboru pre každú naskenovanú stranu v prípade, ak skenujete viacero strán.
Ak je toto nastavenie povolené, môžete určiť počet strán na jeden súbor.
Keď je ako typ súboru vybratá možnosť [JPEG], nie je možné vybrať položku [Určené stránky v súbore].
Počet strán
Ako počet strán v súbore možno určiť akékoľvek číslo.
Predvolený typ obrázka originálu
Vopred vyberte typ originálu, aby sa umožnilo skenovanie pri rozlíšení vhodnom pre daný originál.
Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť.

- Text/tlačená fotografia
- Text/fotografia
- Text
- Tlačená fotografia
- Mapa

Ak je expozícia nastavená na hodnotu [Automaticky], predvolený typ originálu nemožno vybrať.
Nastavenie úvodného rozlíšenia
Ako predvolené prenosové rozlíšenie možno vybrať jedno z nasledujúcich rozlíšení.

- 100 X 100 dpi
- 150 X 150 dpi
- 200 X 200 dpi
- 300 X 300 dpi
- 400 X 400 dpi
- 600 X 600 dpi

Zablokovať ukladanie na externú pamäť
Ukladanie do externého pamäťového zariadenia nie je k dispozícii.
Východzie nastavenie PDF formátu na prehliadanie v PC
Môžete nastaviť úvodný formát verejného súboru PDF, ktorý sa vytvára počas spúšťania (vykonávania) každej úlohy.
Kompresný pomer
Nízka kompresia, Stredná kompresia, Vysoká kompresia
Nastavenie počas vykonávania jednotlivých úloh
Keď spustíte úlohu kopírovania, tlačiarne, skenera, internetového faxu, faxu alebo uložených údajov skenovania, môžete nastaviť vytvorenie verejného súboru PDF a nastaviť rozlíšenie verejného súboru PDF.
Možnosti výstupu dokumentu
Použitie uloženého súboru môže byť povolené alebo zakázané podľa typu operácie a podľa režimu, z ktorého bol súbor uložený.
Položky, ktoré sa objavia, sa budú odlišovať podľa funkcií, ktoré boli na zariadení pridané.

Položka | Popis
--- | ---
Tlač | Pre každý režim vyberte, či je alebo nie je tlač uložených súborov povolená.
Odoslať naskenovaný dokument | Pre každý režim vyberte, či je povolený faxový prenos uložených súborov, alebo nie.
Odoslať internetový fax (Vrátane PC-I faxu) | Pre každý režim vyberte, či je alebo nie je prenos uložených súborov I-faxom povolený.

Späť nahor