# VÝMENA TONEROVEJ KAZETY

## Prehľad

Ak je toner na konci svojej životnosti, zobrazí sa hlásenie Pripravte toner.
Mali by ste mať pripravenú jednu súpravu náhradných tonerových kaziet, aby ste mohli tonerovú kazetu vymeniť hneď, ako sa minie toner.
Správa o nahradení
Ak je toner na konci svojej životnosti, zobrazí sa hlásenie Pripravený skenovať kópie. (Pripravte si nový toner.). Ak sa zobrazí toto upozornenie, pripravte tonerovú kazetu na výmenu.
Ak sa množstvo tonera ešte viac zníži, objaví sa upozornenie Vymeňte tonerovú kazetu. Keď sa objaví táto správa, vymeňte tonerovú kazetu.

Ak nevymeníte kazetu a budete pokračovať v používaní zariadenia, zobrazí sa nasledujúce hlásenie. Po vstupe zariadenia do tohto stavu nie je možné tlačiť, kým nevymeníte tonerovú kazetu.
Farby, ktoré sa míňajú alebo sa minuli, sú označené v ( ).
Y: žltý toner, M: purpurový toner, C: azúrový toner, and Bk: čierny toner
Vymeňte tonerovú kazetu za kazetu príslušnej farby.

- Tonerovú kazetu nevyhadzujte do ohňa. Toner sa môže z kazety uvoľniť a spôsobiť popáleniny.
- Tonerové kazety uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Ak tonerovú kazetu uložíte na stojato, toner môže v kazete stuhnúť a stať sa nepoužiteľným. Tonerové kazety skladujte vždy uložené na bok.
- Ak použijete inú tonerovú kazetu než tonerovú kazetu, ktorú odporúča spoločnosť SHARP, kvalita a výkon zariadenia sa môžu zhoršiť a súčasne hrozí riziko poškodenia zariadenia. Používajte tonerové kazety odporúčané spoločnosťou SHARP.

- Ak sa minie ktorákoľvek z tonerových farieb (vrátane čierneho tonera), farebná tlač nebude možná.
  Ak sa minú tonery Y, M alebo C, ale zostane určité množstvo tonera Bk, tlač bude čiernobiela.
- V závislosti od podmienok používania bude farba svetlá alebo obrázok rozmazaný.

- Nainštalujte štyri tonerové kazety (Y/M/C/Bk).
- Použité tonerové kazety uchovávajte v plastovom vrecku (nevyhadzujte ich). Servisný technik od vás odoberie použité tonerové kazety.
- Ak chcete zobraziť približné množstvo zvyšného tonera (označeného v %), počas tlače alebo v režime nečinnosti zariadenia stlačte tlačidlo [Domovská obrazovka]. Keď percento zvyšného tonera klesne na hodnotu „25-0%“, pripravte si tonerovú kazetu na výmenu pred tým, ako sa toner minie.
- Ak sa toner minie keď je zobrazená domovská obrazovka, v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí hlásenie [Nie je toner].

## Ovládanie

Otvorte predný kryt.
Potiahnite tonerovú kazetu smerom k sebe.
Opatrne vytiahnite tonerovú kazetu horizontálnym smerom.
Ak budete kazetu vyťahovať prudko, toner sa môže vysypať.
(Príklad) Výmena žltej tonerovej kazety
Držte tonerovú kazetu obidvoma rukami, ako je zobrazené, a pomaly ju vytiahnite zo zariadenia.
Vyberte novú tonerovú kazetu z balenia a horizontálne ju pretraste päť alebo šesťkrát.
Pomaly vložte novú tonerovú kazetu vo vodorovnom smere.
Nie je možné nainštalovať tonerovú kazetu odlišnej farby. Nainštalujte tonerovú kazetu rovnakej farby.
Zatlačte kazetu, pokým bezpečne nezapadne na svoje miesto.
Tlačte na kazetu, pokým nezapadne na miesto.
Zatvorte predný kryt.
Po výmene tonerovej kazety zariadenie automaticky vstúpi do režimu úpravy obrázka. Počas tejto operácie neotvárajte predný kryt.
Späť nahor