# NA VÝTLAČKOCH SÚ ŠMUHY

Kontrola | Riešenie
--- | ---
Používate papier mimo povolený rozsah technických dát? | Používajte papier doporučený firmou SHARP. Použitie papiera určeného pre iné modely alebo špeciálneho papiera, ktorý nie je podporovaný, môže spôsobiť nesprávne podávanie, záhyby alebo šmuhy. - časť SPOTREBNÝ MATERIÁL v príručke Stručný návod na obsluhu
Tlačí na dierovaný papier? | Dávajte pozor, aby tlačený obrázok neprekrýval vydierované otvory. Keď tlačený obrázok prekrýva vydierované otvory, pri jednostrannej tlači sa môžu na zadnej strane papiera objaviť šmuhy, pri obojstrannej tlači na oboch stranách.
Objavila sa správa s požiadavkou na údržbu? | Čo najskôr kontaktujte predajcu alebo najbližšieho zástupcu autorizovaného strediska.

Späť nahor