# PEČIATKOVANIE NASKENOVANÝCH ORIGINÁLOV(OVEROVACIA PEČIATKA)

## Prehľad

Táto funkcia slúži na opečiatkovanie každého naskenovaného originálu, ktorého skenovanie sa vykonáva pomocou automatického podávača dokumentov – týmto spôsobom je možné overiť správnosť skenovania všetkých originálov.

- Ak chcete použiť funkciu overovacej pečiatky, je potrebné nainštalovať voliteľnú jednotku na pečiatkovanie.
- Keď používate obojstranné originály, predná časť každého originálu sa dvakrát označí pečiatkou.
- Ak sa počas skenovania vyskytne chyba, pečiatkou sa môže označiť aj originál, ktorý nebol naskenovaný.
- Keď značka „O“, ktorá je vyznačená na origináloch, začne blednúť, vymeňte kazetu pečiatky.
  Postup na výmenu kazety pečiatky nájdete v časti VÝMENA KAZETY PEČIATKY.

## Ovládanie

Vložte originály do automatického podávača dokumentov.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV

Zadajte cieľ.

- NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA
- ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ
- POUŽÍVANIE VYHĽADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA
- MANUÁLNE ZADANIE ADRESY
- URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA
- VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA
- POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE

Klepnite na tlačidlo [Overovacia pečiatka] na paneli akcií alebo na tlačidlo [Iné] a na tlačidlo [Overovacia Známka].
Zvolí sa vhodná ikona alebo začiarkávacie políčko.
Ak použijete tlačidlo [Iné], po skončení nastavovania klepnite na tlačidlo [Späť].
Ak chcete zrušiť nastavenie Overovacia pečiatka:
Klepnite na tlačidlo [Overovacia Známka] na paneli akcií alebo na tlačidlo [Iné] a na tlačidlo [Overovacia Známka], aby sa zrušilo začiarknutie.
Spustite skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].
Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti KONTROLA OBRÁZKA NA PRENOS. Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.
Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
Späť nahor