# PREDLOHOVÉ SKLO

## Prehľad

V tejto časti je opísaný postup umiestnenia originálu na predlohové sklo.

- Zatvárajte automatický podávač dokumentov pomaly. Rázne zatvorenie automatického podávača dokumentov ho môže poškodiť.
- Dávajte pozor, aby ste si pri zatváraní automatického podávača dokumentov neprivreli prsty.

Keď skenujete hrubú knihu alebo iný hrubý originál, zatlačte na zadnú stranu automatického podávača dokumentov a potom položte originál.
Pri zatváraní úplne otvorte automatický podávač dokumentov a potom ho zatvorte.

Povolené veľkosti originálov

Maximálna veľkosť originálu
Štandardná veľkosť 297 mm (pozdĺžne) x 420 mm (priečne) alebo A3 11" (pozdĺžne) x 17" (priečne) Neštandardná veľkosť 297 mm (pozdĺžne) x 432 mm (priečne) 11 5/8" (pozdĺžne) x 17" (priečne)

Ak je originál neštandardnej veľkosti, pozrite ďalej uvedené príslušné vysvetlenie pre režim, ktorý používate.
– KOPÍRKA "ZADANIE VEĽKOSTI ORIGINÁLU"
– ODOSIELANIE OBRÁZKOV "ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU POMOCOU ČÍSELNÝCH HODNÔT"

## Ovládanie

Otvorte automatický podávač dokumentov.
Vložte papier tlačovou stranou dolu.
Položte originál lícom nadol a zarovnajte horný ľavý roh originálu so zadným ľavým rohom (na hrote značky ) predlohového skla.
Pod detektor veľkosti originálu nedávajte žiadne predmety.
Zatvorením automatického podávača dokumentov, keď sa pod ním nachádza predmet, môžete poškodiť detektor veľkosti originálu alebo vypnúť správnu detekciu veľkosti originálu.
Pri ukladaní originálu neštandardnej veľkosti na predlohové sklo možno veľkosť zistiť jednoducho tak, že položíte prázdny hárok veľkosti A4 (8 1/2" x 11"), B5 (5 1/2" x 8 1/2") alebo inej štandardnej veľkosti papiera na vrchnú stranu originálu.
Zatvorte automatický podávač dokumentov.
Po vložení originálu zatvorte automatický podávač dokumentov. Ak zostane jednotka otvorená, oblasti mimo položeného originálu budú skopírované načierno, čím dôjde k nadmernej spotrebe tonera.
Späť nahor