# OVLÁDANIE ZARIADENIA NA DIAĽKU

## Prehľad

Zariadenie diaľkovo ovládajte cez počítač.
Zariadenie môžete obsluhovať z rovnakého panela, ako je ovládací panel zariadenia zobrazený v počítači, tak ako by ste ho obsluhovali stojac pred zariadením.
Funkciu práce na diaľku možno použiť len na jednom počítači súčasne.

## Ovládanie

Ak chcete používať funkciu diaľkového ovládania, je potrebná nasledujúca príprava:

- V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Prevádzkové nastavenia] → [Nastavenie práce na diaľku] → [Softvérová operácia na diaľku] a vyberte možnosť [Povoliť] v ponuke [Operatívna autorita].
- Pripojte zariadenie k sieti.
- Nainštalujte aplikáciu VNC (odporúčaný softvér VNC: RealIVNC) do počítača.

Po dokončení prípravy nastavte funkciu dodržaním postupu nižšie.
Príklad: RealVNC
Spustite zobrazovač VNC.
Zadajte adresu IP zariadenia do textového poľa „Server“.
Správca zariadenia vám poskytne jeho adresu IP.
Kliknite na tlačidlo [OK].
Postupujte podľa výziev na ovládacom paneli zariadenia a povoľte pripojenie.
Ak je zariadenie pripojené k aplikácii VNC, na systémovej lište dotykového panela zariadenia sa objaví ikona .
Ak sa chcete odpojiť, ukončite aplikáciu VNC alebo klepnite na ikonu .
Používajte ovládací panel rovnakým spôsobom ako na zariadení. Nemôžete však nepretržite zadávať hodnoty v sériách klikaním na tlačidlo.
Nastavenie operatívnej autority pre funkciu ovládania na diaľku:
V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Prevádzkové nastavenia] → [Nastavenie práce na diaľku].
Späť nahor