# NASTAVENIE SERVERA LDAP

Nasledujúca časť vysvetľuje nastavenie LDAP.
Keď stlačíte tlačidlo [Uložiť], nastavenie LDAP sa aktualizuje o vaše záznamy.
Predvolený adresár je nastavený na .
Nastavenie LDAP
Nastavte túto možnosť, ak chcete používať LDAP.
Pridanie
Položku pridáte stlačením tlačidla [Pridať].
Vymazať
Ak chcete položku odstrániť, vyberte ju a stlačte tlačidlo [Odstrániť].
Nastavenie

Položka | Popis
--- | ---
Názov | Zadajte názov adresára.
Nastavenie predvolenej adresy | Zadá predvolené nastavenia vyhľadávania na vyhľadávanie určitej oblasti informačného stromu adresára LDAP. Príklad: o = ABC, ou = NY, cn = Všetci Záznamy musia byť oddelené bodkočiarkami alebo čiarkami.
Server LDAP | Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera LDAP.
Typ servera | Zo zoznamu typov služieb vyberte možnosť Predvolený alebo Vlastný. Predvolené nastavenie je možnosť Predvolený.
Vlastnosť ID používateľa | Nastavte vlastnosť ID používateľa. Predvolené nastavenie je „uid“.
Vlastnosť hľadania LDAP | Nastavte vlastnosť hľadania LDAP. Predvolené nastavenie je „cn“.
Hľadanie e-mailových adries | Nastavte hľadanie e-mailových adries. Predvolené nastavenie je „mail“.
Hľadanie adries I-Fax | Nastavte hľadanie adries internetových faxov. Predvolené nastavenie je „mail“.
Hľadanie otvoreného kľúča | Nastavte hľadanie otvoreného kľúča. Predvolené nastavenie je „userCertificate“.
Obmedzovacia skupina strán | Nastavte hľadanie skupín obmedzenia ukladania strán. Predvolené nastavenie je „pagelimit“.
Skupina právomocí | Nastavte hľadanie skupín úložných právomocí. Predvolené nastavenie je „authority“.
Skupina obľúbených činností | Nastavte hľadanie obľúbenej prevádzkovej skupiny. Predvolené nastavenie je „obľúbené“.
Môj priečinok | Nastavte hľadanie môjho priečinka. Predvolené nastavenie je „myfolder“.
Identifikácia karty | Nastavte hľadanie ID karty. Predvolené nastavenie je „cardid“.
Cesta domovského adresára | Zadajte maximálne 127 znakov s plnou alebo polovičnou šírkou ako cestu domovského adresára.
Použiť prihlasovacie meno a heslo v časti Overenie používateľa. | Nastavte, či sa prihlasovacie meno a heslo na overenie používateľa použije ako prihlasovacie meno a heslo na overenie cesty domovského adresára.
Meno používateľa | Zadajte maximálne 127 znakov s plnou alebo polovičnou šírkou ako meno používateľa na overenie cesty domovského adresára.
Heslo | Zadajte maximálne 255 číslic ako heslo overenia cesty domovského adresára.
Vlastná vlastnosť 1 – 10 | Zadajte každú vlastnú vlastnosť.
Číslo portu | Zadajte číslo portu. Predvolené nastavenie je port č. 389.
Časový limit | Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 5 sekúnd.
Meno používateľa | Zadajte názov konta pre nastavenie LDAP.
Heslo | Zadajte heslo. Ak chcete zmeniť heslo, nastavte možnosť [Zmena hesla] na .
Overovanie | Vyberte overovací server z rozbaľovacieho zoznamu.
Väzbový prefix | Slúži na zadanie väzbového prefixu. Predvolené nastavenie je „uid“.
Používanie servera | Nastavte aplikáciu servera. Nastavte adresár a overovanie používateľa.
Povoliť SSL | Zapne šifrovanie komunikácie SSL.
Test pripojenia | Po stlačení tlačidla [Vykonať] sa vykoná test pripojenia a zobrazí sa jeho výsledok.

Po zmene nastavení je potrebné zariadenie reštartovať, až potom začnú platiť. Informácie o reštartovaní zariadenia nájdete v časti ZAPNUTIE ZARIADENIA.
Späť nahor