# ZOŠÍVANIE VÝSTUPU/DIEROVANIE VÝSTUPU

## Prehľad

Funkcia zošívania
Funkcia zošívania slúži na zošitie výstupu. Ak chcete vytvárať materiály s dômyselnejším vzhľadom, funkciu zošívania je možné použiť spolu s obojstrannou tlačou.
Táto funkcia šetrí značné množstvo času pri príprave letákov s podkladmi na stretnutie alebo iných zošívaných materiálov.
Môžete si vybrať polohy zošitia a počet zošívacích spiniek a získať tak nasledujúce výsledky.

Zošitie | Vľavo | Vpravo | Hore
--- | --- | --- | ---
1 zošitie* |  |  |
2 zošitia |  |  |

* Orientácia zošitia ( alebo ) sa odlišuje v závislosti od veľkosti a orientácie papiera.
Funkcia dierovania
Funkcia dierovania slúži na dierovanie otvorov vo výstupe. Polohy otvorov dierovania sa nastavia výberom okraja väzby.

Vľavo | Vpravo | Hore
--- | --- | ---

- Na používanie funkcie zošívania sa vyžaduje finišer alebo sedlový finišer.
- Ak chcete používať funkciu dierovania, do finišera alebo sedlového finišera nainštalujte dierovací modul.
- Maximálny počet hárkov, ktorý je možné zošiť, nájdete v časti TECHNICKÉ ÚDAJE v príručke Stručný návod na obsluhu.
- Maximálny počet hárkov, ktoré možno naraz zošiť, zahŕňa všetky vložené obaly a vložky.
- Informácie o funkcii sedlovej väzby nájdete v časti VYTVORENIE ZOŠITEJ BROŽÚRY (Kop. brožúrku/sedlová väzba).

- Funkcie zošívania a odsadenia (posun papiera, ktorý predstavuje výstup každej úlohy) nie je možné používať súčasne.
- Keď je v nastaveniach zariadenia zakázaný finišer, funkciu zošívania a dierovania nie je možné použiť.
- Keď je funkcia zošívania alebo dierovania zakázaná v nastaveniach zariadenia, zošívanie alebo dierovanie nie je k dispozícii.

## Ovládanie

Windows
Kliknite na kartu [Hlavný] a vyberte okraj väzby.
Vyberte funkciu zošívania alebo dierovania.

- Pri funkcii zošívanie vyberte v ponuke Zošitie počet zošití.
- Pokiaľ ide o funkciu dierovania, začiarknite políčko [Dierovať] ().

Macintosh
Vyberte možnosť [Printer Features] a vyberte možnosť Binding Edge.
Vyberte funkciu zošívania alebo dierovania.
Vyberte počet zošívacích spiniek. Pokiaľ ide o funkciu dierovania, začiarknite políčko [Dierovať] ().
Späť nahor