# ÚSPORA ENERGIE

Nižšie je uvedený zoznam položiek režimu nastavenia, predvolené nastavenia a obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na každú položku.
V závislosti od parametrov zariadenia a nainštalovaných prídavných zariadení sa niektoré nastavenia nemusia dať použiť.
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Úspora energie
| Nie | Áno
| Nastavenia úsporného režimu
| Nie | Áno
| Nastavenia úsporného režimu
| Dodržiavanie úsporného režimu | Nie | Áno
| Nastavenie úsporného skenovania
| Nie | Áno
| Nastavenie úsporného skenovania
| Zapnuté | Nie | Áno
| Domovská obrazovka
| Vypnuté | Nie | Áno
| Kópia
| Vypnuté | Nie | Áno
| Odoslanie obrázka faxom
| Nie | Áno
| Odoslať naskenovaný dokument
| Zapnuté | Nie | Áno
| Odoslanie prostredníctvom Faxu/I-Faxu
| Zapnuté | Nie | Áno
| Príjem faxu/príjem internet faxu
| Zapnuté | Nie | Áno
| Nastavenie metaúdajov
| Zapnuté | Nie | Áno
| Zakladanie dokumentov
| Nie | Áno
| Uložiť na HDD
| Zapnuté | Nie | Áno
| Skenovať do externej pamäte zariadenia
| Zapnuté | Nie | Áno
| Tlač
| Zapnuté | Nie | Áno
| Odoslať
| Zapnuté | Nie | Áno
| Prístup k externým údajom
| Zapnuté | Nie | Áno
| Nastavenie systému
| Zapnuté | Nie | Áno
| Sharp OSA
| Zapnuté | Nie | Áno
| Prehľadávanie webu*
| Zapnuté | Nie | Áno
| Nastavenie správy napájania
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie režimu predhrievania
| 1 min. | Nie | Áno
| Vypnúť panel displeja v režime predhrievania
| Zapnuté | Nie | Áno
| Automatické vypnutie
| Zapnuté | Nie | Áno
| Hneď ako sa ukončí vzdialená úloha, prejde sa do režimu automatického vypnutia.
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie prevádzky pre určený dátum
| - | Nie | Áno
| Zobraziť správu na pozastavenie vstupu do režimu predhrievania/režimu automatického vypnutia
| Vypnuté | Nie | Áno
| Režim úspory tonera
| - | Nie | Áno
| Nastavenie rozvrhu ZAP/VYP
| - | Nie | Áno

* Keď je nainštalovaný rozširujúci modul prehľadávania webu. Späť nahor