# ZMENA NASTAVENIA TLAČE PRE SPRÁVU O TRANSAKCII(SPRÁVA O TRANSAKCII)

## Prehľad

Správa o transakcii sa automaticky vytlačí, aby vás upozornila, keď sa nepodarí prenos internetového faxu alebo keď sa vykonáva hromadný prenos.
Správa o transakcii obsahuje opis prenosu (dátum, čas začiatku, názov cieľového umiestnenia, potrebný čas, počet strán, výsledok atď.).

- INFORMÁCIE V STĹPCI S VÝSLEDKAMI

Správy o transakcii sa vytlačia na základe podmienok nastavených v režime nastavenia. Podľa potreby vyberte iné podmienky prenosu.

- Táto funkcia sa nedá použiť v režime skenovania ani v režime zadávania údajov.

- Pri hromadnom prenose platia zmeny podmienok tlače správy o transakcii pre všetky ciele.

## Ovládanie

Vložte originál.
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Zadajte cieľ.

- NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA
- ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ
- POUŽÍVANIE VYHĽADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA
- MANUÁLNE ZADANIE ADRESY
- URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA
- VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA
- POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Správa o transakcii].
Dotknite sa tlačidla nastavení tlače.
Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .
Zrušenie nastavenia správy o transakcii:
Dotknite sa tlačidla [Netlačiť].

- Podmienky tlače pre správu o transakcii sú nasledujúce:
  - „Vždy tlačiť“: správa o transakcii sa vytlačí vždy bez ohľadu na to, či bol prenos úspešný alebo neúspešný.
  - „Tlač pri chybe“: správa o transakcii sa vytlačí vtedy, keď prenos zlyhá.
  - „Netlačiť“: Správa o transakcii sa nevytlačí.
- Označte začiarkávacie políčko [Tlač originálneho obrázka] takto , čím zahrniete časť odoslaného originálu do správy o transakcii. Tlač správ nie je k dispozícii pre reproduktor, priamy prenos, prenos na výzvu alebo prenos pomocou kódu F.

Spustite skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].
Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti KONTROLA OBRÁZKA NA PRENOS.

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany.
  Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej.
  Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, kým sa nenaskenujú všetky strany, a potom klepnite na tlačidlo [Preč. koniec].
  Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.

Späť nahor